**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Obstaranie sejačky striptill II*** |
| ***Obstarávateľ:*** | PD Veľká Hradná, a.s., Veľká Hradná 145, 91324 Veľká Hradná,  IČO: 31436641 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH*** | ÁNO/NIE |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** | |
| 1. **Stroj / zariadenie: Sejačka striptill II** | |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | Stroj vhodný pre technológiu striptill |
| 2. | Možnosť sejby do stniska alebo medziplodiny |
| 3. | Nezávislé hydraulické istenie sekcii kopírujúcich terén |
| 4. | Počet sekcii - min 18 ks |
| 5. | Rozostup sekcii min 33 cm |
| 6. | Pracovný záber - min 6 m |
| 7. | Objem zásobníka - min 3500 l |
| 8. | Výsevná pätka so šírkou - min 12 cm |
| 9. | Možnosť vypnúť polovicu pracovného záberu |
| 10. | Možnosť prihnojovania |
| 11. | Delený zásobník - pomer |
| 12. | Snímače prietoku osiva |
| 13. | Prepravná šírka max 3 m |
| 14. | Kamerový systém |
| 15. | ISOBUS pripojenie |
| 16. | Možnosť variabilnej aplikácie |
| 17. | Záves K80 |
| 18. | Značkovače |
| 19. | Doprava na miesto realizácie |
| 20. | Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |