**Cenová ponuka**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | **Robotická dojáreň** |
| ***Obstarávateľ:*** | Názov: : AGROSEV, spol. s r.o.Sídlo: Bottova 1 962 12 DetvaIČO: 36033499 |

|  |
| --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:***  |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |
| --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** |
| 1. **Stroj / zariadenie: Robotická dojáreň**
 |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | * Min. 33 robotických dojacích miest
 |
| 2. | * Výkonnosťou podojenia 220 – 230 kráv/hod
 |
| 3. | * Identifikácia kráv na každom dojacom mieste
 |
| 4. | * 3D kamera na vyhľadávanie ceckov vemena
 |
| 5. | * Zdroj podtlaku ekologickou vzduchovou vývevou
 |
| 6. | * Frekvenčná regulácia otáčok podľa potreby litrov podtlaku
 |
| 7. | * Dojenie robotickým ramenom odzadu
 |
| 8. | * Filter mlieka s možnosťou jeho výmeny, bez prerušenia procesu dojenia
 |
| 9. | * Každé dojacie miesto obsluhované robotickým ramenom s vlastnou 3D kamerou schopné nasadzovať dojací stroj automaticky, ručne alebo poloautomaticky
 |
| 10. | * Individuálne dojenie každej štvrtiny vemena
 |
| 11. | * Možnosť oddelenia mlieka podľa jeho kvality, štandard – neštandard
 |
| 12. | * Možnosť učenia 3D kamery vidieť netypické umiestnenie ceckov
 |
| 13. | * Nastaviteľné množstvo prostriedku na ošetrenie vemena po dojení
 |
| 14. | * Automatické čistenie a dezinfekcia mliečneho potrubia
 |
| 15. | * Možnosť automatického dávkovania granulovaného krmiva na každom jednom dojacom mieste
 |
| 16. | * Meranie mlieka s certifikátom ICAR
 |
| 17. | * Selektovanie zvierat pri odchode z dojenia až na 5 ciest (2 dvojcestné a 1 trojcestná triediaca bránka)
 |
| 18. | * Automatické priháňanie kráv z čakárne – pneumatická naháňacia brána
 |
| 19. | * Zhŕňanie výkalov v čakárni priháňacou bránou, chodom k dojárni počas priháňania na dojenie
 |
| 20. | * Triedenie mledziva v jednom z boxov do 4 samostatných koniev
 |
| 21. | * Manažment stáda, proces dojenia, selekcie, vyhľadávania ruje, sledovanie zdravotného stavu jedným softvérom
 |
| 22. | * 1000 ks ISO respondérov, vrátane krčných remeňov a postranných čísel, s pridanou funkciou sledovania pohybovej aktivity, vyhľadávania ruje, sledovanie zdravotného stavu jedným softvérom
 |
| 23. | * Dostupnosť odborného servisného úkonu do 1,5 hod. v režime 24/7
 |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

**Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v €** **za jeden kus** **bez DPH:** | **Počet****kusov** | **Cena celkom** **v €** **bez DPH:** |
| **Robotická dojáreň** |  | 1 |  |
| **Typové označenie:** |
| **CENA CELKOM v EUR s DPH:** |  |

**Potenciálny dodávateľ je\* / nie\* je platcom DPH. (\* Prečiarknite, čo sa vás netýka)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |