Príloha č. 1

**OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

Predmetom zákazky je poskytovanie pravidelného servisu klimatizačných jednotiek v priestoroch Národného centra zdravotníckych informácií v sídle spoločnosti na Lazaretskej ulici č. 26 v Bratislave.

Poskytovanie služieb je orientované na:

1.) Základný servis:

- čistenie a dezinfekcia kondenzátora vonkajšej a vnútornej jednotky,

- čistenie filtrov,

- skúška správneho odtoku kondenzátu,

- kontrola elektrického zapojenia,

- kontrola tlaku chladiva v okruhu,

- doplnenie chladiva (v prípade malého množstva cca do 50 g),

- diagnostika prípadnej poruchy s následným vypracovaním cenovej ponuky,

- vrátane dopravy na miesto servisu,

- vypracovanie protokolu o vykonaní kontroly úniku chladiva podľa nariadenia (ES) č. 842/2006 a zákona č. 286/2009 Z. z. a vyhlášky č. 314/2009 Z. z. (Leaklog - 7 zariadení nad 12 kW).

V prípade prác a náhradných dielov ako aj doplnenie chladiva, ktoré je potrebné dodať a vykonať

nad rámec bodu 1.) na základe výstupu zo základného servisu, vypracuje poskytovateľ cenovú

ponuku. Objednávateľ musí cenovú ponuku vopred odsúhlasiť prostredníctvom emailu.

2.) Servisný zásah:

- nástup na servisný zásah do 48 hodín od telefonického resp. e-mailového nahlásenia poruchy,

- vykonanie obhliadky a diagnostika poruchy s následným vypracovaním ponuky.

V prípade náhradných dielov, ktoré je potrebné dodať v prípade poruchy na základe výstupu zo

servisného zásahu, vypracuje dodávateľ cenovú ponuku. Objednávateľ musí cenovú ponuku

vopred odsúhlasiť prostredníctvom emailu.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Umiestnenie*** | ***Perióda kontroly (jar-jeseň)*** | ***Typ vonkajšej klimatizácie*** | ***Počet klim. jednotiek*** | ***Typ vnútornej klimatizácie*** | ***Počet klim. jednotiek*** |
| *1.poschodie suterén miestnosť č. -104 akumulátorovňa* | ***2x ročne*** | *TOSHIBA RAS-24S2AH-ES2 6,8 kW* | *1* | *TOSHIBA RAS-24SKHP-ES2 6,8 kW* | *1* |
| *1.poschodie  kancelária č. 112* | ***2x ročne*** | *GREE GWHD(18)NK3FO 5kW (split)* | *1* |  | *1\* vonku* |
| *GREE GWH(09)KF-K3DNA6E/I 2,6 kW* | *1* |
| *1.poschodie  kancelária č. 113* | ***2x ročne*** | *GREE GWH(12)KF-K3DNA6E/I 3,5 kW* | *1* |
| *2.poschodie kancelária č. 214* | ***2x ročne*** | *Whirlpool  AMC 993 AC 18K CH-2  1,7 kW* | *1* | *Whirlpool  AMC 993 AC 18K CH-2  1,7 kW* | *1* |
| *2.poschodie serverovňa* | ***2x ročne*** | *LU-VE CONTARDO SVHS 36-/0* | *5* | *LENOX  DHADC0205 19,9 kW* | *5* |
| *3.poschodie kancelária č. 309* | ***2x ročne*** | *SINCLAIR  ASH-12AP 3,2 kW* | *1* | *SINCLAIR  ASH-12AP 3,2 kW* | *1* |
| *3.poschodie kancelária č. 310* | ***2x ročne*** | *SINCLAIR  ASH-12AP 3,2 kW* | *1* | *SINCLAIR  ASH-12AP 3,2 kW* | *1* |
| *3.poschodie kancelária č. 311* | ***2x ročne*** | *SINCLAIR  ASH-12AP 3,2 kW    SINCLAIR ASH-09AP  2,65 kW* | *2* | *SINCLAIR  ASH-12AP 3,2 kW   SINCLAIR ASH-09AP  2,65 kW* | *2* |
| *3.poschodie kancelária č. 312* | ***2x ročne*** | *SINCLAIR ASH-09AP  2,65 kW* | *1* | *SINCLAIR ASH-09AP  2,65 kW* | *1* |
| *4.poschodie kancelária č. 409* | ***2x ročne*** | *GREE GWH12KF-K3DNA5J/0 3,5 kW* | *1* | *GREE GWH12KF-K3DNBIJ/I 3,5 kW* | *1* |
| 5.poschodie kancelária č. 502 | ***2x ročne*** | *GREEGWHD(56S)NM3CO16 kW* | *1* |  | *1\* vonku* |
| *GREE GWH (09)KF-K3DNA6E/I 2,6 kW* | *1* |
| *5.poschodie kancelária č. 503* | ***2x ročne*** | *GREE GWH (09)KF-K3DNA6E/I 2,6 kW* | *1* |
| *5.poschodie kancelária č. 504* | ***2x ročne*** | *GREE GWH (07)KF-K3DNA6E/I 2,1 kW* | *1* |
| 5.poschodie kancelária č. 505 | ***2x ročne*** | *GREE GWH (09)KF-K3DNA6E/I 2,6 kW* | *1* |
| 5.poschodie kancelária č. 506 | ***2x ročne*** | *GREE GWH (09)KF-K3DNA6E/I 2,6 kW* | *1* |
| 5.poschodie kancelária č. 507 | ***2x ročne*** | *GREE GWH (18)KG-K3DNA6E/I 5,3 kW* | *2* |
| *5.poschodie kancelária č. 508a* | ***2x ročne*** | *GREE GWHD(56S)NM3CO 16 kW* | *1* |  | *1\* vonku* |
| *GREE GWH (09)KF-K3DNA6E/I 2,6 kW* | *1* |
| *5.poschodie kancelária č. 508b* | ***2x ročne*** | *GREE GWH (09)KF-K3DNA6E/I 2,6 kW* | *1* |
| 5.poschodie kancelária č. 509 | ***2x ročne*** | *GREE GWH (09)KF-K3DNA6E/I 2,6 kW* | *1* |
| 5.poschodie kancelária č. 510 | ***2x ročne*** | *GWH (09)KF-K3DNA6E/I 2,6 kW* | *1* |
| *5.poschodie miestnosť č. 511 serverovňa* | ***2x ročne*** | CIAT STELLA 24B K 7040001 | *2* | *CIAT STELLA 24BD7039977* | *2* |
|  | | | | | *(zariade- nia nad 12 kW)* |