|  |  |
| --- | --- |
| Špecifikácia |  |
| **Náhlavové súpravy s mikrofónom Sennheiser SC 630** | **360 ks** |
| Konštrukcia: | jednoslúchadlový hlavový most s otočným ramienkom mikrofónu v rozsahu zabezpečujúcom možnosť nosenia náhlavovej súpravy obojstranne (teda na pravej i ľavej strane) |
| Mikrofón: | s funkciou obmedzenia okolitého hluku (Noise-cancelling) |
| Frekvenčný rozsah mikrofónu: | 150 - 6800Hz |
| Frekvenčný rozsah slúchadla: | 50Hz - 18kHz |
| Akustický tlak slúchadla (citlivosť): | max. 103dB obmedzený technológiou ActiveGard chrániacou pred akustickými šokmi |
| Káblové pripojenie: | **konektor Easy Disconnect pre rýchlu výmenu** |
| Dĺžka pripojovacieho kábla: | max. 1m |
| Hmotnosť náhlavovej súpravy aj pripojovacím káblom: | max. 100g |
| **Príslušenstvo k náhlavnej súprave:** |  |
| **Káblový adaptér** | **65 ks** |
| Parametre: | káblový adaptér USB - Easy Disconnect o dĺžke min. 2m na pripojenie predmetnej náhlavovej súpravy k ovládacej konzole |

Štruktúrovaný rozpočet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ks | Jednotková cena bez DPH/ € | Jednotková cena s DPH/€ |
| 1. | Náhlavové súpravy s mikrofónom Sennheiser SC 630 | 360 |  |  |
| 2. | Káblový adaptér USB | 65 |  |  |
| Cena celkom bez DPH | | | |  |
| Cena celkom s DPH | | | |  |