**ZPD – Zeleninársko potravinárske družstvo**

Veľká Komárňanská 2330, Dvory nad Žitavou 941 31

IČO: 36558486; IČ DPH: SK2021791651

Tel: +421 905 354896; E-mail: zpd-dvory@zpd-dvory.sk

**Technická špecifikácia**

|  |  |
| --- | --- |
| **Subjekt prekladajúci cenovú ponuku** | |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH: |  |
| IČ DPH: |  |
| Štatutár: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| Tel. č./Mobil: |  |
| E-mail: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Opis predmetu: | Počítačom riadenú plečku riadia pracovné jednotky presne a pri primeranej rýchlosti. Rastliny pred strojom vo viacerých radoch sledujú videokamery. Získané rýchle zábery sú spracované v počítači, ktorý dáva impulz na vysokotlakový hydraulický servo-systém na nezávislý bočný posun pohyblivého rámu. Presnosť sledovaného riadku je 1 +- cm. Stroj musí mať plynulé hydraulické nastavenie a musí zabezpečiť pohodlie pre obslužný personál. |

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: | **Medziriadková, počítačom riadená plečka – 1 ks** |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Požadovaný technický parameter** | **Hodnota požadovaného parametra** | **Konkrétna hodnota parametra**  **(uchádzač doplní:**  **áno / nie / hodnota)** |
| 1. | Pracovná šírka | od 4,5 do 5,0 m |  |
| 2. | Prepravná šírka | od 2,5 do 3,0 m |  |
| 3. | Výška rámu | od 2,0 do 2,5 m |  |
| 4. | Potrebný príkon | od 55 do 95 kW |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby: