Príloha č. 1

Technická špecifikácia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Robotické dojenie v produkčnej časti maštale a v selekčnom priestore /Maštaľ SO-01/ | Požadovaná hodnota | Merná jednotka | Doplniť povinný údaj |
| Počet produkčných častí maštale | 2 | celky | - |
| Počet selekčných priestorov maštale | 2 | celky | - |
| Počet kráv v jednej produkčnej časti maštale | 120 | ks | - |
| Počet kráv v jednom selekčnom priestore maštale | 18 | ks | - |
| Celkový počet kráv v maštali | 276 | ks | - |
| Počet robotov zabezpečujúcich dojenie v produkčných častiach a v selekčných priestoroch maštale podľa Prílohy č. 4 – Projektová dokumentácia Miesta dodania diela | 4 | ks | - |
| Počet individuálnych prenosných zariadení s identifikáciou - upevnených na zvierati | min. 276 | ks | uviesť hodnotu |
| Zariadenia zabezpečujúce sledovanie pohybovej aktivity, žranie a rumináciu na základe integrovaného systému v jednotnej identifikácii | áno | áno/nie\* |
| Jednotná identifikácia zvierat pri dojacích robotoch a selekčných bránkach na frekvencii ISO | áno | áno/nie\* |
| Manažment stáda riadeným pohybom zvierat v kravíne, pomocou selekčných bránok na vstupe do čakárne pred dojením a selekciou zvierat po podojení podľa Príloha č. 4 – Projektová dokumentácia Miesta dodania diela /2-cestná predselekcia a 3-cestná postselekcia/ | áno | áno/nie\* |
| Systém nasadzovania dojacieho stroja umožňujúci spustenie procesu dojenia do jednej minúty od vstupu kravy do boxu robota, čo umožní vykonávať minimálne 150-160 dojení na jeden box a 24 hodín | áno | áno/nie\* |
| Robotické dojenie so sledovaním kvality mlieka v jednotlivých štvrtiach vemena s možnosťou doplnenia o stanovovanie množstva somatických buniek | áno | áno/nie\* |
| Spôsob transportu mlieka umožňujúci plnenie mimo objekt stojacieho skladovacieho tanku mlieka a neovplyvňujúci nepretržitý proces dojenia počas celého dňa | áno | áno/nie\* |
| Výtlačné mliečne potrubia od robotov po chladiaci tank /dĺžka potrubia podľa Prílohy č. 4 – Projektová dokumentácia Miesta dodania diela/ | áno | áno/nie\* |
| Dodávka a záruka |
| Dovoz na prevádzku a montáž | áno | áno/nie\* |
| Doba záruky od dodania  | min. 12 | mesiacov | uviesť hodnotu |
| Termín dodania a montáže | max. do 31.03.2025 v súlade so Zmluvou o dielo | áno/nie\* |

|  |
| --- |
| Uchádzač vyplní resp. upraví podfarbené polia |
| \* nehodiace sa prečiarknite |

Vypracoval: ...............................................................

Miesto ....................................., dňa ..................................

...............................................................................

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby