**František Rybár – Rybárova farma**

Brezová 3, 942 01 Šurany

IČO: 31839479; IČ DPH: SK1020423855

Tel: +421 905 645176; E-mail: rybarovafarma@gmail.com

**Technická špecifikácia**

|  |  |
| --- | --- |
| **Subjekt prekladajúci cenovú ponuku** | |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH: |  |
| IČ DPH: |  |
| Štatutár: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| Tel. č./Mobil: |  |
| E-mail: |  |

**Predmet zákazky č. 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: | **Rozmetadlo priemyselného hnojiva** |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | **Požadovaný technický parameter** | **Hodnota požadovaného parametra** | **Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:**  **áno / nie / hodnota)** |
| 1. | Základný objem násypky rozmetadla | min. 1 500 l |  |
| 2. | Objem nadstavby násypky rozmetadla | min. 1 800 l |  |
| 3. | Počet lopatiek na jednom rozmetacom kotúči | min. 4 ks |  |
| 4. | Šírka sekcii pre redukciu záberu podľa GPS | od 1 m |  |
| 5. | Automatická kalibrácia pri práci bez zastavenia | Vyžaduje sa |  |
| 6. | Rozmetanie bez nárazu hnojiva na lopatku | Vyžaduje sa |  |
| 7. | Zmena šírky rozmetania možná bez zmeny polohy lopatiek | Vyžaduje sa |  |
| 8. | GPS ovládanie inteligentných strojov | Vyžaduje sa |  |
| 9. | Zdroj pozičného signálu od GPS traktora | Vyžaduje sa |  |
| 10. | Hraničné rozmetanie | Vyžaduje sa |  |
| 11. | Hydraulické ovládanie deflektora pre hraničné rozmetanie | Vyžaduje sa |  |
| 12. | Senzor nízkej hladiny v zásobníku pre obe strany | Vyžaduje sa |  |
| 13. | Rýchle vyprázdňovanie násypky na hnojivo | Vyžaduje sa |  |
| 14. | Spojka proti preťaženiu rozmetacieho mechanizmu | Vyžaduje sa |  |
| 15. | Sklopná krycia plachta násypky | Vyžaduje sa |  |
| 16. | Sklopné schody pre výstup do násypky | Vyžaduje sa |  |
| 17. | ISOBUS monitor pre ovládanie | Vyžaduje sa |  |
| 18. | Prietok hnojiva v dávke od 10kg/min | Vyžaduje sa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

**Predmet zákazky č. 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: | **Sejačka** **na presný výsev repy do ŠRV** |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | **Požadovaný technický parameter** | **Hodnota požadovaného parametra** | **Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:**  **áno / nie / hodnota)** |
| 1. | Počet výsevných jednotiek | 18 |  |
| 2. | Počet výkyvných sekcii pre uchytenie výsevných jednotiek | 2 |  |
| 3. | Počet oporných kolies výkyvnej sekcie | 2 |  |
| 4. | Odvaľovač hrúd pred výsevnou jednotkou | Vyžaduje sa |  |
| 5. | Výsevná jednotka s pasovými zahrňovačmi | Vyžaduje sa |  |
| 6. | Výsevná jednotka s  utláčacím kolieskom tesne za výsevným kotúčom | Vyžaduje sa |  |
| 7. | Jedno utláčacie koliesko na konci výsevnej jednotky | Vyžaduje sa |  |
| 8. | Výsevná jednotka s elektropohonom | Vyžaduje sa |  |
| 9. | ISOBUS pripojenie k traktoru pre ovladanie sejačky | Vyžaduje sa |  |
| 10. | GPS ovládanie inteligentných strojov | Vyžaduje sa |  |
| 11. | Pozičný signál od GPS traktora | Vyžaduje sa |  |
| 12. | Vypínanie výsevných jednotiek podľa GPS | Vyžaduje sa |  |
| 12. | Výsevné jednotky pre sejbu do mulču s predrezávacími diskami | Vyžaduje sa |  |
| 13. | Podvozok na prepravu po pozemných komunikáciách | Vyžaduje sa |  |
| 14. | Osvetlenie na prepravu po pozemných komunikáciách | Vyžaduje sa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

**Sumarizácia cenových ponúk**

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby: