|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tabuľka pre hodnotenie technických parametrov**  **Názov zákazky:** Obstaranie technológie pre skladovacie kapacity spoločnosti MPconnect s.r.o.  **Procurement of technology for the storage capacities of MPconnect s.r.o.**  **Projekt**: Modernizácia skladovacích kapacít spoločnosti MPconnect s.r.o.“  Project: Modernization of the storage capacities of the company MPconnect s.r.o." | | | |
| **Obchodné meno spoločnosti:**  **Business name of the company:** | | | |
| **Adresa uchádzača:**  **Address:** | | | |
| **IČO:** | **DIČ:** | | **IČ DPH**  **VAT number** |
| **Kontaktná osoba:**  **Contact person** | |  | |
| **Telefón:**  **Telephone** | | **e-mail:** | |
| ***„Vyplňte len riadky prislúchajúce k tým logickým celkom, na ktoré predkladáte cenovú ponuku. Formát dokumentu nemeňte!“***  "Fill in only the lines belonging to the logical totals for which you are submitting a price offer. Do not change the document format!' | | | |

**Technická špecifikácia a jednotkové ceny**

**Technical specifications and unit prices**

**Logický celok č. 1 – Manipulačná technika skladu**

**Logical unit no. 1 – Warehouse handling technique**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. **Elektrický paletový vozík 3 kolesový – 1ks**   **1.1) 3-wheel electric pallet truck – 1pcs** | | | | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter**  **Technical data - required parameter** | | | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\***  **Fulfillment of the condition / Offered parameters \*\*** | |
| Základná výbava:  Basic equipment: | | | | |
| 3 kolesový  3 wheels | | | ÁNO / NIE  YES/NO | |
| Výška zdvihu min. 5,5 m  Stroke height min. 5.5 m | | |  | |
| Nosnosť max. 2000 kg  Load capacity max. 2000 kg | | |  | |
| Rozmer palety 1200x1000x750 mm  Pallet size 1200x1000x750 mm | | | ÁNO / NIE  YES/NO | |
|  | Množstvo  Quantity | Jednotková cena bez DPH  Unit price without VAT | | Cena spolu bez DPH  Total price without VAT |
| **Elektrický paletový vozík 3 kolesový**  **3-wheel electric pallet truck** | **1 ks**  **1pcs** |  | |  |
| **Výrobca\***  **Manufacturer \*** | |  | | |
| **Typové označenie\***  **Type designation \*** | |  | | |

**\* doplňte/** **fill in**

**\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia**

**\*\*select relevant or fill in the parameter of the offered device**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. **Elektrický paletový vozík 4 kolesový – 1ks**   **1.2) 4-wheel electric pallet truck- 1pcs** | | | | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter**  **Technical data - required parameter** | | | **Technický údaj - požadovaný parameter**  **Technical data - required parameter** | |
| Základná výbava:  Basic equipment: | | | | |
| 4 kolesový  4 wheels | | | ÁNO / NIE  YES/NO | |
| Výška zdvihu min. 5,5 m  Stroke height min. 5.5 m | | |  | |
| Nosnosť max. 2000 kg  Load capacity max. 2000 kg | | |  | |
|  | | |  | |
| Rozmer palety 1200 x 1000x750 mm  Pallet size 1200x1000x750 mm | | | ÁNO / NIE  YES/NO | |
|  | Množstvo  Quantity | Jednotková cena bez DPH  Unit price without VAT | | Cena spolu bez DPH  Total price without VAT |
| **Elektrický paletový vozík 4 kolesový**  **4-wheel electric pallet truck** | **1 ks**  **1pcs** |  | |  |
| **Výrobca\***  **Manufacturer \*** | |  | | |
| **Typové označenie\***  **Type designation \*** | |  | | |

**\* doplňte/ fill in**

**\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia**

**\*\*select relevant or fill in the parameter of the offered device**

**Logický celok č. 2 – Systém váh**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2) – Systém váh – 1 ks**  **2) - Weighing system** | | | | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter**  **Technical data - required parameter** | | | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\***  **Fulfillment of the condition / Offered parameters \*\*** | |
| Základná výbava:  Basic equipment: | | | | |
|  | | |  | |
| Váživosť max. 3 kg  Weighing capacity max. 3 kg | | |  | |
| Presnosť váženia: pri hmotnosti od 0-1,5 kg: min. od 0,1 – max. 0,5 g  Weighing accuracy: for weight from 0-1.5 kg: min. from 0.1 - max. 0.5 g | | |  | |
| Presnosť váženia: pri hmotnosti od 1,5 – 3 kg: min. 0,6 – max. 1 g  Weighing accuracy: for weight from 1.5 - 3 kg: min. 0.6 - max. 1 g | | |  | |
| Rozmer plošiny 300-350 x 200-260 x 50-90 mm  Platform dimensions 300-350 x 200-260 x 50-90 mm | | |  | |
| Krytie min. IP67  Coverage min. IP67 | | |  | |
| Aplikačný kit Average Weight Control (H6)  Average Weight Control Application Kit (H6) | | | ÁNO / NIE  YES/NO | |
| UNICOM rozhranie Ethernet pre UniCOM (B9)  UNICOM Ethernet interface for UniCOM (B9) | | | ÁNO / NIE  YES/NO | |
| Napájanie štandardne 110/240 V  Power supply standard 110/240 V | | | ÁNO / NIE  YES/NO | |
|  | Množstvo  Quantity | Jednotková cena bez DPH  Unit price without VAT | | Cena spolu bez DPH  Total price without VAT |
| **Systém váh**  **Weighing system** | **1 ks**  **1pcs** |  | |  |
| **Výrobca\***  **Manufacturer \*** | |  | | |
| **Typové označenie\***  **Type designation \*** | |  | | |

**\* doplňte/fill in**

**\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia**

**\*\*select relevant or fill in the parameter of the offered device**

**Logický celok č. 3 – Drevené boxy**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3) Drevené boxy – 3000 ks**  3)Wooden boxes 3000 pcs | | | | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter**  **Technical data - required parameter** | | | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\***  **Fulfillment of the condition / Offered parameters \*\*** | |
| Základná výbava:  Basic equipment: | | | | |
|  | | |  | |
| Rozmer 1100-1300 x 900-1100 x 650-850 mm  Dimensions 1100-1300 x 900-1100 x 650-850 mm | | |  | |
| Objem min. 0,7 m3  Volume min. 0.7 m3 | | |  | |
| Nosnosť min. 310 kg  Load capacity min. 310 kg | | |  | |
|  | Množstvo | Jednotková cena bez DPH  Unit price without VAT | | Cena spolu bez DPH  Total price without VAT |
| **Drevené boxy**  **Wooden boxes** | **3000 ks**  **3000 pcs** |  | |  |
| **Výrobca\***  **Manufacturer \*** | |  | | |
| **Typové označenie\***  **Type designation \*** | |  | | |
| **\* doplňte/fill in**  **\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia**  **\*\*select relevant or fill in the parameter of the offered device** | |  | |  |

V/In ........................................., dňa /day ..................

podpis a pečiatka uchádzača,

resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača

applicant's signature and stamp,

respectively person authorized to act on behalf of the applicant