|  |
| --- |
| **Tabuľka pre hodnotenie technických parametrov****Table for evaluation of technical parameters****Názov zákazky:** Investície zamerané na zníženie a pokrytie energetických potrieb spoločnosti MPconnect s.r.o.**Projekt**: Investície zamerané na zníženie a pokrytie energetických potrieb spoločnosti MPconnect s.r.o.“Contract name: Investments focused on to reduce and cover the energy needs of MPconnect s.r.o.Project: Investments focused on to reduce and cover the energy needs of the company MPconnect s.r.o." |
| **Obchodné meno spoločnosti:****Company name** |
| **Adresa uchádzača:****Address** |
| **IČO:** | **DIČ:**  | **IČ DPH/VAT:** |
| **Kontaktná osoba:****Contact person** |  |
| **Telefón:****Telephone** | **e-mail:** |
|  ***„Vyplňte len riadky prislúchajúce k tým logickým celkom, na ktoré predkladáte cenovú ponuku. Formát dokumentu nemeňte!“***"Fill in only the lines belonging to the logical totals for which you are submitting a price offer. Do not change the document format!' |

**Technická špecifikácia a jednotkové ceny**

**Technical specifications and unit prices**

**Logický celok č. 1 – LED svetlá na zimné pestovanie**

**Logical Unit 1.- LED lights for winter cultivation**

|  |
| --- |
| 1. **LED svetlá na zimné pestovanie – 1200ks**
2. **1) LED lights for winter cultivation - 1200pcs**
 |
| **Technický údaj - požadovaný parameter****Technical data - required parameter** | **Technický údaj - požadovaný parameter \*\*****Technical data - required parameter \*\*** |
| Základná výbava:Basic equipment: |
| Spektrum: 90% červené, 5% zelené/biele, 5% modréSpectrum: 90% red, 5% green/white, 5% blue | ÁNO / NIEYES/NO |
| Ovládanie stmievaniaDimming control | ÁNO / NIEYES/NO |
| Typický tok fotónov od 2800 do 3900 umol/sTypical photon flux from 2800 to 3900 umol / s |  |
| Spotreba energie min. 520 WEnergy consumption min. 520 W |  |
| Efektívnosť min. 3,5 umol/JEfficiency min. 3.5 umol / J |  |
|  |  |
| Efektívnosť pri 50% (stlmená prevádzka) min. 3,8 umol/JEfficiency at 50% (quiet operation) min. 3.8 umol / J |  |
|  | MnožstvoQuantity | Jednotková cena bez DPHUnit price without VAT | Cena spolu bez DPH Total price without VAT |
| **LED svetlá na zimné pestovanie****LED lights for winter cultivation** | **1200 ks****1200pcs** |  |  |
| **Výrobca\*\*\*****Manufacturer \*\*\*** |  |
| **Typové označenie\*\*\*****Type designation \*\*\*** |  |

\* Vyplňte len riadky prislúchajúce k tým logickým celkom, na ktoré predkladáte cenovú ponuku, ako aj riadky pre celkovú cenu. Formát dokumentu nemeňte!

\* Fill in only the lines belonging to the logical units for which you are submitting a price offer, as well as the lines for the total price. Do not change the document format!

\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia

\*\* select relevant, resp. fill in the parameter of the offered device

\*\*\* doplňte/fill in

**Logický celok č. 2 – Kogeneračná jednotka**

**Logical Unit 2- Cogeneration unit - 1 pc**

|  |
| --- |
| 1. **– Kogeneračná jednotka – 1 ks**

 **Cogeneration unit - 1 pc** |
| **Technický údaj - požadovaný parameter****Technical data - required parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*****Fulfillment of the condition / Offered parameters \*\*** |
| Základná výbava:Basic equipment: |
|  |  |
| Palivo – zemný plynFuel - natural gas | ÁNO / NIEYES/NO |
| Elektrický výkon min. 999 kWelElectrical power min. 999 kWel |  |
| Teplo z chladenia motora min. 600 kWEngine cooling heat min. 600 kW |  |
| Teplo z chladenia zmesi min. 100 kWHeat from cooling the mixture min. 100 kW |  |
| Teplo z chladenia spalín min. 500 kWFlue gas cooling heat min. 500 kW |  |
| Spotreba paliva max. 3000 kWFuel consumption max. 3000 kW |  |
| Elektrická účinnosť min. 35 %Electrical efficiency min. 35% |  |
| Tepelná účinnosť min. 35 %Thermal efficiency min. 35% |  |
| Celková účinnosť min. 83 %Total efficiency min. 83% |  |
|  | Množstvo Quantity | Jednotková cena bez DPHUnit price without VAT | Cena spolu bez DPHTotal price without VAT |
| **Kogeneračná jednotka****Cogeneration unit** | **1 ks****1pcs** |  |  |
| **Výrobca\*\*\*****Manufacturer \*\*\*** |  |
| **Typové označenie\*\*\*****Type designation \*\*\*** |  |

\* Vyplňte len riadky prislúchajúce k tým logickým celkom, na ktoré predkladáte cenovú ponuku, ako aj riadky pre celkovú cenu. Formát dokumentu nemeňte!

\* Fill in only the lines belonging to the logical units for which you are submitting a price offer, as well as the lines for the total price. Do not change the document format!

\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia

\*\* select relevant, resp. fill in the parameter of the offered device

\*\*\* doplňte/fill in

V /In............................., dňa/day .................. .............................................................

 podpis a pečiatka uchádzača,

resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača

applicant's signature and stamp,

respectively person authorized to act on behalf of the applicant