|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tabuľka pre hodnotenie technických parametrov**  **Table for evaluation of technical parameters**  **Názov zákazky:** Investície zamerané na zníženie a pokrytie energetických potrieb spoločnosti MPconnect s.r.o.  **Projekt**: Investície zamerané na zníženie a pokrytie energetických potrieb spoločnosti MPconnect s.r.o.“  Contract name: Investments focused on to reduce and cover the energy needs of MPconnect s.r.o.  Project: Investments focused on to reduce and cover the energy needs of the company MPconnect s.r.o." | | | |
| **Obchodné meno spoločnosti:**  **Company name** | | | |
| **Adresa uchádzača:**  **Address** | | | |
| **IČO:** | **DIČ:** | | **IČ DPH/VAT:** |
| **Kontaktná osoba:**  **Contact person** | |  | |
| **Telefón:**  **Telephone** | | **e-mail:** | |
| ***„Vyplňte len riadky prislúchajúce k tým logickým celkom, na ktoré predkladáte cenovú ponuku. Formát dokumentu nemeňte!“***  "Fill in only the lines belonging to the logical totals for which you are submitting a price offer. Do not change the document format!' | | | |

**Technická špecifikácia a jednotkové ceny**

**Technical specifications and unit prices**

**Logický celok č. 1 – LED svetlá na zimné pestovanie**

**Logical Unit 1.- LED lights for winter cultivation**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **LED svetlá na zimné pestovanie – 1200ks** 2. **1) LED lights for winter cultivation - 1200pcs** | | | | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter**  **Technical data - required parameter** | | | **Technický údaj - požadovaný parameter \*\***  **Technical data - required parameter \*\*** | |
| Základná výbava:  Basic equipment: | | | | |
| Spektrum: 90% červené, 5% zelené/biele, 5% modré  Spectrum: 90% red, 5% green/white, 5% blue | | | ÁNO / NIE  YES/NO | |
| Ovládanie stmievania  Dimming control | | | ÁNO / NIE  YES/NO | |
| Typický tok fotónov od 2800 do 3900 umol/s  Typical photon flux from 2800 to 3900 umol / s | | |  | |
| Spotreba energie min. 520 W  Energy consumption min. 520 W | | |  | |
| Efektívnosť min. 3,5 umol/J  Efficiency min. 3.5 umol / J | | |  | |
|  | | |  | |
| Efektívnosť pri 50% (stlmená prevádzka) min. 3,8 umol/J  Efficiency at 50% (quiet operation) min. 3.8 umol / J | | |  | |
|  | Množstvo  Quantity | Jednotková cena bez DPH  Unit price without VAT | | Cena spolu bez DPH  Total price without VAT |
| **LED svetlá na zimné pestovanie**  **LED lights for winter cultivation** | **1200 ks**  **1200pcs** |  | |  |
| **Výrobca\*\*\***  **Manufacturer \*\*\*** | |  | | |
| **Typové označenie\*\*\***  **Type designation \*\*\*** | |  | | |

\* Vyplňte len riadky prislúchajúce k tým logickým celkom, na ktoré predkladáte cenovú ponuku, ako aj riadky pre celkovú cenu. Formát dokumentu nemeňte!

\* Fill in only the lines belonging to the logical units for which you are submitting a price offer, as well as the lines for the total price. Do not change the document format!

\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia

\*\* select relevant, resp. fill in the parameter of the offered device

\*\*\* doplňte/fill in

**Logický celok č. 2 – Kogeneračná jednotka**

**Logical Unit 2- Cogeneration unit - 1 pc**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **– Kogeneračná jednotka – 1 ks**   **Cogeneration unit - 1 pc** | | | | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter**  **Technical data - required parameter** | | | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\***  **Fulfillment of the condition / Offered parameters \*\*** | |
| Základná výbava:  Basic equipment: | | | | |
|  | | |  | |
| Palivo – zemný plyn  Fuel - natural gas | | | ÁNO / NIE  YES/NO | |
| Elektrický výkon min. 999 kWel  Electrical power min. 999 kWel | | |  | |
| Teplo z chladenia motora min. 600 kW  Engine cooling heat min. 600 kW | | |  | |
| Teplo z chladenia zmesi min. 100 kW  Heat from cooling the mixture min. 100 kW | | |  | |
| Teplo z chladenia spalín min. 500 kW  Flue gas cooling heat min. 500 kW | | |  | |
| Spotreba paliva max. 3000 kW  Fuel consumption max. 3000 kW | | |  | |
| Elektrická účinnosť min. 35 %  Electrical efficiency min. 35% | | |  | |
| Tepelná účinnosť min. 35 %  Thermal efficiency min. 35% | | |  | |
| Celková účinnosť min. 83 %  Total efficiency min. 83% | | |  | |
|  | Množstvo  Quantity | Jednotková cena bez DPH  Unit price without VAT | | Cena spolu bez DPH  Total price without VAT |
| **Kogeneračná jednotka**  **Cogeneration unit** | **1 ks**  **1pcs** |  | |  |
| **Výrobca\*\*\***  **Manufacturer \*\*\*** | |  | | |
| **Typové označenie\*\*\***  **Type designation \*\*\*** | |  | | |

\* Vyplňte len riadky prislúchajúce k tým logickým celkom, na ktoré predkladáte cenovú ponuku, ako aj riadky pre celkovú cenu. Formát dokumentu nemeňte!

\* Fill in only the lines belonging to the logical units for which you are submitting a price offer, as well as the lines for the total price. Do not change the document format!

\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia

\*\* select relevant, resp. fill in the parameter of the offered device

\*\*\* doplňte/fill in

V /In............................., dňa/day .................. .............................................................

podpis a pečiatka uchádzača,

resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača

applicant's signature and stamp,

respectively person authorized to act on behalf of the applicant