**HARMONOGRAM TERMÍNOV SNÍMKOVANIA**

* Zadanie snímacích lokalít – v priebehu mesiaca apríl v danom kalendárnom roku
* Družicové snímky s vysokým rozlíšením (1,5 m – 3 m): 2 snímacie okná / každý kalendárny rok
* 1. snímacie okno – **jarné obdobie** v termíne od 27.3. – 30.4.
* 2. snímacie okno – **letné obdobie** v termíne od 15.7. – 20.8.
* trvanie každého snímacieho okna – 5 týždňov
* Družicové snímky s veľmi vysokým rozlíšením (do 0,5 m): 1 snímacie okno / každý kalendárny rok
* v termíne od 8.5. do 30.6.
* trvanie snímacie okna – 8 týždňov
* Spracovanie (ortorektifikácia) snímok do súradnicového systému EPSG:5514
* výstupy môžu byť zasielané priebežne po jednotlivých snímkovacích oknách
* finálny termín pre zaslanie kompletne spracovaných snímok všetkých zadaných území do 31.8. príslušného kalendárneho roku