**technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Rozmetadlo priemyselných hnojív 4 000 l*** |
| ***Obstarávateľ:*** | PD Veľká Hradná, a.s., Veľká Hradná 145, 91324 Veľká Hradná,  IČO: 31436641 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH*** | ÁNO/NIE |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** | |
| 1. **Stroj / zariadenie: Nesené rozmetadlo 4 000 l** | |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | systém hraničného rozmetania s elektrickým ovládaním z kabíny traktora /pravá strana/ |
| 2. | Pamäť na min. 25 hnojív, |
| 3. | ISOBUS systém |
| 4. | automatické nastavenie dávky, |
| 5. | variabilné dávkovanie na základe máp, |
| 6. | elektricky ovládané hradítka  podľa GPS, |
| 7. | min. 12 virtuálnych sekcií ovládaných pomocou GPS, |
| 8. | vážiaci senzor  z nehrdzavejúcej ocele, |
| 9. | automatická kalibrácia, |
| 10. | kontinuálne váženie, proporcionálne váženie podľa pojazdovej rýchlosti, |
| 11. | prípojná kategória II. a III. nastaviteľná v dvoch stupňoch |
| 12. | Pohon pomocou vývodového hriadeľa 540 otáčok za minútu alebo hydraulický pohon |
| 13. | zásobník tvarovaný do  písmena V, |
| 14. | objem zásobníka  min. 4000 l, |
| 15. | priezor na zásobníku, |
| 16. | otváracie protihrudkové sitá, |
| 17. | krycia plachta, |
| 18. | nakladacia šírka minimálne 2,8 m, |
| 19. | blatníky, |
| 20. | svetlá na cestu, reflexné nálepky. |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |