**technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Univerzálny mulčovač*** |
| ***Obstarávateľ:*** | PD Veľká Hradná, a.s., Veľká Hradná 145, 91324 Veľká Hradná,  IČO: 31436641 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |
| ***Platca DPH?*** | Áno/ nie |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** | |
| 1. **Stroj / zariadenie: Univerzálny mulčovač** | |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | Pracovný záber – min. 6,00 m |
| 2. | Prepravná šírka - max. 2,50 m |
| 3. | Typ stroja - nesený, hydraulicky sklopný |
| 4. | Pracovné orgány – vertikálne uložený rotor s kladivami |
| 5. | Trojbodový záves kategórie - II. a III. |
| 6. | Priemer rotora - 620 mm |
| 7. | Čelné ochranné kryty |
| 8. | Oporné vodiace stranové plazy |
| 9. | Nastavenie výšky - oporné kolesá, 4 ks (min. 10.0/80-12 8 ply) |
| 10. | Otáčky vývodového hriadeľa - 1 000 ot/min |
| 11. | Voľnobežka zabudovaná v prevodovke |
| 12. | Mulčovacie kladivá a 175 mm priame proti ostrie |
| 13. | Osvetlenie |
| 14. | Požadovaný hydraulický rozvod - 1 dvojčinný |
| 15. | Počet kladív – min. 72 ks |
| 16. | Hmotnosť stroja – min. 3 000 kg |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |