**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Kombajn pre ŠRV*** |
| ***Prijímateľ:*** | Kristína Michalovská - SHR , Látky 108, 985 45 Látky  IČO: 50212290 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA** | |
| ***Obchodné meno a sídlo:*** |  |
| ***IČO uchádzača:*** |  |
| ***Platca DPH*** | ÁNO/NIE |
| ***Telefón a e-mail uchádzača:*** |  |

|  |
| --- |
| **Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:** |
| Max. výkon motora | min. 400 koní |
| Palivová nádrž | Min 800 l |
| Nádrž AdBlue | Min. 80 l |
| Prevodovka 4 stupňová hydrostatický pohon | áno |
| Pojazdová rýchlosť | Min. 30 km/hod |
| Pohon zadnej nápravy | áno |
| Pneumatiky predné | 900/60 R 32 |
| Pneumatiky zadné | 600/65 R 28 |
| Hydraulický reverz šikmého dopravníka | áno |
| Tangenciálne mlátiace ústrojenstvo s priemerom mlátiaceho bubna | Min. 750 mm |
| Vytriasadlá 6 kusov | áno |
| Celková plocha sít (predsito, horné sito,dolné sito) | Min. 5,5 m2 |
| Dvojité domlacovacie ústrojenstvo | áno |
| Rozmetač pliev | áno |
| Objem zásobníka na zrno | Min. 11000 l |
| Vario žacia lišta s pracovným záberom | Min. 9m |
| Mapovanie úrod | áno |
| Podvozok na žaciu lištu | áno |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a zaškolenie obsluhy.

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |