**Vážny a pokladničný systém**

**Odpovede k otázkam zo dňa 03.04.2024**

**Otázka:**

V rámci špecifikácií pre Váhový systém určený na váženie prepraviek sa vyžaduje, aby mala váhová plošina rozmer 600mm x 400mm. Naše štandardné dodávky pre systémy na váženie prepraviek obvykle zahŕňajú váhové plošiny s rozmermi 600 x 600 mm. Chceli by sme sa opýtať, či je možné akceptovať alternatívny rozmer plošiny, aj keď sa líši od požadovaných špecifikácií, predpokladajúc, že tento rozmer stále splňuje funkčné požiadavky na váženie prepraviek.

**Odpoveď k otázke:**

Prepravky majú rozmer 600mm x 400mm čo je minimálna veľkosť plošiny. Veľkosť plošiny 600mm x 600mm je v poriadku.

**Otázka:**

Dobrý deň, poprosím Vás o doplnenie parametrov k zákazke:

Poradové číslo 1. Do koľko kg požadujete obchodné váhy na predajne?

Poradové číslo 1. Majú váhy komunikovať s pokladňou?

Poradové číslo 1. Požadujete vo váhach pamäť na tovary (PLU)?

Poradové číslo 2. a 3. Materiálové vyhotovenie priemyselných váh požadujete aké?

Poradové číslo 2.-4. Požadovaný minimálny a maximálny rozmer etikiet?

Poradové číslo 2.-.4. Čo budete požadovať vytlačiť na etikety

Poradové číslo 4. Dráha pre visuté váhy je existujúca, alebo bude nová?

Poradové číslo 4. Dráha je resp. bude plocháčová alebo trubková?

Poradové číslo 4. Aká je resp. bude výška od vrchnej časti nosnej konštrukcie po strop prevádzky?

**Odpoveď k otázke:**

1. – váživosť 6/15kg, minimálne 40g, e = 2/5g

1. – áno

1. – áno

2. a 3. – pre styk s potravinami, do vlhkého a chladného prostredia, plošina nerezová

2. – 4. – rozmer etikety šírka 90mm, dĺžka podľa druhu výrobku

2. – 4. – čo vyžaduje označenie zákonom, (názov, zatriedenie, balenie, zloženie, alergény, pôvod, výživové údaje, skladovanie, spotreba, dátum, šarža, ean, hmotnosť, ovál, výrobca, odpadové značky)

4. – existujúca

4. – trubková

4. – minimálne 180mm