**technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Čistička strukovín*** |
| ***Obstarávateľ:*** | PD Veľká Hradná, a.s., Veľká Hradná 145, 91324 Veľká Hradná, IČO: 31436641 |

|  |
| --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:***  |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH*** | ÁNO/NIE |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |
| --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** |
| 1. **Stroj / zariadenie: *Čistička strukovín***
 |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | **Strojná technológia:** | **MJ** | **Počet** |
| 2. | Položka 1 Násypka násypného koša s neprejazdnou roštou 1800 x 4000 mm plechová s podperami | ks | 1 |
| 3. | Položka 2Výpad pod násypný kôš - ovládanie na podlahe | ks | 1 |
| 4. | Položka 3KD56-20; H - 11,3m, Q - 40 [t/h], ρ - 750 [kg/m3] | ks | 1 |
| 5. | Položka 4 Čistička , výkon predčistenia 50 t/h, intenzívne čistenie 25 t/h, osivové čistenie 5 t/h  | ks | 1 |
| 6. | Položka 5 Ventilátor čističky | ks | 1 |
| 7. | Položka 6 Odlučovač | ks | 1 |
| 8. | Aspiračné potrubie priemer 400 - 500 mm | M | 15 |
| 9. | Položka 7,8DZ 200, L - 6,0m, Q - 12 [t/h], ρ - 750 [kg/m3] | ks | 2 |
| 10. | Položka 9KD56-20; H - 9,3m, Q - 40 [t/h], ρ - 750 [kg/m3 | ks | 1 |
| 11. | Položka 10 MZ - 2x2/10 m, V - 20,245 m3 | ks | 1 |
| 12. | Položka 11,12 Podlahová výpust  | ks | 2 |
| 13. | **Spádová doprava** | **MJ** | **Počet** |
| 14. | Spádové potrubie priemer 219mmx6,3mm | M | 25 |
| 15. | Sťahovacie pásy priemer 219 mm | ks | 20 |
| 16. | Koleno priemer 219 mm - 45° - STIF | ks | 10 |
| 17. | Redukčné hrdlo priemer 219 mm | ks | 8 |
| 18. | Spádové potrubie priemer 152x4,5mm | M | 4 |
| 19. | Sťahovacie pásy priemer 152 mm | ks | 6 |
| 20. | Koleno priemer152x4,5mm zvárané | ks | 2 |
| 21. | Vpád do KD 56 - 20 - 1 x priemer 219 mm | ks | 2 |
| 22. | Výpad z KD 56 - 20 | ks | 2 |
| 23. | Vpád do DZ 200 | ks | 2 |
| 24. | **Oceľová konštrukcia** | **MJ** | **Počet** |
| 25. | výroba nosných a podperných konštrukcií, plošín a krytov s materiálom | kg | 1200 |
| 26. | obslužná plošina s rebríkom a ochranným košom pri KD 56 | ks | 2 |
| 27. | výroba pomocných konštrukcií s materiálom (schody, rebrík, zábradlia) | kg | 250 |
| 28. | Oceľová konštrukcia pod čističku | ks | 1 |
| 29 | Oceľová konštrukcia pod ventilátor | ks | 1 |
| 30. | Oceľová konštrukcia pod odlučovač | ks | 1 |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |