|  |  |
| --- | --- |
| **Špecifikácia technických parametrov a výbavy motorového vozidla požadovaného kupujúcim – trieda vozidla elektrická dodávka** | **Hodnota technického parametra ponúkaná predávajúcim** |
| **Typ karosérie / rozmery** | Výrobca vozidla | --- | <vyplní uchádzač> |
| Presné typové označenie modelu | --- | <vyplní uchádzač> |
| Počet kusov | 1 | --- |
| Karoséria  | Dodávka  | <vyplní uchádzač> |
| minimálna dĺžka v mm | 4 500 | <vyplní uchádzač> |
| minimálna šírka v mm (bez spätných zrkadiel) | 1 900 | <vyplní uchádzač> |
| minimálna výška v mm (bez strešných líšt) | 1 800 | <vyplní uchádzač> |
| Maximálna výška v mm (bez strešných líšt) | 2 000 | <vyplní uchádzač> |
| minimálna rázvor v mm | 2 900 | <vyplní uchádzač> |
| Minimálny objem nákladového priestoru v m3  | 3,5 | <vyplní uchádzač> |
| Počet miest na sedenie | 2 | <vyplní uchádzač> |
| Farba vozidla bude špecifikovaná po predložení vzorkovníka po nadobudnutí účinnosti zmluvy | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Metalický lak vozidla  | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Počet dverí  | 4 | <vyplní uchádzač> |
| Minimálny rozmer nákladového priestoru v mm (d x š) | 2 000 x 1 100 | <vyplní uchádzač> |
| Minimálna výška nákladového priestoru v mm | 1 000 | <vyplní uchádzač> |
| Minimálna šírka nákladového priestoru medzi blatníkmi v mm | 1 000  | <vyplní uchádzač> |
| **Pohon, podvozok, kolesá** | minimálny výkon motora v kW | 140 | <vyplní uchádzač> |
| Minimálny krútiaci moment v Nm | 300 | <vyplní uchádzač> |
| Typ batérie Lítium-Iónová | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Vysokonapäťová Litium-Ionová batéria s kapacitou minimálne 77 kWh (netto)  | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Druh paliva elektrina  | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Minimálny dojazd podľa WLTP kombinovaný v km | 400 | <vyplní uchádzač> |
| Minimálne užitočné zaťaženie 500 kg | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Automatická prevodovka | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Disky oceľové veľkosť minimálne 18“ | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Sada na opravu pneumatík - defektu, kompresor na nahustenie pneumatík | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Nabíjací kábel na pripojenie striedavého prúdu cez štandardnú zásuvku a vozidlom  | požaduje sa  | <vyplní uchádzač> |
| Nabíjací kábel na nabíjacie stanice na pripojenie striedavého prúdu cez prípojku na vozidle | požaduje sa  | <vyplní uchádzač> |
| Kombinovaná rýchlonabíjacia prípojka s výkonom minimálne 150 kW | požaduje sa  | <vyplní uchádzač> |
| Možnosť nabíjať vozidlo striedavým prúdom 11 kW | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Kontrola tlaku v pneumatikách | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| **Bezpečnosť a asistenčné systémy** | Airbagy predné (vodič a spolujazdec), bočné a hlavové airbagy, centrálny airbag medzi vodičom a spolujazdcom, airbag spolujazdca s funkciou deaktivácie  | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Systém trakcie kolies  | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| ABS brzdy s antiblokovacím systémom  | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Protipreklzový systém  | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Elektrické rozdeľovanie brzdnej sily  | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Elektronický stabilizačný systém  | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Multikolízna brzda  | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Svetelný senzor  | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| LED predné stretávacie a diaľkové svetlomety  | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| LED denné svetlomety  | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| LED zadné svetlá  | požaduje sa  | <vyplní uchádzač> |
| Inteligentný tempomat  | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Osvetlenie interiéru vozidla | požaduje sa  | <vyplní uchádzač> |
| Autonómny brzdiaci systém s ochranou chodcov a cyklistov  | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Asistent sledovania diania pred vozidlom a systém núdzového brzdenia vozidla pri hroziacom čelnom náraze | požaduje sa  | <vyplní uchádzač> |
| Parkovacie senzory vpredu a vzadu | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Cúvacia kamera  | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Alarm s kontrolou vnútorného priestoru | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Elektricky ovládané okná vpredu | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Automatická klimatizácia | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča  | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Vyhrievané čelné sklo | požaduje sa  | <vyplní uchádzač> |
| Lakťové opierky na oboch stranách sedadiel vodiča a spolujazdca  | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Vyhrievané predné dýzy ostrekovačov  | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Obloženie bočných stien v nákladnom priestore  | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| 3- bodové bezpečnostné pásy, výškovo nastaviteľné | požaduje sa  | <vyplní uchádzač> |
| Poťah sedadiel – látka  | požaduje sa  | <vyplní uchádzač> |
| Bezkľúčové otváranie a štartovanie vozidla  | požaduje sa  | <vyplní uchádzač> |
| Bluetooth hands-free mobilné pripojenie, Bluetooth Audio, rádio s reproduktormi, audiosystém | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Prepojenie mobilného telefónu cez Mirror link, AndroidAuto alebo CarPlay v závislosti na operačnom systéme a verzii telefónu  | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Multifunkčný volant | požaduje sa  | <vyplní uchádzač> |
| Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu  | požaduje sa  | <vyplní uchádzač> |
| Rádio s minimálne 10“ dotykovým displejom | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Elektromechanický posilňovač riadenia  | požaduje sa  | <vyplní uchádzač> |
| Systém tiesňového volania  | požaduje sa  | <vyplní uchádzač> |
| Hlavové opierky na sedadlách  | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Stierače s dažďovým senzorom | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Bočné posuvné dvere vpravo  | požaduje sa  | <vyplní uchádzač> |
| Zadné krídlové dvere plné  | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| USB-C zásuvky vpredu minimálne 2ks  | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Podlaha v nákladnom priestore s upínacími lištami  | požaduje sa  | <vyplní uchádzač> |
| Digitálny palubný displej | požaduje sa  | <vyplní uchádzač> |
| Imobilizér | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Elektricky nastaviteľné, vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Vyhrievané predné sedadlá  | požaduje sa  | <vyplní uchádzač> |
| Kľučky vo farbe karosérie | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Farba interiéru čierna  | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Upínacie lišty v nákladnom priestore, na bočných paneloch, na deliacej stene | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Syntetický zvuk pri pohybe vozidla  | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| 12V zásuvka | požaduje sa  | <vyplní uchádzač> |
| Predĺžená záruka na vozidlo minimálne 5 rokov alebo do najazdenia 150 000 km podľa toho čo nastane skôr | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Záruka na farbu (lak) vozidla minimálne 3 roky | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Záruka na prehrdzavenie karosérie minimálne 12 rokov | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Záruka na vysokonapäťovú batériu vozidla minimálne 8 rokov/160 000 km – podľa toho čo nastane skôr, zachovanie 70% kapacity využitia batérie | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Povinná výstroj a výbava stanovená pre daný druh vozidla v zmysle zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |

Uchádzač vyplní stĺpec *“Hodnota technického parametra ponúkaná predávajúcim“*. Pri každom parametri a výbave osobného motorového vozidla slovne s objektívnym vyjadrením danej hodnoty alebo výbavy (plnenie daného parametra uchádzačom), t. j. slovom príslušnej hodnoty/výbavy resp. slovom „áno“ alebo „nie“ môže vyplniť iba tie parametre, kde je opísaná aj požiadavka verejného obstarávateľa slovami príslušnej hodnoty a slovami „požaduje sa“.