Opis predmetu zákazky.

* Výkon pohotovostnej služby
* Lokalizácia poruchy do 3 hodín
* Odstránenie drobných prevádzkových porúch
* Prehliadka trafostanice (vizuálnej prehliadke a zhodnotenie, kontroly nastavenia hodnôt istiacich prvkov, uzemnenia a pospájania zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny, kontrola výstražných tabuliek, zámkov, vetracích otvorov a káblových kanálov, meraní fázového a združeného napätia na strane NN, prúdového zaťaženia NN vývodov, vykonaní bežnej údržby)
* vykonávanie prehliadok trafostanice v intervale **1x (jeden krát) ročne** (doklad o vykonaní prehliadky s návrhom opatrení na odstránenie závad alebo nedostatkov)
* Termovízne meranie (všetkých prúdových spojov, transformátorov a zvodičov prepätia trafostanice)
* Aktualizácia miestnych prevádzkových predpisov (vykonania akejkoľvek technickej zmeny na trafostanice a akejkoľvek zmeny v užívaní trafostanice)
* Odborná prehliadka a odborná skúška – zabezpečiť v intervale **1x (jeden krát**) (doklad o vykonaní odbornej prehliadke a návrh opatrení na odstránenie vzniknutých závad a/alebo nedostatkov)
* Zabezpečenie opakovanej úradnej skúšky (spĺňa požiadavky na bezpečnú prevádzku a či je obsluhované bezpečným spôsobom)
* Opakovaná úradná skúška trafostanice v intervale **1x (jeden krát) (**doklad o vykonaní skúšky vypracovaný oprávnenou právnickou osobou)