**Cenová ponuka**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Technologické vybavenie spracovania ovocia*** |
| ***Obstarávateľ:*** | Pálenik, s.r.o.Krásno 226, 958 43 KrásnoIČO : 47 629 151 |

|  |
| --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo***  |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH*** | Áno/ nie  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |
| --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** |
| 1. **Stroj / zariadenie: Sušiareň na ovocie**
 |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | Sušička ovocia, zeleniny a bylín s vyberateľnými roštami. |
| 2. | Horizontálna štruktúra a nútená cirkulácia vzduchu. |
| 3. | plynule nastaviteľným termostatom. |
| 4. | Vybavená min. 70 sitami na sušenie |
| 5.  | Využiteľná plocha min. 24 m2 |
| 6. | Minimálna kapacita: 200 kg čerstvého ovocia |
| 7. | Sušička je vybavená ohrevom min. 5,0 kW |
| 8. | Sušička musí mať modulárnu štruktúru, aby ju bolo možné rozšíriť o druhý model |
| 1. **Stroj / zariadenie: Balička**
 |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | Určená na plnenie a váženie produktov – sušené ovocie |
| 2. | Kapacita:  |
| 3. | Hliníkové telo |
| 4. | Násypka s vibračným tunelom z nerezovej ocele AISI 304 |
| 5.  | 2 stupňová rýchlosť na hrubé naváženie a na jemné dováženie |
| 6. | Elektronický vážiaci systém min.rozsah 20 – 1800 g |
| 7. | Napájanie 220V, 50 Hz |
| 8. | Stojan na koliečkach k baličke |
| 1. **Stroj / zariadenie: Zatavovačka a potlač**
 |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | Nadstaviteľná rýchlosť pásu a teplota |
| 2. | S dataprintom |
| 3. | Napájanie 220V, 50 Hz |
| 4. | So sadou náhradných dielov |
| 5.  | Stojan na koliečkach  |
| 1. **Stroj / zariadenie: Box palety – s vetracími štrbinami**
 |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | Počet:208 ks |
| 2. | Druh:dierovaný box |
| 3. | Rozmer (dxšxv): 1200 x 1000 x min. 700 mm |
| 4. | Materiál:plast |
| 5.  | Počet nôh:4 |
| 6. | Stohovateľné:áno |
| 7. | Hmotnonosť: max. 40 kg |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky
a parametre na predmet zákazky.

**Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v € za jeden kus bez DPH:** | **Počet****kusov** | **Cena celkom v €** **bez DPH:** |
| 1. **Sušiareň na ovocie**
 |  | 1 |  |
| **Typové označenie:****xx** |
| **2. Balička** |  | 1 |  |
| **Typové označenie:****xx** |
|  **3. Zatavovačka a potlač** |  | 1 |  |
| **Typové označenie:****xx** |
|  **4. Box palety – s vetracími štrbinami** |  | 208 |  |
| **Typové označenie:****xx** |
| **Celková cena bez DPH**  |  |
| **DPH 20 %** |  |
| **Celková cena s DPH** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |