**Cenová ponuka**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | **Technológia dojárne** |
| ***Obstarávateľ:*** | **Oľga Apoleníková SHR**, Pružina 391, Pružina 018 22 IČO: 30182891 |

|  |
| --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:***  |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH*** | ÁNO/NIE |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |
| --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** |
| **Stroj / zariadenie: Plne osadená dojáreň pre ovce s rýchlym odchodom a dojacou technológiou 1 x 22** |
| p.č. | ***Položka, parameter*** | ***Cena za ks bez DPH*** | ***Cena spolu bez DPH***  |
|  | **Stacionárna dojáreň s rýchlym odchodom 1 x 22** s nerezovým kŕmnym žľabom a oddelenými kŕmnymi miestami, individuálnym head-lockom, nastaviteľným dávkovaním krmiva (min. 50 g - max. 500 g), vertikálnym pneumatickým zdvihom, pneumatickým ovládaním vstupnej brány a pneumatickým dávkovaním krmiva | 1 komplet |  |  |
|  | **Doprava krmiva do násypníka dojárne**Šnekový špirálový dopravník s pohonnou jednotkou d.75mm, silokonektorom, teleskopickými výpadmi „T“ a kapacitným spínačom s časovaním | 1 komplet |  |  |
|  | **Elektronický pulzátor 24 V** Kompletne utesnený proti externej vlhkosti Možnosť oplachu vnútra pulzátora v prípade nasatia mlieka cez pulzačné hadice bez potreby demontáže pulzačnej jednotky  | 11 ks |  |  |
|  | **Napájací ovládací zdroj** vybavený spínacím transformátorom používaným na napájanieelektrických pulzátorov s výstupom 24 VDC a so 4 ks napájacích kanálov, tlačidlami a displejom pre programovanie. Programovateľná frekvencia medzi 30 a 260 pulzami / min.  | 1 ks |  |  |
|  | **Dojacie jednotky** Vybavené silikónovými strukovými nástrčkami, silikónovými mliečnymi a silikonovými vzduchovými hadicami, automatickým membránovým ventilom na každej strukovej gume  | 22 ks |  |  |
|  | **Kompaktný čistiaci automat**Vybavený integrovanou nádržou na vodu s objemom max. 30 l.Zabudovaný voliteľný ohrev vody 12kW/24kWDohrev čistiaceho roztoku počas doby čistenia komponentov dojárneAutomatické dávkovanie chemických čistiacich prostriedkovSpotreba vody do 60 l na umývací cyklus Bezpečnostný koncový spínač pre zabránenie úniku chemického roztoku do mlieka | 1 ks |  |  |
|  | **Dezinfekčné oplachovacie držiaky** Hybridné dezinfekčné držiaky ( dezinfekčná šálka + kryt dezinfekčnej šálky ) Možnosť nastavenia intenzity oplachu, resp. množstva prietoku vody na dezinfekčnom držiakuDezinfekčná tryska s rotačným prúdom vody.  | 22 ks |  |  |
|  | **Frekvenčný menič** Použivateľsky prívetivý software Možnosť nastavenia výšky podtlaku a výšky podtlaku pri procese oplachu dojárne | 1 ks |  |  |
|  | **Olejová lopatková výveva**Výkon od min. 2100 l do max. 2300 l pri 50 kPaVýkon motora od min. 5,3 do max. 5,7 kWVzdušník vývevy so zásobou od min. 80 l do max. 90 l Externý ventilátor motora vývevy | 1 ks |  |  |
|  | **Digitálny podtlakový merač** s funkciou merania úrovne podtlaku dojacích systémov so vstavanou funkciou poskytovania výstupného signálu pre frekvenčný menič. | 1 ks |  |  |
|  | **Regulačný ventil** Zložený zo servo riadiaceho ventilu a hlavného riadiaceho ventilu  | 1ks |  |  |
|  | **Nerezová zberná nádoba** s hladinovými sondami o objeme min. 35 L – max. 39 L  | 1 ks |  |  |
|  | **Mliečne čerpadlo** s nerezovým krytom a oplachovou trubicou | 1 ks |  |  |
|  | **Nerezové mliečne** potrubie min. 48 max. 55 mm | 1 ks |  |  |
|  | **Nerezové dezinfekčné** potrubie v dojacej jame min. 38 max 43 mm | 1 ks |  |  |
|  | **Podtlakové potrubie** v dojacej jame min. 55 max 65 mm  | 2 ks |  |  |
|  | Doprava na miesto dodania | 1 ks |  |  |
|  | Inštalačný materiál (el. káble, skrutky, svorky, pásky) podľa potreby | 1 balík |  |  |
|  | Montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy | 1 ks |  |  |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

**Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Cena spolu v €** **za celý predmet zákazky** **bez DPH:** | **Počet****kusov** |
| **Technológia dojárne**  |  | 1 |
| **CENA CELKOM v EUR s DPH:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |