**Príloha č.3 – OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

Predmet zákazky:  **„Gemersko-malohontské múzeum R. Sobota - Rekonštrukcia okien“**

Predmetom zákazky je rekonštrukcia okien - dodanie a výmena atypických drevených okien v počte 59 kusov na historickej budove Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Práce zahŕňajú demontáž jestvujúcich okien v počte 59 ks , montáž 59 ks nových drevených okien, z toho 47 ks vrátane žalúzií, demontáž, úpravu ukotvenia mreží do muriva, opieskovanie a náter 36 ks mreží, následne ich montáž, z toho 5 ks mreží rozmeru 3400x2950 cm a 31 ks mreží rozmeru 1200x2200 cm, murárske práce, a všetky ďalšie súvisiace práce na vysprávke muriva, odvoz a zneškodnenie vzniknutého odpadu.

Podrobné vymedzenie, technická špecifikácia predmetu zákazky :

* demontáž starých okien – 59 kusov
* odvoz a likvidácia odpadu
* zhotovenie nových drevených okien v počte 59 kusov - dodávka + montáž
* dodávka a montáž žalúzií v počte 47 kusov
* demontáž 36 ks mreží, povrchová úprava, opieskovanie a náter následne ich montáž
* parapetné dosky vonkajšie hliníkové, vnútorné drevené parapetné dosky
* murárske, maliarske a všetky súvisiace práce

Záruka na okná sa požaduje minimálne 5 rokov.

Rozmery preveriť na stavbe (zameranie bude v cene).

Technické parametre okien a dverí :

* **okenné krídla drevené , drevo smrek cink 68**
* výplň dvojsklo – 4-16-4-, Uskla = 1,1 W/m2.K

Rozmery :

1. Okno 4-dielne 1200 x 2200 - 25 ks
2. Okno 4-dielne 1200 x 2300 - 15 ks
3. Okno 3-dielne 1100 x 2300 - 2 ks
4. Okno 6-dielne 3400 x2950 - 4 ks
5. Okno 6-dielne 3400 x 3800 - 1 ks
6. Okno 2-dielne 750 x 450 - 2 ks
7. Okno 2-dielne 1200 x 420 - 4 ks
8. Okno 1-dielne 600 x 700 - 1 ks
9. Okno 1-dielne 600 x 450 - 1 ks
10. Okno 1-dielne 450 x 450 - 2 ks
11. Okno 2-dielne 800 x 500 - 2 ks