|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Špecifikácia technických parametrov a výbavy osobného motorového vozidla požadovaných kupujúcim – trieda vozidla elektrická dodávka** | | | **Hodnota technického parametra ponúkaná predávajúcim** | |
| **Typ karosérie / rozmery** | Výrobca vozidla | --- | <vyplní uchádzač> |
| Presné typové označenie modelu | --- | <vyplní uchádzač> |
| Počet kusov | 1 | --- |
| Karoséria | Dodávka | <vyplní uchádzač> |
| minimálna dĺžka v mm | 4 500 | <vyplní uchádzač> |
| minimálna šírka v mm (bez spätných zrkadiel) | 1 900 | <vyplní uchádzač> |
| minimálna výška v mm (bez strešných líšt) | 1 800 | <vyplní uchádzač> |
| Maximálna výška v mm (bez strešných líšt) | 2 000 | <vyplní uchádzač> |
| minimálna rázvor v mm | 2 900 | <vyplní uchádzač> |
| Minimálny objem nákladového priestoru v m3 | 3,5 | <vyplní uchádzač> |
| Minimálny počet miest na sedenie | 3 | <vyplní uchádzač> |
| Dvojsedadlo na mieste spolujazdca | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Farba vozidla bude špecifikovaná po predložení vzorkovníka po nadobudnutí účinnosti zmluvy | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Metalický lak vozidla | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Počet dverí | 4 | <vyplní uchádzač> |
| Pravé bočné posuvné dvere | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Minimálny rozmer nákladového priestoru v mm (d x š) | 2 000 x 1 100 | <vyplní uchádzač> |
| Minimálna výška nákladového priestoru v mm | 1 000 | <vyplní uchádzač> |
| Minimálna šírka nákladového priestoru medzi blatníkmi v mm | 1 000 | <vyplní uchádzač> |
| **Pohon, podvozok, kolesá** | minimálny výkon motora v kW | 140 | <vyplní uchádzač> |
| Minimálny krútiaci moment v Nm | 300 | <vyplní uchádzač> |
| Typ batérie Lítium-Iónová | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Vysokonapäťová Litium-Ionová batéria s kapacitou minimálne 77 kWh (netto) | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Druh paliva elektrina | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Minimálny dojazd podľa WLTP kombinovaný v km | 400 | <vyplní uchádzač> |
| Minimálne užitočné zaťaženie 500 kg | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Automatická prevodovka | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Disky oceľové veľkosť minimálne 18“ | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Sada na opravu pneumatík - defektu, kompresor na nahustenie pneumatík | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Nabíjací kábel na pripojenie striedavého prúdu cez štandardnú zásuvku a vozidlom | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Nabíjací kábel na nabíjacie stanice na pripojenie striedavého prúdu cez prípojku na vozidle | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Kombinovaná rýchlonabíjacia prípojka s výkonom minimálne 150 kW | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Možnosť nabíjať vozidlo striedavým prúdom 11 kW | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Kontrola tlaku v pneumatikách | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| **Bezpečnosť a asistenčné systémy** | Airbagy predné (vodič a spolujazdec), bočné a hlavové airbagy, airbag spolujazdca s funkciou deaktivácie | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Systém trakcie kolies | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| ABS brzdy s antiblokovacím systémom | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Protipreklzový systém | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Elektrické rozdeľovanie brzdnej sily | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Elektronický stabilizačný systém | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Multikolízna brzda | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Svetelný senzor | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| LED predné svetlomety | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| LED denné svetlomety | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| LED zadné svetlá | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Adaptívny tempomat | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Osvetlenie interiéru vozidla | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Autonómny brzdiaci systém s ochranou chodcov a cyklistov | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Asistent sledovania diania pred vozidlom a systém núdzového brzdenia vozidla pri hroziacom čelnom náraze | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Parkovacie senzory vpredu a vzadu | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Cúvacia kamera | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Alarm s kontrolou vnútorného priestoru | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Elektricky ovládané okná vpredu | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Elektricky ovládané pravé bočné posuvné dvere | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Automatická klimatizácia | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Vyhrievané čelné sklo | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Deliaca stena medzi kabínou a nákladným priestorom s oknom a možnosťou prepravovať dlhé predmety | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Proaktívna ochrana pasažierov | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Asistent prepínania medzi svetlami | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| 3- bodové bezpečnostné pásy, výškovo nastaviteľné | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Poťah sedadiel – látka | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Bezkľúčové odomykanie/zamykanie a štartovanie vozidla | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Bluetooth hands-free mobilné pripojenie, Bluetooth Audio, rádio s reproduktormi, audiosystém | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Prepojenie mobilného telefónu cez Mirror link, AndroidAuto alebo CarPlay v závislosti na operačnom systéme a verzii telefónu | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Multifunkčný volant | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Rádio s minimálne 10“ dotykovým displejom | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Elektromechanický posilňovač riadenia | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Systém tiesňového volania | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Hlavové opierky na sedadlách | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Stierače s dažďovým senzorom | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Osvetlenie v zadných krídlových dverách | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Zadné krídlové dvere plné | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| USB-C zásuvky vpredu minimálne 2ks | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Univerzálna podlaha v nákladnom priestore s upínacími lištami | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Bočné steny nákladného priestoru obložené tvrdými doskami do výšky stropu | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Digitálny palubný displej | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Imobilizér | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Elektricky nastaviteľné, vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Vyhrievané predné sedadlá | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Kľučky vo farbe karosérie | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Lakované nárazníky vo farbe karosérie | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Farba interiéru čierna | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Upínacie lišty v nákladnom priestore, na bočných paneloch, na deliacej stene | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Syntetický zvuk pri pohybe vozidla | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| 12V zásuvka | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Predĺžená záruka na vozidlo minimálne 5 rokov alebo do najazdenia 150 000 km podľa toho čo nastane skôr | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Záruka na farbu (lak) vozidla minimálne 3 roky | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Záruka na prehrdzavenie karosérie minimálne 12 rokov | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Záruka na vysokonapäťovú batériu vozidla minimálne 8 rokov/160 000 km – podľa toho čo nastane skôr, zachovanie 70% kapacity využitia batérie | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Povinná výstroj a výbava stanovená pre daný druh vozidla v zmysle zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |

Uchádzač vyplní stĺpec *“Hodnota technického parametra ponúkaná predávajúcim“*. Pri každom parametri a výbave osobného motorového vozidla slovne s objektívnym vyjadrením danej hodnoty alebo výbavy (plnenie daného parametra uchádzačom), t. j. slovom príslušnej hodnoty/výbavy resp. slovom „áno“ alebo „nie“ môže vyplniť iba tie parametre, kde je opísaná aj požiadavka verejného obstarávateľa slovami príslušnej hodnoty a slovami „požaduje sa“.