Príloha č. 1

**Špecifikácia predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie plne automatického prístroja pre servis klimatizácii, určeného pre veľkoobjemové plnenie klimatizácií (pre trolejbusy, autobusy a električky).

Požadované vlastnosti prístroja: možnosť použitia pre tri druhy chladiva; možnosť pripojenia výhrevného pásu na urýchlenie recyklácie;

Požadovaný ekologický a ekonomický aspekt: recyklácia na úrovni viac ako 99% (podľa technického listu); možnosť pridania UV aditíva na detekciu netesností v klimatizačnom systéme (predchádzanie únikom chladiva a poruchám klimatizácií), váhy pre správu dávkovania oleja, chladiva a aditíva súčasťou prístroja.

Výkon vákuového čerpadla – min. 180 l/min

Životnosť oleja vákuového čerpadla – aspoň 60 hod

Množstvo odsávaného chladiva – min. 30 kg/h

Výkon sušiaceho filtra – min. 150 kg

Hmotnosť zariadenia – max. 130 kg (podľa technického listu)

Dĺžka prípojných hadíc – 8 m

Napájanie - 230/240V, 50/60 Hz

**Uchádzač v celkovej cene v EUR bez DPH za predmet zákazky zohľadní a započíta všetky náklady (doprava, montáž a zaškolenie obsluhy) bez možnosti doúčtovania ďalších nákladov, ktoré mu vzniknú  súvislosti s dodaním predmetu zákazky.**