**príloha č. 7 - predbežné technické riešenie**

1. Technický popis navrhovaného riešenia výstavby Modernizácia električkovej trate - Ružinovská radiála.
2. Predbežné technické riešenie električkového zvršku bude znázornené formou priečneho rezu ku každému druhu povrchu električkovej trate s krátkym popisom použitej konštrukcie a uvedením predpokladanej technológie výstavby.

V priečnom reze sú požadované tieto údaje:

* Hrúbky jednotlivých vrstiev električkového telesa
* Druhy materiálov, ktoré má zhotoviteľ v úmysle aplikovať
* Predbežný prepočet zníženia hlukových a vibračných emisii

**GRAFICKÉ PRÍLOHY:**

1. Koordinačná situácia stavby v mierke 1:2000 (umiestnenie rezov)

2. Priečny rez

3. Chronologické zobrazenie kľúčových etáp výstavby s vyznačením kľúčových míľnikov v mierke 1:2000