**Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia**

1. Názov predmetu zákazky: **Nákup bielej techniky**
2. Predmetom zákazky je obstaranie bielej techniky na zabezpečenie materiálno-technických potrieb SE MV SR a jednotlivých krajských CP.
3. CPV kódy:

39700000-9 - Spotrebiče pre domácnosť

39711100-0 - Chladničky a mrazničky

39711110-3 - Chladničky s mrazničkou

39710000-2 - Elektrické prístroje pre domácnosť

39711123-7 - Stojaté chladničky

39711130-9 – Chladničky

39711400-3 - Pražiace pece, trúby, ohrievače jedla a variče

39713100-4 - Umývačky riadu

39713200-5 - Práčky a sušičky bielizne

39713500-8 - Elektrické žehličky

39713430-6 - Vysávače prachu

39713431-3 - Príslušenstvo k vysávačom prachu

39717200-3 - Klimatizačné spotrebiče

31521100-5 - Stolové lampy

42161000-5 - Ohrievače teplej vody

42512000-8 - Klimatizačné zariadenia

39721310-8 - Ohrievače vzduchu

39714100-1 - Ventilátory

39717000-1 - Ventilátory a klimatizačné spotrebiče

31224810-3 - Predlžovacie káble

1. S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

* dodanie tovaru do miesta dodania
* vyloženie tovaru v mieste dodania

1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar v kvalite I. triedy, funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
2. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.
3. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záručnú dobu 24 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zákazky na základe dodacieho – preberacieho listu. Všetky záruky musia byť riešené s dobou odozvy najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný predmet zákazky prevziať v mieste, kde sa tovar dodával a vybaviť reklamáciu na vlastné náklady. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná.

1. Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom jazyku.
2. **Miesto a lehota dodania predmetu zákazky**:

Ministerstvo vnútra SR – Potočná 9, 900 91 Limbach

MV SR CP BA – Špitálska 14, 812 28 Bratislava

MV SR CP TT – Priemyselná 7, Trnava

MV SR CP TN – Jilemnického 1, 911 01 Trenčín

MV SR CP NR – Železničiarska 1515, 949 01Nitra

MV SR CP ZA – Bánovská cesta 8111, Žilina – Bánova

MV SR CP BB – Ústredné sklady MV SR, Príboj 560, Slovenská Ľupča

MV SR CP PO – Budovateľská 63, 080 01 Prešov

MV SR CP KE – Rampová 7, 041 81 Košice

Termín dodania do 15 dní odo dňa doručenia objednávky.

1. **Položky predmetu zákazky:**

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 1 –**  **Chladnička pultová veľká** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **158 ks** |
| **Energetická trieda** | min. D | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Skladovacia doba pri poruche:** | min. 10 hod. | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Objem chladničky:** | min. 80 l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
|  |  |  |  |
| **Spotreba elek. energie:** | max. 220 kWh/ročne | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer:**  **(Výška x Šírka x Hĺbka)** | Výška max. 90 cm  Šírka max. 60 cm  Hĺbka max. 60 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Špecifiká:** | LED osvetlenie  Zásuvka na zeleninu  Držiak na vajíčka  Nádobka na ľad | N/A | *(doplní uchádzač)* |
|  |  |  |  |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 2 –**  **Chladnička pultová (malá)** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **32 ks** |
| **Energetická trieda** | min. D | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Objem chladničky:** | min. 40 l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer:**  **(Výška x Šírka x Hĺbka)** | Výška max. 57 cm  Šírka max. 50 cm  Hĺbka max. 50 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Špecifiká:** | ,  Manuálne odmrazovanie,  ,  Drôtenú alebo sklenenú policu | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| Hlučnosť max. | 40dB | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 3 –**  **Chladnička kombinovaná** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **204 ks** |
| **Energetická trieda** | min. D | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Skladovacia doba pri poruche:** | min. 7 hod. | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Objem chladničky:** | min. 96 l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Objem mrazničky:** | min. 50 l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Spotreba elek. energie:** | max. 245 kWh/ročne | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer:**  **(Výška x Šírka x Hĺbka)** | Výška max. 150 cm  Šírka max. 55 cm  Hĺbka max. 56 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Špecifiká:** | LED osvetlenie,  Mechanické ovládanie,  Sklenená polica v mrazničke,  Zásuvku na zeleninu | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Dvere v chladničke:** | Min. 3 police  Min. 2 priehradky | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 4 –**  **Chladnička kombinovaná (veľká)** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **175 ks** |
| **Energetická trieda** | min. D | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Skladovacia doba pri poruche:** | min. 15 hod. | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Objem chladničky:** | min. 198 l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Objem mrazničky:** | min. 52 l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Spotreba elek. energie:** | max. 300 kWh/ročne | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer:**  **(Výška x Šírka x Hĺbka)** | Výška max. 190 cm  Šírka max. 60 cm  Hĺbka max. 70 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Špecifiká:** | Zameniteľné otváranie dverí,  Technológia Multi Flow alebo ekvivalent,  LED osvetlenie,  Funkcia Mini Frost,  Biofresh zóna | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Poličky v chladničke:** | Min. 3 police | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Poličky v mrazničke:** | Min. 1 polica | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 5 –**  **Mraznička skriňová** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **8 ks** |
| **Energetická trieda** | min. D | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Skladovacia doba pri poruche:** | min. 7 hod. | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Objem mrazničky:** | min. 145 l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Spotreba elek. energie:** | max. 315 kWh/ročne | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer:**  **(Výška x Šírka x Hĺbka)** | Výška max. 185 cm  Šírka max. 75 cm  Hĺbka max. 80 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
|  |  |  |  |
| Emisie hluku | max. 40dB | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| Počet oddelených priestorov v mrazničke | min. 7 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 6 –**  **Mraznička truhlicová** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **13 ks** |
| **Energetická trieda** | min. D | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Skladovacia doba pri poruche:** | min. 30 hod. | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Objem mrazničky:** | min. 195 l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer:**  **(Výška x Šírka x Hĺbka)** | Výška max. 100 cm  Šírka max. 130 cm  Hĺbka max. 80 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
|  |  |  |  |
| Emisie hluku mrazničky šíreného vzduchom | max. 50dB | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| Ročná spotreba energie | max. 100kWh | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Drôtene koše:** | Min. 1 kôš | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 7 –**  **Podskrinkový** **digestor** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **27 ks** |
| **Energetická trieda:** | min. D | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Hlučnosť:** | Max. 65 dB | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Výkon odsávania:** | min. 170 m3 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Počet rýchlosti:** | min. 2 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Spotreba:** | min. 45 kWh | *(doplní uchádzač)* | N/A |
|  |  |  |  |
| Trieda účinnosti svetla | min. D | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| Trieda účinnosti filtrácie tukov | min. D | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 8 – Indukčná varná doska** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **26 ks** |
| **Príkon:** | min. 3 kW | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Napätie:** | min. 230 V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer:**  **(Výška x Šírka x Hĺbka)** | Výška min. 5 cm  Šírka min. 25 cm  Hĺbka min. 45 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie:** | Vstavaná,  Sklenený povrch,  Detská poistku,  Dotykové ovládanie, | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 9 – Automatická pračka s horným plnením** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **30 ks** |
| **Energetická trieda:** | min. D | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Kapacita prania:** | Min. 5kg | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Otáčky odstreďovania:** | min. 1000ot/min | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Počet programov:** | min. 12 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer:**  **(Výška x Šírka x Hĺbka)** | Výška max. 90 cm  Šírka max. 45 cm  Hĺbka max. 65 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
|  |  |  |  |
| Spotreba energie | max. 70kWh | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| Spotreba vody na cyklus - pranie | max. 50l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| Emisie hluku šíreného vzduchom | min. C | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 10 –**  **Automatická pračka s predným plnením** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **56 ks** |
| **Energetická trieda:** | min. D | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Kapacita prania:** | Min. 7kg | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Otáčky odstreďovania:** | min. 1200ot/min | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Účinnosť odstreďovania:** | min. B | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Počet programov:** | min. 11 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer:**  **(Výška x Šírka x Hĺbka)** | Výška max. 85 cm  Šírka max. 60 cm  Hĺbka max. 60 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
|  |  |  |  |
| Spotreba energie | max. 70kWh | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| Emisie hluku šíreného vzduchom | min. C | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| Hlučnosť | max. 80dB | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 11 –**  **Automatická sušička** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **45 ks** |
| **Energetická trieda :** | min. D | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Kapacita sušenia:** | Min. 7kg | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Počet programov:** | min. 5 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer:**  **(Výška x Šírka x Hĺbka)** | Výška max. 90 cm  Šírka max. 70 cm  Hĺbka max. 70 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
|  |  |  |  |
| Hlučnosť | max. 70dB | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| Spotreba energie ročná | max. 300kWh | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 12 –**  **Umývačka riadku, voľne stojaca (široká)** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **32 ks** |
| **Energetická trieda :** | min. D | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Spotreba vody na cyklus:** | Max. 11 l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
|  |  |  |  |
| **Počet umývacích programov:** | Min. 5 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer:**  **(Výška x Šírka x Hĺbka)** | Výška max. 85 cm  Šírka max. 60 cm  Hĺbka max. 65 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
|  |  |  |  |
| Spotreba energie | max. 80kWh | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| Emisie hluku šíreného vzduchom | min. C | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| Hlučnosť | max. 55dB | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 13 –**  **Umývačka riadku, voľne stojaca (úzka)** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **36 ks** |
| **Energetická trieda :** | min. D | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Spotreba vody na cyklus:** | Max. 10 litrov | *(doplní uchádzač)* | N/A |
|  |  |  |  |
| **Počet umývacích programov:** | Min. 4 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer:**  **(Výška x Šírka x Hĺbka)** | Výška max. 85 cm  Šírka max. 45 cm  Hĺbka max. 60 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| Hlučnosť | max. 50dB | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| Spotreba energie | max. 75kWh | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 14 –**  **Elektrický sporák s rúrou** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **85 ks** |
| **Energetická trieda:** | min. D | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Celkový príkon:** | Min. 7,8 kW | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Vnútorný objem rúry:** | Min. 55 l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer:**  **(Výška x Šírka x Hĺbka)** | Výška max. 85 cm  Šírka max. 55 cm  Hĺbka max. 75 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
|  |  |  |  |
| Spotreba na cyklus pečenie | max. 2kWh | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| Spotreba na cyklus | max. 2kWh | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 15 –**  **Elektrický sporák** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **4 ks** |
| **Energetická trieda:** | min. D | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Príkon platne:** | Min. 2,5 kW | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Priemer platne:** | Min. 20cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Počet platní:** | Min. 4ks | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer:**  **(Výška x Šírka x Hĺbka)** | Výška min. 80 cm  Šírka min. 70 cm  Hĺbka min. 80 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie:** | Materiál sporáka hliník/nerezová oceľ  Materiál platne liatina  Signalizáciu zapnutia | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 16 –**  **Chladiaca skriňa** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **4 ks** |
| **Objem:** | min. 400 litrov | *(doplní uchádzač)* | N/A |
|  |  |  |  |
| **Rozmer:**  **(Výška x Šírka x Hĺbka)** | Výška min. 160 cm  Šírka min. 50 cm  Hĺbka min. 50 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Príkon:** | min. 130 V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Materiál** | Kov/umelá hmota  Digitálna regulácia teploty | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Nastaviteľná polica** | Min. 3 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Chladivo:** | Min. R290/CFC alebo R134a alebo R600a | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 17 – Dvojplatničkový elektrický varič** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **135 ks** |
| **Priemer 1. platne:** | 17-19 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Priemer 2. platne:** | 14-16 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Príkon:** | min. 2,5 kW | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie:** | Liatinové platne  Plynule regulovateľný termostat  Poistka proti prehriatiu  Svetelná signalizácia  Protišmykové nožičky | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 18 –**  **Stojanový ventilátor** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **645 ks** |
| **Výkon:** | min. 40 W | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rýchlosti:** | Min 2 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Nastaviteľná výška:** | Min. 100cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Automatická horizontálna rotácia v uhle** | min. 90° | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Krížová základňa** | Min. 50 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie:** | Ochranná mriežka  Nastaviteľný uhol sklonu | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 19 –**  **Stolový ventilátor** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **491 ks** |
| **Priemer lopatiek** | min. 20 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rýchlosti:** | Min 2 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie:** | Nastaviteľný uhol sklonu  Predná a zadná kovová ochranná mriežka | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 20 –**  **Teplovzdušný konvektor** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **306 ks** |
| **Ohrevný výkon** | min. 3 stupne nastavenia | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie:** | Plynule regulovateľný termostat  Voľne stojaci | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 21 –**  **Prenosná klimatizácia** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **282 ks** |
| **Energetická trieda:** | Min. A | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Výkon:** | min. 2 kW | *(doplní uchádzač)* | N/A |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Hlučnosť | max. 70dB | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| Spotreba pri chladení | max. 2,5kWh | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| Chladiaci výkon | min. 8000BTU/h | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| Dĺžka vyfukovanej hadice | min. 1,4m | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 22 – Elektrický priamo výhrevný konvektor 1kW** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **13 ks** |
| **Presnosť:** | Max. 0,1 °C | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Príkon:** | min. 1 kW | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Krytie:** | Min. IP 24 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer (Šírka x Hĺbka x Výška):** | min. šírka 40cm  min. hĺbka 5cm  min. výška 38cm  Povolené Rozpätie ± 20% | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie:** | Poistka proti prehriatiu  Bezpečnostná poistka a ventilátor | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 23 – Elektrický priamo výhrevný konvektor 2,5 kW** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **73 ks** |
| **Presnosť:** | Max. 0,1 °C | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Príkon:** | min. 2,5 kW | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Krytie:** | Min. IP 24 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer (Šírka x Hĺbka x Výška):** | min. šírka 60cm  min. hĺbka 5cm  min. výška 40cm  Povolené Rozpätie ± 20% | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie:** | Poistka proti prehriatiu  Bezpečnostná poistka | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 24 –**  **Odvlhčovač vzduchu s UV lampou** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **55 ks** |
|  |  |  |  |
| **Vysúšanie:** | min. 20 l/deň | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Objem výmeny vzduchu:** | min. 150 m3/hod | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Objem nádoby na vodu:** | min. 5 l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer**  **(Šírka x Hĺbka x Výška):** | min. šírka 22cm  min. hĺbka 18cm  min. výška 35cm  Povolené Rozpätie ± 20% | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| Hlučnosť | max. 54dB | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Doplnkové príslušenstvo:** | Aktívny uhlíkový filter  Automatické odľahčovanie, Automatické vypnutie  Časovač  Displej  Regulácia výkonu  Led displej  Na kolieskach | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 25 – Naparovacia žehlička** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **18 ks** |
| **Príkon:** | min. 2,4 kW | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Objem nádržky:** | min. 300 l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Konštantná para:** | min. 40 g/min | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 26 – Prietokový beztlakový ohrievač vody** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **140 ks** |
| **Príkon:** | min. 1500W | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prietok:** | min. 2 l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | Beztlaková zmiešavacia batéria  Poistka proti prehriatiu ohrievača a proti zamrznutiu vody  *(pozn. umiestnenie – pod a nad umývadlo)* | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Ochrana:** | Min. IP 24 | N/A | *(doplní*  *uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č 27 – Nástenný elektrický ohrievač vody 80 l** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **26 ks** |
| **Objem:** | min. 80 l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Príkon:** | min. 1800 kW | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Ochrana:** | Min. IP 24 | N/A | *(doplní*  *uchádzač)* |
| **Prevedenie** | Poistka proti prehriatiu  Otočný regulátor teploty  Poistný ventil so spätnou klapkou | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č 28 – Nástenný elektrický ohrievač vody**  **120 l** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **14 ks** |
| **Objem:** | min. 120 l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Príkon:** | min. 2000W | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Ochrana:** | Min. IP 24 | N/A | *(doplní*  *uchádzač)* |
| **Prevedenie** | Poistka proti prehriatiu a proti zamrznutiu vody  Termostat s bezpečnostnou poistkou  Poistný ventil so spätnou klapkou | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č 29 – Nástenný elektrický ohrievač vody**  **150 l** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **12 ks** |
| **Objem:** | min. 150 l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Príkon:** | min. 2 kW | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Ochrana:** | Min. IP 24 | N/A | *(doplní*  *uchádzač)* |
| **Prevedenie** | Poistka proti prehriatiu s funkciou reset a proti zamrznutiu vody  Poistný ventil so spätnou klapkou  *(pozn. umiestnenie – vertikálna montáž na stenu)* | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č 30 –**  **Stolná LED lampa** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **878 ks** |
| **Energetická trieda:** | min. E | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Napätie:** | min 230 V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie:** | Nastaviteľná  výška ramena a farba svetla | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Ochrana:** | Min. IP 20 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Svetelný tok:** | min. 500 lm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č 31 –**  **Stolová lampa** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **278 ks** |
| **Závit:** | E27 | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Príkon:** | min. 40 W | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Ochrana:** | Min. IP 20 | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Prevedenie** | Kĺbové rameno | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č 32 –**  **Kobercový extraktor/tepovač** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **47 ks** |
| **Výkon:** | Min. 1200 W | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Výkon čerpadla:** | min. 40 W | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prietok vzduchu:** | min. 60 l/s | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Objem nádoby na čistú/špinavú vodu:** | min. 4/4 l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | Systém s 2 nádržami (čistá voda a špinavá voda)  Hadica na tepovanie a extrakciu s držadlom,  Trubice na tepovanie a extrakciu,  Tepovacia hubica s násadou na tvrdé plochy,  Štrbinová hubica,  Hubica na čalúnenie,  Čistič kobercov – originálny od výrobcu ponúknutého zariadenia | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č 33 –**  **Vysávač profesionálny** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **77 ks** |
| **Výkon:** | Min. 1300 W | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Objem nádoby:** | min. 30 l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | Sacia hadica  Flexibilná sacia hadica  Plochý skladaný filter, vo vyberateľnej filtračnej kazete  Štrbinová hubica  Filtračné vrecko z netkanej textílie,  Funkcia vyfukovania  Čistenie filtra  Vypúšťacia skrutka  Adaptér pre pripojenie elektronáradia  Automatické zapínanie a vypínanie | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č 34 –**  **Vysávač priemyselný** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **124 ks** |
| **Výkon:** | Min. 1200 W | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Objem nádoby:** | min. 15 l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | Funkcia fúkania  Odtokový ventil  Vypúšťací ventil  Vysávač na mokré a suché vysávanie  Antistatický systém  Výbava:  - Hubica na podlahu  - Kefová vložka  - Gumová hubicová vložka  - Štrbinová hubica  - 2 x extrakčné rúry  - Extrakčný adaptér  - Papierové filtračné vrecko  - Filter  - Predradený filter | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| Hlučnosť max. | 72dB | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č 35 – Vysávač bezvreckový** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **53 ks** |
| **Výkon:** | Min. 700 W | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Kapacita prachovej nádoby:** | Min. 0,9 l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
|  |  |  |  |
| **Prevedenie** | S príslušenstvom:  - Podlahová trubica  - Prachová kefa/štetec na nábytok  - Štrbinová hubica  - Hubica na tvrdé podlahy | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| Hlučnosť | max. 80dB | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č 36 – Stropný ohrievač** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **3 ks** |
| **Napätie:** | Min. 230 V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Ochrana:** | Min. IP34 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Priemer vyhrievacieho telesa:** | Min. 40 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Max. výkonnostná úroveň:** | Min. 1500W | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Výkonnostné stupne:** | Min. 2 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | Oceľová konštrukcia | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č 37 – Exteriérový gumený predlžovací kábel s 1 zásuvkou** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **59 ks** |
| **Napätie:** | Min. 230 V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Dĺžka:** | min. 50 m | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | Zástrčka sieťová  Vodiče: min. 2 x 1,5 mm2 | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č 38 – Interiérový gumený predlžovací kábel s tlmivkou** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **902 ks** |
| **Napätie:** | Min. 230 V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Počet zásuviek:** | Min. 5 ks | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Dĺžka:** | min. 5 m | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | S vypínačom | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č 39 – Exteriérový gumený predlžovací kábel** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **309 ks** |
| **Napätie:** | Min. 230 V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Počet zásuviek:** | Min. 3 ks | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Dĺžka:** | min. 10 m | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Ochrana:** | Min. IP44 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | S vypínačom  guma/plast | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č 40 – Interiérový gumený predlžovací kábel** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **247 ks** |
| **Napätie:** | Min. 230 V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Počet zásuviek:** | Min. 5 ks | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Dĺžka:** | min. 10 m | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | S vypínačom | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č 41 – Exteriérový gumený predlžovací kábel na bubne** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **110 ks** |
| **Napätie:** | Min. 230 V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Počet zásuviek:** | Min. 3 ks | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Dĺžka:** | Min. 50 m | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Ochrana:** | Min. IP44 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | Tepelná poistka proti preťaženiu | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č 42 – Interiérový gumený predlžovací kábel s tlmivkou** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **71 ks** |
| **Napätie:** | Min. 230 V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Počet zásuviek:** | Min. 4 ks | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Dĺžka:** | min. 15 m | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Ochrana:** | Min. IP20 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | Tepelná poistka proti preťaženiu | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č 43 – Rozbočovacia guľatá zásuvka (Rozdvojka)** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **828 ks** |
| **Napätie:** | Min. 230 V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Počet zásuviek:** | Min. 3 ks | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | Bez vypínača  Zásuvka a vidlica typu E | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č 44 - Osvetľovacie teleso na trojnožke** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **38 ks** |
| **Napätie:** | Min. 230 V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Typ svetelného zdroja:** | LED | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výkon:** | Min. 2 x min. 100 W | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Počet svetelných zdrojov:** | min. 2 teleskopický stojan so základňou | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Uhol svietenia:** | min. 120 stupňov | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Svietivosť:** | min. 2400 lm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | Studené biele svetlo | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č 45 - Mobilný ochladzovač vzduchu** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **84 ks** |
|  |  |  |  |
| **Chladivo:** | Voda | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Nádrž na vodu:** | min: 6L | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Pre veľkosť miestnosti:** | min. 25 m2 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Minimálny prietok vzduchu:** | Min. 410 m3/h | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Príkon:** | 80 W | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| Max. hlučnosť | max. 60dB | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | Regulovaná rýchlosť  Zvlhčovač vzduchu  Plastové puzdro na vodu  Časovač  Filter  Oscilácia | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

\*Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. Takýto odkaz verejný obstarávateľ dopĺňa slovami „alebo ekvivalentný“.

V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t. j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

*Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.*