**odpovede na žiadosti o vysvetlenie Súťažných podkladov**

**č. 1-6**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identifikácia obstarávateľa:** | **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**  Sídlo: Komenského 50,  042 48 Košice, IČO: 36 570 460  (ďalej ako „vyhlasovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) |
| **Názov predmetu zákazky:** | **DNS VAKM výzva 49/2025 pre závod Rožňava**  v rámci zriadeného DNS s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete“  *(v súlade s § 58 – 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)* |
| **Číslo spisu zákazky v DNS:** | **17/2023-196** |

Ako kontaktná osoba obstarávateľa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom: Komenského 50, 042 48 Košice (ďalej aj ako „Obstarávateľ“ alebo „Vyhlasovateľ“), v rámci vyhlásenej výzvy na predloženie ponuky č. **49/2025** s názvom „**DNS VAKM výzva 49/2025 pre závod Rožňava**" zverejneného dňa 19.05.2025 na verejnom portáli systému JOSEPHINE, uvádzame nasledovné otázky a odpovede na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov.

Otázky záujemcov/uchádzačov neboli redakčne upravované, sú v plnom znení ako boli doručené.

|  |
| --- |
| **Otázka č. 1:** |
| Dobrý deň, Chceli by sme požiadať o predĺženie dodacích termínov a zaujatie stanoviska k Výzve č. 49/2025 pre závod Rožňava - Príloha č. 3  pre Časť 1 Cenový návrh na plnenie kritérií - žiadosť o predĺženie dodacích termínov:  Položka č. 25 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d400/5000mm = 1ks Položka č. 54 Prírubová spojka E DN400 PN10/16 EPDM (multi, bez istenia proti posunu) = 2ks Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedených tovarov cca 6 - 8 týždňov od objednania. |
| **Odpoveď na Otázku č. 1:** |
| Obstarávateľ súhlasí s návrhom a zároveň pristúpil k zmene podmienok uvedených v bode 3.3 Výzvy na predloženie ponúk. |
| **Otázka č. 2:** |
| pre Časť 2 Cenový návrh na plnenie kritérií . žiadosť o predĺženie dodacích termínov a zaujatie stanoviska:  Položka č. 7 Vzdušník pripojovacia časť mosadzná 1" PN16 na pitnú vodu = 5ks Položka č. 21 Vzdušník pripojovacia časť mosadzná 2" PN16 na pitnú vodu = 2ks Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedených tovarov cca 8 - 10 týždňov od objednania. |
| **Odpoveď na Otázku č. 2:** |
| Obstarávateľ súhlasí s návrhom a zároveň pristúpil k zmene podmienok uvedených v bode 3.3 Výzvy na predloženie ponúk. |
| **Otázka č. 3:** |
| Vyjadrenie výrobcu k predizolovaným potrubiam:  Položka č.23 Predizolované potrubie PE100RC priemer tlakového potrubia 90, priemer vonkajšej chráničky 180mm, dĺžka 6000mm (dodať atest pre styk s pitnou vodou) = 18m Položka č.24 Predizolovaná tvarovka PE100RC priemer tlakového potrubia 90, priemer vonkajšej chráničky 180mm, tvarovka oblúk 90° dĺžka ramien 1,5m (dodať atest pre styk s pitnou vodou) = 1ks Položka č.25 Predizolovaná tvarovka PE100RC priemer tlakového potrubia 90, priemer vonkajšej chráničky 180mm, tvarovka oblúk 90°dĺžka ramien 1m (dodať atest pre styk s pitnou vodou) = 1ks Položka č. 26 Spojka na Predizolované potrubie PE100RC priemer tlakového potrubia 90, priemer vonkajšej chráničky 180mm, = 4ks  Podľa informácií od výrobcov / dodávateľov, nevedia takéto malé množstvo vyrobiť v prevedení RC, aby mohli zahájiť ekonomicky relevantnú výrobu, potrebovali by mať objednávku min. na 2000m potrubia RC, navrhujeme zmeniť požiadavku na klasické potrubie PE100 bez RC, okrem toho sa vyjadrili, že atest pre styk s pitnou vodou poskytujú iba na PE predizolované potrubie, avšak na tvarovky nie.  Žiadame o Vaše stanovisko k tejto problematike. |
| **Odpoveď na Otázku č. 3:** |
| Obstarávateľ súhlasí s návrhom a zároveň pristúpil k zmene podmienok uvedených v Prílohe č. 3 pre Časť 2 Cenový návrh na plnenie kritérií. |
| **Otázka č. 4:** |
| Žiadame o predlženie termínu dodania na položky č. 23-25 výzvy č. 49/2025 pre Rožňava Časť 1:  23 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/2000mm ks 4  24 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d200/2000mm ks 2  25 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d400/5000mm ks 1  Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobca nám potvrdil pre položky č. 23-25 termín dodania 8 týždňov od objednania a preto žiadame predlžiť termín dodania u týchto položiek na 8 týždňov od objednania. |
| **Odpoveď na Otázku č. 4:** |
| Obstarávateľ súhlasí s návrhom a zároveň pristúpil k zmene podmienok uvedených v bode 3.3 Výzvy na predloženie ponúk. |
| **Otázka č. 5:** |
| Žiadame o predlženie termínu dodania na položky č.7,20-22,23-26 výzvy č. 49/2025 pre Rožňava Časť 2:  7 Vzdušník pripojovacia časť mosadzná 1" PN16 na pitnú vodu ks 5  20 Reťazové tesnenie s nerezovými skrutkami, priemer otvor: 280mm, priemer médiové potrubie: 170mm ks 3  21 Vzdušník pripojovacia časť mosadzná 2" PN16 na pitnú vodu ks 2  22 Ventil pre reguláciu hladiny DN 100 (teleso z tvárnej liatiny s epoxidovou povrch.úpravou, s manometrom a plavákovým ovládaním, L=350 mm) ks 1  23 Predizolované potrubie PE100RC priemer tlakového potrubia 90, priemer vonkajšej chráničky 180mm, dĺžka 6000mm (dodať atest pre styk s pitnou vodou) m 18  24 Predizolovaná tvarovka PE100RC priemer tlakového potrubia 90, priemer vonkajšej chráničky 180mm, tvarovka oblúk 90° dĺžka ramien 1,5m (dodať atest pre styk s pitnou vodou) ks 1  25 Predizolovaná tvarovka PE100RC priemer tlakového potrubia 90, priemer vonkajšej chráničky 180mm, tvarovka oblúk 90°dĺžka ramien 1m (dodať atest pre styk s pitnou vodou) ks 1  26 Spojka na Predizolované potrubie PE100RC priemer tlakového potrubia 90, priemer vonkajšej chráničky 180mm, ks 4  Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobca nám potvrdil pre položky č.7,20-22 termín dodania 10 týždňov od objednania a preto žiadame predlžiť termín dodania u týchto položiek na 10 týždňov od objednania. |
| **Odpoveď na Otázku č. 5:** |
| Obstarávateľ súhlasí s návrhom a zároveň pristúpil k zmene podmienok uvedených v bode 3.3 Výzvy na predloženie ponúk. |
| **Otázka č. 6:** |
| Otázka pre pre položky č. 23-26: Výrobca nám odpovedal, že takéto malé množstvo v RC prevedení nevie vyrobiť. Minimálny odber je 2000 m a atesty/certifikáty má iba pre potrubie. Pre tvarovky atesty/certifikáty výrobca nemá. Prosíme o vyjadrenie. |
| **Odpoveď na Otázku č. 6:** |
| Obstarávateľ pristúpil k zmene podmienok uvedených v Prílohe č. 3 pre Časť 2 Cenový návrh na plnenie kritérií. |

S pozdravom

PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.

kontaktná osoba poverená realizáciou verejného

obstarávania