Príloha č. 7 - Predbežné technické riešenie

1. Zjednodušený technický popis navrhnutého riešenia postupu výstavby Modernizácie električkovej trate - Ružinovská radiála. Špecifikovať a poukázať na možné kritické miesta projektu a načrtnúť ich čiastočnú alebo úplnú elimináciu, tak aby bolo možné splniť stanovené míľniky Obstarávateľom / objednávateľom.
2. Predbežné technické riešenie električkového zvršku bude znázornené formou priečneho rezu ku každému druhu povrchu električkovej trate s krátkym popisom použitej konštrukcie a uvedením predpokladanej technológie výstavby.

V priečnom reze sú požadované tieto údaje:

* Hrúbky jednotlivých vrstiev električkového telesa
* Druhy materiálov, ktoré má zhotoviteľ v úmysle aplikovať
* Predbežný prepočet zníženia hlukových a vibračných emisii

**GRAFICKÉ PRÍLOHY:**

1. Koordinačná situácia stavby v mierke 1:500 (umiestnenie rezov)

2. Priečny rez 1:50 ,

3. Chronologické zobrazenie kľúčových etáp výstavby s vyznačením kľúčových míľnikov v mierke 1:2000

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že *Príloha č. 7 – Predbežné technické riešenie* je jednou z požiadaviek na predmet zákazky, čo znamená, že je povinnou prílohou, ktorá musí byť predložená v ponuke a zároveň vypracovaná v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa definovaných v tejto prílohe.

Uchádzačom vypracovaná príloha bude vyhodnotená komisiou na hodnotenie ponúk, ktorá posúdi, či je vypracovaná v zmysle týchto požiadaviek verejného obstarávateľa.

V zmysle [§ 55 ods. 4 písm. b)](https://www.slov-lex.sk/ezbierky-fe/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/#paragraf-53.odsek-4.pismeno-b) ZVO verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky.