Technické parametre

* Keramický akumulátor s regeneračnou účinnosťou až do 90%
* Reverzibilný ventilátor s nízkou spotrebou energie od 2,8 do 4,8 W a bezpečným 12V napätím
* Integrovaná automatizácia
* Hlučnosť (14-41 dBA)
* Ø150mm okrúhly teleskopický kanál, 255-475mm
* Filtre s celkovou filtračnou triedou G3
* Určené na nepretržitú prevádzku
* Motor s výkonom 35-60 m3/h, napájaním 12V napätím
* Diaľkové ovládanie

Príklad jednotky ZEPHIR QF-60

