Príloha č. 4.1 pre časť 1

**TEChnickÁ ŠpecifikÁcia a VýpoČet zmluvnej ceny**

|  |  |
| --- | --- |
| Osoba podľa § 8 ods.1 / verejný obstarávateľ  | LEGNO TRADE s.r.o., Dukelská 837/134, 087 01 Giraltovce |
| Názov predmetu zákazky | **„Inovatívna technológia na rezanie a spracovanie dreva“** časť 1: „Pasová píla "  časť2 : „Skracovacia píla "  časť3: „Rozmietacia píla“ časť 4: „Odsávanie 2 pásových píl, skracovacej, omietacej píly"**\*podčiarknuť časť, pre ktorú platí predmetný dokument** |

Časť 1: **„Pásová píla“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Identifikácia uchádzača:*** |   |   |
|   |
|
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **Opis/ Technická špecifikácia - požadované technické parametre** | **Požadovaná technická hodnota** (NEPREPISOVAŤ, údaje zadané objednávateľom) | Uchádzač uvedie **konkrétnu technickú špecifikáciu dodávaného tovaru** - vlastný návrh plnenia (vyjadrenie ÁNO/NIE resp parameter) |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Pásová píla** |
|  | **Parameter a popis** | **Minimálna požadovaná hodnota** |  |
| 1. | Motor | 30-42 kW |  |
| 2. | Priemer kolies | 1050-1200 mm |  |
| 3. | Šírka kolesa | 100-120 mm |  |
| 4. | Šírka pílového pásu | 100-150 mm |  |
| 6. | Maximálna šírka rezania | 1000-1150 mm |  |
| 7. | Maximálny rezný priemer | 1000-1150 mm |  |
| 8. | Napínanie pílového pásu | Áno |  |
| 9. | Vývod na odsávanie | Áno |  |
| 10. | Predrez na čistenie guľatiny | Áno |  |
| 11. | Dĺžka dráhy | 13 m |  |
| 12. | Dĺžka kmeňa | 9,5m |  |
| 13. | Hydraulické upínače | 6 ks |  |
| 14. | Hydraulické upínače s nehnacím valcom | 3 ks |  |
| 15. | Hydraulické upínače s hnacím valcom | 3 ks |  |
| 16. | Obracač guľatiny s motorom, prevodovkou a reťazou | 2 ks |  |
| 17. | Elektronická riadiaca jednotka s programom | Áno |  |
| 18. | Hydraulická pumpa na dráhe s motorom | 5,5-12 kW |  |
| 19. | Kapacita | 25-40 m3/8h |  |
| 20. | Brúska pílových pásov |  Áno |  |
| 21. | Pasový dopravník na vývoz dosiek |  Áno |  |
| 22. | Noha na nakladanie guľatiny |  4x vidlica, 2x piest |  |
| 23. | Nehnaný valčekový dopravník  |  9m |  |
|  | Automatický system na pridržiavanie dosiek |  Áno |  |

 |
|   | Súčasťou zakúpených strojov bude aj kompletná sprievodná dokumentácia v slovenskom alebo českom jazyku ako: certifikáty strojov platné v krajinách EÚ (vyhlásenie o zhode návod na obsluhu, opravy, údržby (môže byť v digitalizovanej forme), mazací plán, zásady bezpečnosti práce pri prevádzke, opravách a údržbách, katalóg - zoznam náhradných dielov (môže byť v digitalizovanej forme) | áno |   |

 |   |
|  |   |   |   |   |
| **Výpočet zmluvnej ceny :** |  |  |
| *časť 1. – Pásová píla* |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Predmet** | **Množstvo**  | **Cena bez DPH v Eur** |
| 1. | Pásová píla  | 1 ks |   |
| **Cena celkom v EUR bez DPH pre Časť 1** |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vypĺňajú sa farebne označené polia |  |  |  |  |  |  |  |

V ......................., dňa ............................

 .........................................................

 Meno, priezvisko, titul a podpis osoby/osôb oprávnených konať za uchádzača