**Załącznik nr 8 do IDW** – **Wzór Zestawienie Cen Ryczałtowych**

# Zamawiający:

FUNDACJA Ewy Błaszczyk "AKOGO?"

ul. Podleśna 4,

01-673 Warszawa

pełnomocnik Zamawiającego

ECM GROUP POLSKA S.A

ul. RONDO ONZ 1

00-124 Warszawa

**2. Wykonawca :**

*pełna nazwa ……………………*

*adres ……………………*

*NIP/ REGON ……………………*

**Zestawienie Cen Ryczałtowych**

przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Budowa stanu surowego zamkniętego zakładu rehabilitacyjnego „ Klinika Budzik Dla Dorosłych ”

**Nr referencyjny: ZP/2/2020**

Potwierdzam że poniżej wycenione Zestawie Cen Ryczałtowych zwiera wszelkie koszty związane z realizacją całości przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Wskazane poniżej kwoty nie ulegną zmianie przez cały okres realizacji przedmiotu Zamówienia z wyłączeniem okoliczności wskazanych w Umowie (IPU).

| **Lp** | **Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych** | **Kwota brutto** |
| --- | --- | --- |
| **Koszty Ogólne** | |  |
| 1 | Koszty ubezpieczeń i gwarancji wynikających z Warunków Kontraktu |  |
| 2 | Przygotowanie zaplecza budowy |  |
| 3 | Likwidacja zaplecza budowy |  |
| **1. Koszty Ogólne RAZEM (do 3% wartości):** | |  |
| **Roboty budowlane** | |  |
| 4 | Zabezpieczenie zieleni, przycięcie zieleni, przesadzenie drzew |  |
| 5 | Przekładka sieci elektroenergetycznej SN |  |
| 6 | Roboty ziemne - wykop z zabezpieczeniem, odwodnieniem i zasypaniem po wykonaniu stanu zerowego i uziomów |  |
| 7 | Ułożenie i wykonanie uziomów |  |
| 8 | Poziomy kanalizacyjne podpłytowe i zabudowane w płycie fundamentowej |  |
| 9 | Płyta fundamentowa i stan zerowy łącznie z kanałem czerpni i ściankami osłonowymi doświetli z uszczelnieniami i izolacjami |  |
| 10 | Konstrukcje żelbetowe nadziemia i ściany murowane zewnętrzne |  |
| 11 | Dachy, tarasy, balkony w zakresie izolacji, pokrycia i odprowadzenia wody, bez posadzek na podkonstrukcjach i warstw wegetacyjnych, z balustradami zewnętrznymi i kablami grzewczymi wyprowadzonymi do przyszłych przyłączeń, z kratami zabezpieczającymi doświetla piwnic |  |
| 12 | Elewacja w zakresie kompletnym, z przepustami dla okablowania do przyszłych przyłączeń dla instalacji niskoprądowych i oświetleniowych, w tym ślusarka zewnętrzna |  |
| 13 | Wykonanie instalacji odwodnienia deszczowego do poziomu piwnic z prowizorycznym wyprowadzeniem wody na zewnątrz pod stropem piwnic i częściowym wykonaniem docelowego przykanalika kanalizacji deszczowej |  |
| 14 | Wykonanie instalacji odgromowej w zakresie zasadniczym z pozostawieniem wyprowadzeń do nie podłączonych urządzeń i nie wykonanych konstrukcji na dachach |  |
| 15 | Zabezpieczenie otworów w dachu pod klapy dymowe, zwieńczeń kominów i wyrzutni i otworów w głowicy kanału pod czerpnie |  |
| **2. Roboty Budowlane RAZEM:** | |  |
| **Odbiór Końcowy** | |  |
| 16 | Odbiór Końcowy Robót |  |
| **3. RAZEM Odbiór Końcowy Robót (5% wartości):** | |  |
|  | | |
| ***Zestawienie zbiorcze*** | |  |
| **1** | **Koszty ogólne** |  |
| **2** | **Roboty budowlane** |  |
| **3** | **Odbiór Końcowy Robót** |  |
| **RAZEM (kwota do przeniesienia do Formularza Oferty) 100,00%** | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| .........................., dnia .............. | ............................................... |
| *Miejscowość, data* | *Podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy.* |

*UWAGA:*

*Wykonawca przedstawia przedmiotowy dokument wraz z ofertą*