„Hlavné prehliadky mostov v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.“
Príloha č. 2 k časti B.1 SP

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
„Časť 2: Región Považie“
Názov zákazky: 

„Hlavné prehliadky mostov v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.“
1. Predmet zákazky: 
1.1 Predmetom obstarávania zákazky je poskytnutie služby „Hlavné prehliadky mostov v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.“, ktorá zahŕňa nasledovné: 
Výkon hlavných prehliadok mostov a vypracovanie záznamov z hlavných prehliadok mostov 
v správe Národnej diaľničnej spoločnosti (ďalej ako „NDS, a.s.“) v súlade s Technickým rezortným predpisom TP 060 - Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty, Technickým predpisom TP 061 - Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach a cestách I. , II., a III. triedy a Technickými podmienkami TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov a lávok.

1.2 Miesto a obdobie vykonania hlavných prehliadok mostov:
1.2.1 Mosty na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II. a III. triedy v správe NDS, a.s.;
1.2.2 
Plnenie bude realizované v štyroch obdobiach, a to v 1. období zodpovedajúcom prvým 12   mesiacom trvania Rámcovej dohody (ďalej aj ako „obdobie 1“), v 2. období  zodpovedajúcom 13.-24. mesiacu trvania Rámcovej dohody (ďalej aj ako „obdobie 2“), v 3. období  zodpovedajúcom 25.-36. mesiacu trvania Rámcovej dohody (ďalej aj ako „obdobie 3“) 
a v 4. období  zodpovedajúcom 37.-48. mesiacu trvania Rámcovej dohody (ďalej aj ako „obdobie 4“).
1.3 Časť 2: Región Považie zahŕňa nasledovné:
	Mosty v správe
	SSÚD
  

Považská Bystrica
	Celková dĺžka mostov pre región

	Dĺžka mostov  [m]
	36 390,091
	36 390,091




Predpokladané miesta plnenia predmetu zákazky - celkový zoznam mostov pre Región Považie:



Tabuľka 1: Zoznam mostov pre Časť 2 : región Považie
	Č.
	Ev.č. mosta
	Názov/miestopis
	Dĺžka premostenia

[m]
	SSÚD
	Obdobie výkonu HPM


	1
	D1-165 LM
	Most na D1 ľavý (SO 297-00)
	211,200
	SSÚD Považská Bystrica
	obdobie 1

	2
	D1-170 PM
	Most nad účelovou komunikáciou a Juríčkovým potokom (SO 223-00)
	282,800
	
	

	3
	D1-170 LM
	Most nad účelovou komunikáciou a Juríčkovým potokom (SO 223-00)
	282,800
	
	

	4
	D1-159 PM
	Most nad Kamenickým potokom
	263,840
	
	

	5
	D1-159 LM
	Most nad Kamenickým potokom
	267,600
	
	

	6
	D1-179 PM
	Most nad Hričovským kanálom
	1769,750
	
	

	7
	D1-179 LM
	Most nad Hričovským kanálom
	1772,200
	
	

	8
	D1-164 PM
	Most Pružinka cez potok Pružinka, Sverepecký potok a c.III/06150
	902,700
	
	

	9
	D1-164 LM
	Most Pružinka cez potok Pružinka, Sverepecký potok a c.III/06150
	901,300
	
	

	10
	D1-198 LM
	Estakáda na D1 v Dolnom Hričove v km 24,740
	835,100
	
	

	11
	D1-198 PM
	Estakáda na D1 v Dolnom Hričove v km 24,740
	835,100
	
	

	12
	D1-182  PM
	Most cez rieku Váh v km 0,485-1,259 dilatačný celok "A, B, C"
	772,000
	
	

	13
	D1-182  LM
	Most cez rieku Váh v km 0,485-1,259 dilatačný celok "A, B, C"
	772,000
	
	

	14
	D1-184 PM
	Most cez Váh 
	694,200
	
	

	15
	D1-184 LM
	Most cez Váh 
	694,200
	
	

	16
	D1-188 PM
	Most na D1 - Inundačný a nad poľnou cestou 
	600,210
	
	

	17
	D1-188 LM
	Most na D1 - Inundačný a nad poľnou cestou 
	600,210
	
	

	18
	D1-197
	Most na vetve V3 križovatka Dolný Hričov
	526,200
	
	

	19
	D3-020 PM
	Estakáda nad svahom pozdĺž cesty I/18
	374,040
	
	

	20
	D1-178.4
	Most na vetve 1 v križovatke centrum
	353,250
	
	

	21
	D1-181
	Most na vetve A križovatky Vrtižer nad D1, C.I/61 a traťou ŽSR
	348,100
	
	

	22
	D1-178.3
	Most na vetve 4 v križovatke centrum
	331,925
	
	

	23
	D1-178.5
	Most na vetve 5 v križovatke centrum
	301,150
	
	

	24
	D1-187 PM
	Most na D1 - Inundačný a nad poľnou cestou 
	298,800
	
	

	25
	D1-187 LM
	Most na D1 - Inundačný a nad poľnou cestou 
	298,800
	
	

	26
	D1-178.1
	Most na vetve 2 v križovatke centrum
	287,510
	
	

	27
	D3-019 PM
	Estakáda nad svahom pozdĺž cesty I/18
	274,968
	
	

	28
	D1-178.6
	Most na vetve 5 v križovatke centrum cez Váh
	273,696
	
	

	29
	D1-178.2
	Most na vetve 3 v križovatke centrum
	260,570
	
	

	30
	D3-017 PM
	Most nad cestou III/01887
	169,600
	
	

	31
	D3-017 LM
	Most nad cestou III/01887
	169,600
	
	

	32
	D1-195
	Most nad D1 a žel.traťou
	160,800
	
	

	33
	D3-013 PM
	Most nad cestou III/018261 a ŽSR
	597,000
	
	obdobie 2

	34
	D3-013 LM
	Most nad cestou III/018261 a ŽSR
	553,000
	
	

	35
	D3-001
	Most na vetve V4 križovatka Dolný Hričov
	476,000
	
	

	36
	D1-190
	Most na vetve A,B a C križovatky Bytča a nad riekou Váh
	293,600
	
	

	37
	D1-190.1
	Most na vetve A križovatky Bytča - nad D1 a nad účelovou komunikáciou
	245,100
	
	

	38
	D1-151 PM
	Most cez Nosický kanál
	223,400
	
	

	39
	D1-151 LM
	Most cez Nosický kanál
	223,400
	
	

	40
	D1-149 PM
	Most cez rameno kanála Váhu
	183,800
	
	

	41
	D1-149 LM
	Most cez rameno kanála Váhu
	183,800
	
	

	42
	D3-025 PM
	Estakáda na D3 nad cestou I/18, traťou ŽSR a vodnou nádržou Hričov
	1431,200
	
	obdobie 3

	43
	D3-025 LM
	Estakáda na D3 nad cestou I/18, traťou ŽSR a vodnou nádržou Hričov
	1487,200
	
	

	44
	D1-178
	Mestská estakáda dilatačný celok  1,2
	1415,170
	
	

	45
	D3-026 PM
	Most na D3 nad preložkou cesty I/11 a Kysucou
	397,741
	
	

	46
	D3-026 LM
	Most na D3 nad preložkou cesty I/11 a Kysucou
	406,598
	
	

	47
	D1-166 PM
	Most nad parkoviskom motocrossového areálu
	439,400
	
	

	48
	D1-166 LM
	Most nad parkoviskom motocrossového areálu
	476,600
	
	

	49
	R6-001
	Most cez rieku Váh pri meste Púchov - na diaľničnom privádzači
	349,100
	
	


	50
	D1-180 PM
	Most cez Váh
	314,000
	
	

	51
	D1-180 LM
	Most cez Váh
	314,000
	
	

	52
	D1-169 PM
	Most nad údolím Záhlbočského potoka 
	312,700
	
	

	53
	D1-169 LM
	Most nad údolím Záhlbočského potoka 
	307,500
	
	

	54
	D1-168 PM
	Most nad údolím Záborovského potoka
	196,000
	
	


	55
	D1-168 LM
	Most nad údolím Záborovského potoka
	196,000
	
	

	56
	D1-181.1
	Most na vetve F križovatky Vrtižer
	182,300
	
	

	57
	D1-164.2
	Most na výjazde z odpočívadla Sverepec (SO 291-00)
	174,000
	
	

	58
	D3-009
	Most na vetve V6 križovatka Dolný Hričov
	155,973
	
	

	59
	Privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, I.etapa
	202-00 Most nad údolím v km 3,100
	302,000
	
	obdobie  4

	60
	Privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, I.etapa
	218-00 Most na privádzači v km 0,810
	473,800
	
	

	61
	D1-208Z PM
	Estakáda na D1 v Lietavskej Lúčke
	1036,200
	
	

	62
	D1-208Z LM
	Estakáda na D1 v Lietavskej Lúčke
	1036,200
	
	

	63
	D1-204Z PM
	Most na D1 nad cestou III/5183 v km 30,898
	604,532
	
	

	64
	D1-204Z LM
	Most na D1 nad cestou III/5183 v km 30,898
	611,268
	
	

	65
	D1-203Z PM
	Most na D1 nad údolím v km 29,820
	378,790
	
	

	66
	D1-203Z LM
	Most na D1 nad údolím v km 29,820
	372,310
	
	

	67
	D1-159.4
	Most nad D1 na vetve A ( Trenčín - Púchov ) ÚKB 
	363,300
	
	

	68
	D1-159.1
	Most na vetve B (Žilina - Púchov) (SO 207-00)
	340,000
	
	

	69
	D1-205Z PM
	Most na D1 nad poľnou cestou a potokom
	311,092
	
	

	70
	D1-205Z LM
	Most na D1 nad poľnou cestou a potokom
	308,708
	
	

	71
	D1-172  PM
	Most v križovatke Sverepec
	247,000
	
	

	72
	D1-172 LM
	Most v križovatke Sverepec
	246,090
	
	

	73
	D1-174 PM
	Most Kunovec
	237,400
	
	

	74
	D1-174 LM
	Most Kunovec
	237,400
	
	

	75
	D1-210PB LM
	Most na D1 nad údolím a potokom v km 0,522
	228,600
	
	

	76
	D1-210PB PM
	Most na D1 nad údolím a potokom v km 0,522
	228,600
	
	

	77
	D1-159.2
	Most na vetve C (Púchov - Trenčín) (SO 208-00)
	220,000
	
	

	78
	D1-159.6
	Most na vetve B nad potokom Pružinka a cestou I/61
	186,000
	
	

	
	
	Súčet premostení
	36 390,091
	
	



1.3 V opodstatnených prípadoch si Objednávateľ vyhradzuje právo upraviť obdobie výkonu hlavnej prehliadky mosta, miesta plnenia predmetu zákazky (t.j. zameniť mostné objekty – lokality), na ktorých je nutné vykonať hlavnú prehliadku mosta, a to v závislosti od skutočných potrieb Objednávateľa počas doby platnosti Rámcovej dohody. 
Objednávateľ môže požadovať výkon hlavných prehliadok cez víkend kvôli efektívnemu využitiu prehliadacej plošiny alebo kvôli zníženiu obmedzenia premávky na mostoch. Objednávateľ si vyhradzuje právo posúvať rok výkonu hlavnej prehliadky mosta.

2. Rozsah predmetu zákazky: 
2.1 Výkon hlavných prehliadok mostov a vypracovanie záznamov z hlavných prehliadok mostov v správe NDS, a.s. v súlade s Technickým rezortným predpisom TP 060 - Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty, Technickým predpisom TP 061 - Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach a cestách I. , II., a III. triedy a Technickými podmienkami TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov a lávok.
2.2  Rozsah a predmet výkonu hlavnej prehliadky mosta bude nasledovný:

-
celkové pôsobenie mosta;
-
základy mostných podpier;
-
mostné podpery;
-
ložiská, kĺby a uloženie nosnej konštrukcie;
-
nosná konštrukcia (vrátane komôrky);
-
mostné závery;
-
mostný zvršok;
-
funkčnosť izolácie a odvodnenie;
-
ostatné vybavenie mosta;
-
cudzie zariadenia na moste;
-
aplikácia sadrových terčíkov / pozorovacích sklíčok na trhliny, ktoré navrhne poskytovateľ (poskytovateľ k záznamu hlavnej prehliadke doloží prílohu – fotografiu a  skicu s popisom trhliny a  umiestnením terčíka);
- v prípade zaradenia mosta do stavebného stavu V a viac skonštatovať zaťažiteľnosť.
Výkon hlavnej prehliadky jednotlivých mostov, ktoré sú definované evidenčným číslom, názvom/miestopisom a dĺžkou premostenia, zahŕňa prehliadku ľavého aj pravého mosta týchto mostných objektov (okrem mostov na vetvách križovatiek, úsekoch kde je postavený iba polovičný profil alebo mostov, ktorých nosná konštrukcia umožnila rozdelenie na ľavý a pravý).

2.3  Objednávateľ poskytne Poskytovateľovi k výkonu hlavných prehliadok mostov prehliadaciu plošinu na základe písomnej žiadosti Poskytovateľa doručenej Objednávateľovi v zmysle Objednávateľom schváleného harmonogramu výkonu hlavných prehliadok mostov. 

2.4 Po vykonaní prehliadky (aj keď sa v daný deň nedokončí) Poskytovateľ neodkladne informuje 
e-mailom  špecialistu mostov identifikovaného v Objednávke, o priebehu hlavnej prehliadky. Následne do 30 kalendárnych dní od začiatku hlavnej prehliadky Poskytovateľ pošle emailom rovnakému špecialistovi mostov návrh záznamu z hlavnej prehliadky, ktorý je Poskytovateľ povinný dodať Objednávateľovi k nahliadnutiu a k pripomienkovaniu pred vyhotovením výsledných záznamov z hlavných prehliadok mostov. 
2.5  Návrhy záznamov predloží Poskytovateľ Objednávateľovi v digitálnej forme vo formáte Microsoft Word spôsobom určeným podľa Čl. 4 bod 4.1  Rámcovej dohody.

2.6  Z hlavnej prehliadky bude vypracovaný záznam, ktorý bude obsahovať:

1) popis zistených porúch jednotlivých konštrukčných častí mosta a ich ohodnotením podľa Katalógu porúch (porucha musí byť prisúdená konkrétnej konštrukčnej časti – napr. korózia ložiska na podpere č.3) 

2) fotodokumentáciu porúch, náčrty polohy (trhlina, terčík...) a rozsahu porúch

3) výsledné zhodnotenie stavu mosta (stanovenie stavebného stavu mosta)

4) návrh opatrení na odstránenie porúch.

2.7 Poskytovateľ dodá Objednávateľovi záznamy z hlavných prehliadok mostov v 3 vyhotoveniach 
v tlačenej forme a 1 x v digitálnej forme na USB nosiči vo formáte PDF a so všetkými fotografiami, ktoré vyhotovil počas hlavných prehliadok.
3. Termín a podmienky predmetu obstarávania :
3.1 Termín plnenia predmetu obstarávania: do 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Rámcovej dohody.
3.2 Projekt, realizácia, údržba a odstránenie dočasného dopravného značenia počas realizácie prác 
nie je predmetom tejto zákazky. Dočasné dopravné značenie počas realizácie prác bude zabezpečené Objednávateľom.
� Stredisko správy a údržby diaľnic


� Hlavné prehliadky mostov
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