„Hlavné prehliadky mostov v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.“
Príloha č. 1 k časti B.1 SP

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
„Časť 1: Región Západ“
Názov zákazky: 

„Hlavné prehliadky mostov v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.“
1. Predmet zákazky: 
1.1 
Predmetom obstarávania zákazky je poskytnutie služby „Hlavné prehliadky mostov v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.“, ktorá zahŕňa nasledovné: 
Výkon hlavných prehliadok mostov a vypracovanie záznamov z hlavných prehliadok mostov 
v správe Národnej diaľničnej spoločnosti (ďalej ako „NDS, a.s.“) v súlade s Technickým rezortným predpisom TP 060 - Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty, Technickým predpisom TP 061 - Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach a cestách I. , II., a III. triedy a Technickými podmienkami TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov a lávok.

1.2 Miesto a obdobie vykonania hlavných prehliadok mostov:
1.2.1 Mosty na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II. a III. triedy v správe NDS, a.s.;
1.2.2 Plnenie bude realizované v štyroch obdobiach, a to v 1. období zodpovedajúcom prvým 12   mesiacom  trvania Rámcovej dohody (ďalej aj ako „obdobie 1“), v 2. období  zodpovedajúcom 13.-24. mesiacu trvania Rámcovej dohody (ďalej aj ako „obdobie 2“), v 3. období  zodpovedajúcom 25.-36. mesiacu trvania Rámcovej dohody (ďalej aj ako „obdobie 3“) 
a v 4. období  zodpovedajúcom 37.-48. mesiacu trvania Rámcovej dohody (ďalej aj ako „obdobie 4“).

1.3 Časť 1: Región Západ zahŕňa nasledovné:
	Mosty v správe
	SSÚD
 Malacky
	SSÚD  Bratislava
	SSÚD  Trenčín
	SSÚR
  Galanta
	Celková dĺžka mostov pre región

	Dĺžka mostov   [m]
	6 613,5000
	10 191,196
	6 020,4000
	855,730
	17 680,826


Predpokladané miesta plnenia predmetu zákazky - celkový zoznam mostov pre Región Západ:



Tabuľka 1: Zoznam mostov pre Časť 1 : Región Západ
	Č.
	Ev.č. mosta
	Názov/miestopis
	
	Dĺžka premostenia [m]
	SSÚD/R
	Obdobie výkonu HPM


	1
	D4-002
	Most na diaľnici D4 nad vetvou D2   
	
	156,600
	SSÚD Bratislava
	obdobie 1

	2
	D1-019 PM
	Most na zostupnej vetve ľavobrežnej križovatky Prístavného mosta
	
	496,110
	
	

	3
	D1-015 
	Most cez rieku Dunaj - hlavný mostný objekt
	
	457,800
	
	

	4
	D1-011 LM
	Most na zostupnej vetve Prístavný most - Einsteinova ul.
	
	339,627
	
	

	5
	D1-018 LM
	Most na výstupnej vetve ľavobrežnej križovatky Prístavného mosta
	
	323,360
	
	

	6
	R1-118 PM
	Most cez rieku Nitra "C" (R1A), pravý most
	
	189,600
	SSÚR Galanta
	

	7
	R1-118 LM
	Most cez rieku Nitru "A", "B", ľavý most
	
	189,600
	
	

	8
	R1-028_PM
	Estakáda Veľké Zálužie, pravý most
	
	238,480
	
	

	9
	R1-028_LM
	Estakáda Veľké Zálužie, ľavý most
	
	238,050
	
	

	10
	D1-098 PM
	Most cez Biskupický kanál a Váh
	
	749,400
	SSÚD Trenčín
	

	11
	D1-098 LM
	Most cez Biskupický kanál a Váh
	
	744,500
	
	

	12
	D1-135 PM
	Most nad Váhom a inundačným územím
	
	484,200
	
	

	13
	D1-135 LM
	Most nad Váhom a inundačným územím
	
	484,200
	
	

	14
	D1-126.3
	Most na privádzači Trenčín nad cestou I/61, ŽSR a cestou III/06132
	
	473,400
	
	

	15
	D1-114 PM
	Most nad inundačným územím - 1. pár DC
	
	358,700
	
	

	16
	D1-114 LM
	Most nad inundačným územím - 1. pár DC
	
	367,800
	
	

	17
	D1 134 LM
	Most nad potokom Súčanka a c.II./507 ľavý
	
	348,000
	
	

	18
	D1-114B PM
	Most nad Váhom a Biskupským kanálom - 2. pár DC
	
	333,750
	
	

	19
	D1-114B LM
	Most nad Váhom a Biskupským kanálom - 2. pár DC
	
	333,750
	
	

	20
	D1 134 PM
	Most nad potokom Súčanka a c.II./507 pravý
	
	300,000
	
	

	21
	D1-123 PM
	Most nad železničnou traťou a I / 61 - Kostolná
	
	235,000
	
	

	22
	D1-123 LM
	Most nad železničnou traťou a I / 61 - Kostolná
	
	235,000
	
	

	23
	D1-126
	Privádzač Trenčín - ( D1 - 126 )
	
	203,000
	
	

	24
	R2-055
	Most na R2 nad ŽSR, melior. kanálom a cestou II/592
	
	196,800
	
	

	25
	D1-020 PM
	Most nad Bajkalskou ulicou v Bratislave pravý ( stav. č. D 8 )
	
	718,310
	SSÚD Bratislava
	obdobie 2

	26
	D1-020 LM
	Most nad Bajkalskou ulicou v Bratislave ľavý ( stav. č. D 8 )
	
	650,530
	
	

	27
	D1-009 PM
	Most nad Košickou cestou
	
	562,406
	
	

	28
	D1-009 LM
	Most nad Košickou cestou
	
	558,686
	
	

	29
	D1 016 LM
	Ľavobrežná estakáda Prístavného mosta ľavý ( stav. č. D5 )
	
	555,240
	
	

	30
	D1-016 PM
	Ľavobrežná estakáda Prístavného mosta pravý ( stav. č. D6 )
	
	475,650
	
	

	31
	D1-014 LM
	Pravobrežná estakáda Prístavného mosta ľavý ( stav. č. D3 )
	
	387,390
	
	

	32
	D1-014 PM
	Pravobrežná estakáda Prístavného mosta - pravý (stavebné č. D4 )
	
	368,040
	
	

	33
	D2-124 PM
	Estakáda na nábreží L.Svobodu - pravý most
	
	364,100
	
	

	34
	D2-124 LM
	Estakáda na nábreží L.Svobodu - ľavý most
	
	364,100
	
	

	35
	D1-012 
	Most na výstupnej vetve pravobrežnej križovatky Prístavného mosta
	
	215,060
	
	

	36
	D2-130 PM
	Most nad Kopčianskou ul. a traťou ŽSR
	
	160,450
	
	

	37
	D2-130 LM
	Most nad Kopčianskou ul. a traťou ŽSR
	
	160,450
	
	

	38
	D4-003
	Most nad diaľnicou D2 - vetva B ( D2-132 )
	
	156,600
	
	

	39
	D1-011 
	Most na zostupnej vetve Prístavný most - Einsteinova ul.
	
	339,627
	SSÚD Bratislava
	obdobie 3

	40
	D1-126.4
	Most na vetve A na privádzači Trenčín ( PD5-001.1 )
	
	172,900
	SSÚD Trenčín
	

	41
	D2-069 PM
	Estakáda Sekule - pravý most
	
	613,500
	SSÚD Malacky
	obdobie 4

	42
	D1-013
	Most na výstupnej vetve pravobrežnej križovatky Prístavného mosta 
	
	231,070
	SSÚD Bratislava
	

	43
	D2-127
	Most nad diaľnicou D2 na vetve V3
	
	173,600
	
	

	44
	D2-125 PM
	Most Lanfranconi - pravý most
	
	762,950
	
	

	45
	D2-125 LM
	Most Lanfranconi - ľavý most
	
	755,640
	
	

	46
	D1-015 
	Most cez rieku Dunaj - hlavný mostný objekt
	
	457,800
	
	

	
	
	Súčet premostení
	
	17 680,826
	
	



1.3 V opodstatnených prípadoch si Objednávateľ vyhradzuje právo upraviť obdobie výkonu hlavnej prehliadky mosta, miesta plnenia predmetu zákazky (t.j. zameniť mostné objekty – lokality), 
na ktorých je nutné vykonať hlavnú prehliadku mosta, a to v závislosti od skutočných potrieb Objednávateľa počas doby platnosti Rámcovej dohody. 
Objednávateľ môže požadovať výkon hlavných prehliadok cez víkend kvôli efektívnemu využitiu prehliadacej plošiny alebo kvôli zníženiu obmedzenia premávky na mostoch. Objednávateľ si vyhradzuje právo posúvať rok výkonu hlavnej prehliadky mosta.

2. Rozsah predmetu zákazky: 
2.1 Výkon hlavných prehliadok mostov a vypracovanie záznamov z hlavných prehliadok mostov v správe NDS, a.s. v súlade s Technickým rezortným predpisom TP 060 - Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty, Technickým predpisom TP 061 - Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach a cestách I. , II., a III. triedy a Technickými podmienkami TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov a lávok.
2.2  Rozsah a predmet výkonu hlavnej prehliadky mosta bude nasledovný:

-
celkové pôsobenie mosta;
-
základy mostných podpier;
-
mostné podpery;
-
ložiská, kĺby a uloženie nosnej konštrukcie;
-
nosná konštrukcia (vrátane komôrky);
-
mostné závery;
-
mostný zvršok;
-
funkčnosť izolácie a odvodnenie;
-
ostatné vybavenie mosta;
-
cudzie zariadenia na moste;
-
aplikácia sadrových terčíkov / pozorovacích sklíčok na trhliny, ktoré navrhne Poskytovateľ (Poskytovateľ k záznamu hlavnej prehliadke doloží prílohu – fotografiu a  skicu s popisom trhliny a  umiestnením terčíka);
- v prípade zaradenia mosta do stavebného stavu V a viac skonštatovať zaťažiteľnosť.
Výkon hlavnej prehliadky jednotlivých mostov, ktoré sú definované evidenčným číslom, názvom/miestopisom a dĺžkou premostenia, zahŕňa prehliadku ľavého aj pravého mosta týchto mostných objektov (okrem mostov na vetvách križovatiek, úsekoch kde je postavený iba polovičný profil alebo mostov, ktorých nosná konštrukcia umožnila rozdelenie na ľavý a pravý).

2.3  Objednávateľ poskytne poskytovateľovi k výkonu hlavných prehliadok mostov prehliadaciu plošinu na základe písomnej žiadosti Poskytovateľa doručenej Objednávateľovi v zmysle Objednávateľom schváleného harmonogramu výkonu hlavných prehliadok mostov. 

2.4 Po vykonaní prehliadky (aj keď sa v daný deň nedokončí) Poskytovateľ neodkladne informuje 
e-mailom  špecialistu mostov identifikovaného v Objednávke, o priebehu hlavnej prehliadky. Následne do 30 kalendárnych dní od začiatku hlavnej prehliadky Poskytovateľ pošle emailom rovnakému špecialistovi mostov návrh záznamu z hlavnej prehliadky, ktorý je Poskytovateľ povinný dodať Objednávateľovi k nahliadnutiu a k pripomienkovaniu pred vyhotovením výsledných záznamov z hlavných prehliadok mostov. 
2.5  Návrhy záznamov predloží Poskytovateľ Objednávateľovi v digitálnej forme vo formáte Microsoft Word spôsobom určeným podľa Čl. 4 bod 4.1  Rámcovej dohody.

2.6  Z hlavnej prehliadky bude vypracovaný záznam, ktorý bude obsahovať:

1) popis zistených porúch jednotlivých konštrukčných častí mosta a ich ohodnotením podľa Katalógu porúch (porucha musí byť prisúdená konkrétnej konštrukčnej časti – napr. korózia ložiska na podpere č.3) 

2) fotodokumentáciu porúch, náčrty polohy (trhlina, terčík...) a rozsahu porúch

3) výsledné zhodnotenie stavu mosta (stanovenie stavebného stavu mosta)

4) návrh opatrení na odstránenie porúch.

2.7 Poskytovateľ dodá Objednávateľovi záznamy z hlavných prehliadok mostov v 3 vyhotoveniach 
v tlačenej forme a 1 x v digitálnej forme na USB nosiči vo formáte PDF a so všetkými fotografiami, ktoré vyhotovil počas hlavných prehliadok.
3. Termín a podmienky predmetu obstarávania :
3.1 Termín plnenia predmetu obstarávania: do 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Rámcovej dohody.
3.2 Projekt, realizácia, údržba a odstránenie dočasného dopravného značenia počas realizácie prác nie je predmetom tejto zákazky. Dočasné dopravné značenie počas realizácie prác bude zabezpečené Objednávateľom.
� Stredisko správy a údržby diaľnic


� Stredisko správ a údržby rýchlostných ciest


� Hlavné prehliadky mostov





Strana 1 z 9
PAGE  
Strana 9 z 9

_1820125917.unknown

