
	Názov obstarávateľa:
	Roľnícke družstvo Tekovské Nemce

	IČO: 
	00210552

	Predmet zákazky: 
	Fotovoltický systém 

	Množstvo:
	1 ks

	

	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/

	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača (resp. osoba úradne splnomocnená na takýto úkon):
	/vyplní uchádzač/


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Fotovoltický panel - Menovitý výkon modulu min. 535 Wp; vhodný pre strešnú FVE; bez určenia výrobcu alebo modelu, Množstvo: 40 ks
	/vyplní uchádzač/

	Trojfázový hybridný menič - Menovitý AC výkon 20 kW; trojfázové vyhotovenie; hybridná prevádzka; záruka min. 5 rokov, Množstvo: 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	Komunikačný modul meniča - Komunikácia Wi-Fi a LAN v jednom module; kompatibilita s dodaným meničom, Množstvo: 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	Inteligentný elektromer- Trojfázové meranie tokov energie; kompatibilita s dodaným meničom a riadiacim systémom Množstvo: 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	Nosná konštrukcia pre FV panely - Kompletný montážny systém pre plechovú strechu vrátane kombinovaných skrutiek; dimenzovaný pre celkový inštalovaný výkon 21,40 kWp Množstvo: 1 komplet
	/vyplní uchádzač/

	DC rozvádzač - Kompletné DC istenie, ochrana a odpájanie fotovoltického poľa pre systém s výkonom 21,40 kWp; vyhotovenie podľa platných noriem Množstvo: 1 komplet
	/vyplní uchádzač/

	DC kabeláž - Solárne DC vodiče, konektory a príslušenstvo pre systém s výkonom 21,40 kWp Množstvo: 1 komplet
	/vyplní uchádzač/

	AC rozvádzač - Kompletné AC istenie, ochrany, odpájanie a potrebné prístroje pre pripojenie trojfázového meniča s výkonom 20 kW Množstvo: 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	AC kabeláž - Silové a ovládacie vodiče na AC strane pre systém s výkonom 21,40 kWp; prierezy a trasy podľa projektu Množstvo: 1 komplet
	/vyplní uchádzač/

	Káblové trasy - Káblové žľaby, lišty, príchytky a príslušenstvo pre bezpečné vedenie DC a AC kabeláže Množstvo: 1 komplet
	/vyplní uchádzač/

	Spotrebný a spojovací materiál - Kompletný drobný montážny, tesniaci, uzemňovací, označovací a spojovací materiál potrebný na funkčné dielo Množstvo: 1 komplet
	/vyplní uchádzač/

	Montáž, zapojenie a uvedenie do prevádzky - Kompletná montáž technológie, elektrické zapojenie, konfigurácia, funkčné skúšky a uvedenie systému 21,40 kWp do prevádzky Množstvo: 1 komplet
	/vyplní uchádzač/

	Projektová dokumentácia - Dokumentácia potrebná na realizáciu a odovzdanie diela v rozsahu podľa platných predpisov a požiadaviek prevádzkovateľa distribučnej sústavy Množstvo: 1 komplet
	/vyplní uchádzač/

	Doprava materiálu - Doprava kompletného materiálu a technológie na miesto realizácie Množstvo: 1 komplet
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
