Príloha č. 4 Súťažných podkladov k výzve č. 16 na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS

Technická špecifikácia tovaru

1. Sklokeramická varná doska, vstavaná – 1ks
	[bookmark: _Hlk203479110]Názov tovaru 
(obchodné označenie tovaru)
	Doplní uchádzač!



	Požadované hodnoty verejným obstarávateľom
	Hodnoty tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne
	

	Šírka dosky
	cm
	55
	60
	
	

	Hĺbka dosky
	cm
	48
	55
	
	

	Výška dosky
	cm
	4
	5
	
	

	Pripojenie
	V
	220
	240
	
	

	Počet varných zón
	ks
	4
	
	
	

	Technické vlastnosti (charakteristika):
	Technické vlastnosti (charakteristika) tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	- vstavaná varná doska
	

	- dotykové ovládanie
	

	- prevedenie: sklokeramika
	



	      2. Indukčná varná doska, vstavaná – 2 ks
	Názov tovaru 
(obchodné označenie tovaru)
	Doplní uchádzač!



	Požadované hodnoty verejným obstarávateľom
	Hodnoty tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne
	

	Šírka dosky
	cm
	55
	60
	
	

	Hĺbka dosky
	cm
	52
	55
	
	

	Výška dosky
	cm
	4
	6
	
	

	Pripojenie
	V
	220
	240
	
	

	Počet varných zón
	ks
	4
	
	
	

	Technické vlastnosti (charakteristika):
	Technické vlastnosti (charakteristika) tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	- vstavaná varná doska
	

	- dotykové ovládanie
	

	- prevedenie: indukcia
	



      3. Jednoplatničkový indukčný varič, prenosný – 10 ks
	Názov tovaru
(obchodné označenie tovaru)
	Doplní uchádzač!



	Požadované hodnoty verejným obstarávateľom
	Hodnoty tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne
	

	Šírka výrobku
	cm
	26
	
	
	

	Hĺbka výrobku
	cm
	31
	
	
	

	Výška výrobku
	cm
	3,7
	
	
	

	Príkon
	W
	
	
	2 000
	

	Priemer platničky
	cm
	18
	
	
	

	Ovládanie výkonu a regulácia teploty
	úroveň
	10
	
	
	

	Technické vlastnosti (charakteristika):
	Technické vlastnosti (charakteristika) tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	- dotykové ovládanie
	

	- časovač
	

	- prevedenie: indukcia
	

	- funkcia automatického vypnutia / ochrana proti prehriatiu
	



      4. Dvojplatničkový indukčný varič, prenosný – 1ks
	Názov tovaru
 (obchodné označenie tovaru)
	Doplní uchádzač!



	Požadované hodnoty verejným obstarávateľom
	Hodnoty tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne
	

	Šírka výrobku
	cm
	56
	
	
	

	Hĺbka výrobku
	cm
	36
	
	
	

	Výška výrobku
	cm
	4,3
	
	
	

	Príkon
	W
	3 100
	3 500
	
	

	Ovládanie výkonu a regulácia teploty
	úroveň
	10
	
	
	

	Vhodné pre nádoby s priemerom
	cm
	12-26
	
	
	

	Technické vlastnosti (charakteristika):
	Technické vlastnosti (charakteristika) tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	- dotykové ovládanie
	

	- protišmykové nožičky
	

	- časovač
	

	- prevedenie: indukcia
	

	- funkcia automatického vypnutia / ochrana proti prehriatiu
	









[bookmark: _Hlk211193938]5. Dvojplatničkový indukčný varič, vstavaný – 1 ks
	Názov tovaru 
(obchodné označenie tovaru)
	Doplní uchádzač obchodný názov pre práčku a aj sušičku!



	Požadované hodnoty verejným obstarávateľom
	Hodnoty tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne
	

	Pripojenie
	V
	220
	240
	
	

	Šírka výrobku
	cm
	29
	30
	
	

	Hĺbka výrobku
	cm
	
	52
	
	

	Technické vlastnosti (charakteristika):
	Technické vlastnosti (charakteristika) tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	- vstavaná varná doska
	

	- dotykové ovládanie
	

	- časovač
	

	- funkcia Boost (Booster, SuperBooster)
	

	- prevedenie: indukcia
	

	- funkcia automatického vypnutia / ochrana proti prehriatiu
	



[bookmark: _Hlk211194510]6. Dvojplatničkový varič s liatinovými platňami – 40 ks
	Názov tovaru 
(obchodné označenie tovaru)
	Doplní uchádzač!



	Požadované hodnoty verejným obstarávateľom
	Hodnoty tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne
	

	Príkon
	W
	2 500
	
	
	

	Priemer prvej platničky
	cm
	14,5
	
	
	

	Priemer druhej platničky
	cm
	18
	
	
	

	Technické vlastnosti (charakteristika):
	Technické vlastnosti (charakteristika) tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	- vyhotovenie varnej dosky – platničiek: liatina
	

	- mechanické ovládanie
	

	- typ variča: elektrický, stolný
	

	- termostat / regulácia teploty
	

	- svetelný indikátor prevádzky
	

	- protišmykové nožičky
	

	- bezpečnostná tepelná poistka / ochrana proti prehriatiu
	



7. Dvojplatničkový sklokeramický varič – 16 ks
	Názov tovaru 
(obchodné označenie tovaru)
	Doplní uchádzač!



	Požadované hodnoty verejným obstarávateľom
	Hodnoty tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne
	

	Príkon
	W
	2 500
	3 500
	
	

	Priemer prvej platničky
	cm
	17
	20
	
	

	Priemer druhej platničky
	cm
	18
	21
	
	

	Technické vlastnosti (charakteristika):
	Technické vlastnosti (charakteristika) tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	- vyhotovenie varnej dosky – platničiek: sklokeramika
	

	- termostat / regulácia teploty
	

	- bezpečnostná tepelná poistka / ochrana proti prehriatiu
	



8. Sklokeramický sporák s elektrickou rúrou – 8 ks
	Názov tovaru 
(obchodné označenie tovaru)
	Doplní uchádzač!



	Požadované hodnoty verejným obstarávateľom
	Hodnoty tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne
	

	Napájanie
	V
	220
	240
	
	

	Šírka výrobku
	cm
	50
	60
	
	

	Hĺbka výrobku
	cm
	55
	60
	
	

	Výška výrobku
	cm
	83
	85
	
	

	Počet varných zón
	ks
	4
	
	
	

	Energetická trieda
	A-G
	
	
	A
	

	Príkon
	kW
	3,68
	
	
	

	Objem rúry
	l
	58
	
	
	

	Technické vlastnosti (charakteristika):
	Technické vlastnosti (charakteristika) tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	- typ: voľne stojaci
	

	- vyhotovenie varnej dosky – platničiek: sklokeramika
	

	- programy rúry: multifunkčná (horný a dolný ohrev, gril, ventilátor...)
	

	- príslušenstvo: minimálne 1 x rošt, 1 x plech
	



9. Elektrická rúra, vstavaná – 1 ks
	Názov tovaru 
(obchodné označenie tovaru)
	Doplní uchádzač!



	Požadované hodnoty verejným obstarávateľom
	Hodnoty tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne
	

	Objem rúry
	l
	73
	77
	
	

	Šírka výrobku
	cm
	
	
	59,5
	

	Hĺbka výrobku
	cm
	
	
	56,4
	

	Výška výrobku
	cm
	
	
	59,5
	

	Príkon
	W
	2 500
	3 650
	
	

	Napájanie
	V
	220
	240
	
	

	Energetická trieda
	A-G
	
	
	A
	

	Technické vlastnosti (charakteristika):
	Technické vlastnosti (charakteristika) tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	- vstavaná rúra
	

	- programy rúry: multifunkčná (horný a dolný ohrev, gril, ventilátor...)
	

	- časovač
	

	- príslušenstvo: minimálne 1 x rošt, 1 x plech
	



10. Práčka s horným plnením – 5 ks
	Názov tovaru 
(obchodné označenie tovaru)
	Doplní uchádzač!



	Požadované hodnoty verejným obstarávateľom
	Hodnoty tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne
	

	Energetická trieda
	A-G
	
	B
	
	

	Kapacita
	kg
	6
	
	
	

	Otáčky pri odstreďovaní
	ot./min
	1 200
	
	
	

	Hlučnosť pri odstreďovaní
	dB
	
	79
	
	

	Spotreba vody za cyklus (pranie)
	l
	
	43
	
	

	Technické vlastnosti (charakteristika):
	Technické vlastnosti (charakteristika) tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	- plnenie práčky zhora
	

	- typ: voľne stojaca
	



11. Práčka automatická – 10 ks
	Názov tovaru 
(obchodné označenie tovaru)
	Doplní uchádzač!



	Požadované hodnoty verejným obstarávateľom
	Hodnoty tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne
	

	Energetická trieda
	A-G
	
	
	A
	

	Kapacita
	kg
	8
	10
	
	

	Počet otáčok
	ot./min
	1 360
	1 400
	
	

	Hlučnosť pri odstreďovaní
	dB
	
	72
	
	

	Technické vlastnosti (charakteristika):
	Technické vlastnosti (charakteristika) tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	- spredu plnená práčka
	

	- typ: voľne stojaca
	

	- program pre alergikov
	

	- parný program
	

	- slovenský alebo český displej
	



[bookmark: _Hlk211105188]12. Set práčka automatická a sušička na prádlo – 13 ks
	Názov tovaru 
(obchodné označenie tovaru)
	Doplní uchádzač!



	Práčka automatická
	Práčka automatická

	Požadované hodnoty verejným obstarávateľom
	Hodnoty tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne
	

	Počet otáčok
	ot./min
	1 360
	1 400
	
	

	Kapacita bielizne
	kg
	8
	10
	
	

	Hlučnosť
	dB
	
	72
	
	

	Energetický trieda
	Stupnica A-G
	
	
	A
	

	Technické vlastnosti (charakteristika):
	Technické vlastnosti (charakteristika) tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	- spredu plnená práčka
	

	- program pre alergikov
	

	- parný program
	

	- slovenský alebo český displej
	

	Sušička na prádlo
	Sušička na prádlo

	Požadované hodnoty verejným obstarávateľom
	Hodnoty tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne
	

	Kapacita bielizne
	kg
	8
	10
	
	

	Hlučnosť
	dB
	
	63
	
	

	Energetická trieda 
	Stupnica A-G
	
	C
	
	

	Technické vlastnosti (charakteristika):
	Technické vlastnosti (charakteristika) tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	- spredu plnená sušička
	

	- typ sušičky: kondenzačná
	

	- slovenský alebo český displej
	





[bookmark: _Hlk211106008]13. Spojovací medzikus práčka/sušička – 13 ks
	Názov tovaru 
(obchodné označenie tovaru)
	Doplní uchádzač!



	Požadované hodnoty verejným obstarávateľom
	

	Technické vlastnosti (charakteristika):
	Technické vlastnosti (charakteristika) tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	- kompatibilný so setom práčka a sušička – viď. vyššie
	

	- výsuvná polica
	



14. Práčka automatická so sušičkou (1spotrebič) – 20 ks
	Názov tovaru 
(obchodné označenie tovaru)
	Doplní uchádzač!



	Požadované hodnoty verejným obstarávateľom
	Hodnoty tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne
	

	Energetická trieda pri praní
	A-G
	
	A
	
	

	Energetická trieda pri sušení
	A-G
	
	D
	
	

	Kapacita prania
	kg
	8
	
	
	

	Kapacita sušenia
	kg
	5
	
	
	

	Počet otáčok
	ot./min
	1 400
	
	
	

	Počet programov
	
	12
	
	
	

	Hlučnosť pri odstreďovaní
	dB
	
	72
	
	

	Technické vlastnosti (charakteristika):
	Technické vlastnosti (charakteristika) tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	- práčka so sušičkou spredu plnená
	

	- typ: voľne stojaci
	

	- parný program
	

	- slovenský alebo český displej
	



15. Výdajník vody, samostatne stojací – 5 ks
	Názov tovaru 
(obchodné označenie tovaru)
	Doplní uchádzač!



	Požadované hodnoty verejným obstarávateľom
	Hodnoty tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne
	

	Šírka výrobku
	cm
	28
	31
	
	

	Hĺbka výrobku
	cm
	31
	41
	
	

	Výška výrobku
	cm
	100
	115
	
	

	Teplota horúcej vody
	°C
	35
	95
	
	

	Teplota chladenej vody
	°C
	6
	15
	
	

	Napájanie
	V
	220
	240
	
	

	Technické vlastnosti (charakteristika):
	Technické vlastnosti (charakteristika) tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	- samostatne stojací
	

	- filtračný systém
	

	- bezbarelový dávkovač
	

	- zdroj vody – prípojka pitnej vody
	



· Vrátane dopravy do miesta plnenia.
· Zmluvná cena musí byť konečná a musia v nej byť započítané všetky náklady dodávateľa súvisiace s dodaním tovaru.
· Dodávateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť dostatočnú ochranu tovaru pred poškodením, znehodnotením, stratou až do momentu prevzatia tovaru objednávateľom v mieste dodania. Za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti v plnej miere zodpovedá dodávateľ.
· Požaduje sa dodať nový, nerepasovaný, doposiaľ nepoužitý tovar 1. akostnej triedy, zabalený v originálnom neporušenom balení od výrobcu, v požadovanom množstve a vo vyhotovení v súlade so špecifikáciou predmetu zmluvy (tovaru), s návodom na obsluhu a údržbu v slovenskom alebo českom jazyku a záručným listom.
· Záručná doba v trvaní minimálne 24 mesiacov.

Predložením ponuky záujemca súhlasí s obchodnými podmienkami vymedzenými v návrhu kúpnej zmluvy,
ktorá tvorí Prílohu č. 5 súťažných podkladov.

2

