	Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky 

	CENOVÁ PONUKA

	Obchodné meno uchádzača: 

	Sídlo uchádzača: 

	IČO uchádzača: 

	Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

	

	Názov obstarávateľa: Jozef Oremus

	Sídlo obstarávateľa: Štúrova 42, 941 01 Bánov	

	IČO obstarávateľa: 14424240	


Automatizovaná linka na pečenie chleba - 1 ks


	
Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................

Typové označenie: .........................................................................................................................


	
	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej
skutočnosť

	Pečný výkon minimálne (ks chleba/hod)
	770
	

	Pečná plocha minimálne (m2)
	75
	

	Počet teplotných okruhov 6
	6
	

	Rozsah pečnej teploty minimálne (°C)
	150 až 295
	

	Teplonosné médium – termoolej 
	Áno
	Vyberte položku.
	Kompletné jednovrstvé klampiarske digestorové potrubie
	Áno
	Vyberte položku.
	Kompletné trojvrstvé klampiarske potrubie pre odťah pary a spalín
	Áno
	Vyberte položku.
	Rekuperačné zariadenie s riadeným podtlakom pre odoberanie energie zo spalín a prebytočnej technologickej pary
	Áno
	Vyberte položku.
	Napojenie na jestvujúci systém ohrevu a akumulácie teplej úžitkovej a kurenárskej vody 
	Áno
	Vyberte položku.
	Rozmer každej etáže (mm) (ŠxH)
	1800x2400
	

	Počet etáží (ks)
	18
	

	Každá etáž vybavená sklokeramickými pečnými doskami s akumulačnou schopnosťou 
	                   Áno
	Vyberte položku.
	Zaparovací agregát pre každú etáž samostatne 
	Áno
	Vyberte položku.
	Napojenie na jestvujúci termoolejový rozvod a zdroj
	Áno
	Vyberte položku.
	Osadzovací automat pre vkladanie klonkov do etáží a ich vyberanie
	Áno
	Vyberte položku.
	Automatické vysávanie etáží pri každom vypečení
	Áno
	Vyberte položku.
	Zdvíhacia špica pre malogramážne produkty na osadzovacom automate 
	Áno 
	Vyberte položku.
	Bezpečnostné oplotenie celej linky v zmysle platnej legislatívy
	Áno
	Vyberte položku.
	Pojazdové dráhy pre osadzovací automat
	Áno
	Vyberte položku.
	Vlažiaci stôl pre vlaženie produktov pred upečením
	Áno
	Vyberte položku.
	Pevný podávací stôl
	Áno
	Vyberte položku.
	Vlažiaci dopravník pre vlaženie produktov po upečení
	Áno
	Vyberte položku.
	Odoberací stôl s nerezovým behúňom 
	Áno
	Vyberte položku.
	Centrálne riadenie celej linky z jedného ovládacieho panelu vrátane všetkých periférnych zariadení cez dotykový panel s pamäťou receptúr
	Áno
	Vyberte položku.
	Kompatibilita s jestvujúcou kontinuálnou kysiarňou 
	Áno
	Vyberte položku.
	Kompatibilita s jestvujúcim systémom narezávania
	Áno
	Vyberte položku.
	Cena (suma spolu) v EUR bez DPH
	

	DPH 23 %
	

	Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH
	



Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.



V ...................................., dňa .......................	.............................................
Podpis a pečiatka uchádzača
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