	Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

	CENOVÁ PONUKA

	Obchodné meno uchádzača:

	Sídlo uchádzača:

	IČO uchádzača:

	Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

	

	Názov obstarávateľa: Marcela Kopecká - Pekáreň „Inovec" Svinná

	Sídlo obstarávateľa: Bošianska Neporadza 133, 913 26 Neporadza	

	IČO obstarávateľa: 40819426	


Fotovoltická elektráreň - 1,00 kpl


	
Obchodné meno výrobcu: ..............................................................................................................

Typové označenie: .........................................................................................................................


	
	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej
skutočnosť

	Monokryštalické FV moduly, výkon minimálne (Wp/ks)
	470
	

	Celkový výkon FV poľa minimálne (kWp)
	40
	

	Celočierne vyhotovenie alebo porovnateľné, vhodné na strešnú inštaláciu
	Áno
	Vyberte položku.
	Trojfázový sieťový menič s menovitým výkonom minimálne (kW)
	40
	

	Menič určený pre on-grid prevádzku, kompatibilný s navrhnutým FV poľom, batériovým systémom a monitoringom
	Áno
	Vyberte položku.
	Batériové úložisko s kapacitou minimálne (kWh)
	20
	

	Batériové úložisko vrátane riadiaceho/BMS modulu; kompatibilné s meničom a riadením FVE
	Áno
	Vyberte položku.
	Optimizér pre každý FV modul, kompatibilný s použitým meničom
	Áno
	Vyberte položku.
	Optimizéry výkonovej triedy min. 600 W alebo ekvivalentné podľa výrobcu
	Áno
	Vyberte položku.
	Kompletná montážna konštrukcia pre šikmú plechovú strechu, dimenzovaná na počet a rozmery modulov a miestne zaťaženia
	Áno
	Vyberte položku.
	DC rozvádzače vrátane odpínačov a prepäťových ochrán
	Áno
	Vyberte položku.
	AC rozvádzač vrátane požadovaných istiacich, ochranných a odpojovacích prvkov a sieťovej ochrany kompatibilnej s požiadavkami distribučnej sústavy
	Áno
	Vyberte položku.
	Kompletná DC/AC kabeláž, ochranné vodiče, dátové káble, chráničky, lišty, konektory a súvisiaci montážny materiál v rozsahu potrebnom pre plne funkčné dielo
	Áno
	Vyberte položku.
	Uzemňovacia sústava, HUS/EQP, zemniace tyče, vodiče, svorky a príslušenstvo podľa projektovej dokumentácie a platných noriem
	Áno
	Vyberte položku.
	Kompletná doprava materiálu a zariadení na miesto realizácie
	Áno
	Vyberte položku.
	Montáž FV modulov, konštrukcie, meniča, batériového systému, rozvádzačov, kabeláže a ochranných prvkov
	Áno
	Vyberte položku.
	Projektová dokumentácia lokálneho zdroja v rozsahu potrebnom na realizáciu a pripojenie
	Áno
	Vyberte položku.
	Zabezpečenie procesu legalizácie/pripojenia lokálneho zdroja u príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane žiadosti o MRK, ak je potrebná
	Áno
	Vyberte položku.
	Vykonanie funkčných skúšok, odborných prehliadok a odborných skúšok/revízií
	Áno
	Vyberte položku.
	Uvedenie systému do prevádzky, nastavenie monitoringu a zaškolenie obsluhy
	Áno
	Vyberte položku.
	Odovzdanie dokumentácie skutočného vyhotovenia, revíznych správ, návodov, záručných dokladov a potrebných certifikátov
	Áno
	Vyberte položku.
	Minimálna záruka na dodané a zrealizované dielo (mesiace)
	48
	

	Cena (suma spolu) v EUR bez DPH
	

	DPH 23 %
	

	Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH
	


Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................	.............................................
Podpis a pečiatka uchádzača
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