Príloha č. 1 
CENOVÁ PONUKA
	Názov zákazky:
	Solárny ohrev vody pre mliekareň a ovčín

	Obstarávateľ:
	TIS, s.r.o.,
Levočska 36B/1613, 064 01 Stara Ľubovňa
IČO: 31 685 005, DIČ: 2020525650
Tel.: +42902909400, info@tis.sk




	
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:

	Obchodné meno:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo 
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	
Platca DPH:
	Áno

	Telefón a e-mail:
	/vyplní uchádzač/



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY:
	Technická špecifikácia  -  Požadované min. parametre

	1. Stroj/ Zariadenie: Solárny ohrev vody pre mliekareň a ovčín

	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	 - Solárne panely 6ks, plochy slnečný kolektor vertikálny
	/vyplní uchádzač/

	- Konštrukcia: pozinkované oceľové/ hliníkové, profily na panely a montáž – 6ks
	/vyplní uchádzač/

	- bivalentný zásobníkový ohrievač TÚV 300 litrov max. prevádzkový tlak 10bar - 1ks
	/vyplní uchádzač/

	- zásobníkový ohrievač TÚV  500 litrov max. prevádzkový tlak 10bar - 1ks
	/vyplní uchádzač/

	- solárna čerapdlová skupina do 20 m², kolektorové pole poistný ventil 6 bar – 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	- membranová expanzná nádoba TÚV 35l -2ks 
	/vyplní uchádzač/

	- cirkulačné nerezové obehové čerpadlo TÚV 25-60N 130 alebo ekvivalent – 2 ks
	/vyplní uchádzač/

	- solárny  regulátor – 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	 - predradená solárna expanzná nádoba 12 l, 6-10bar–  1 ks 
	/vyplní uchádzač/

	-elektrická špirála 6 KW – 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	-elektrická špirála 12 KW – 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	-trojcestný zmiešavací ventil TV G 5/4" M 20-70°C
	/vyplní uchádzač/

	-regulátor cirkulačného čerpadla TÚV  EU-11 alebo ekvivalent
	/vyplní uchádzač/

	-potrubie solár Cu 22x1,0 iz-30m
	/vyplní uchádzač/

	-potrubie viacvrstvové  50x4,0iz-50m
	/vyplní uchádzač/

	-potrubie viacvrstvové  26x3,0iz-20m
	/vyplní uchádzač/

	- Montáž, inštalačné práce a technický dozor a Inžiniering  – 1 súbor 
	/vyplní uchádzač/

	- Prvá odborná prehliadka a skúška (revízia) a projektová dokumentácia – 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	- Doprava a vykládka – 1 súbor
	/vyplní uchádzač/

	2. Stroj/zariadenie: Solárny ohrev vody pre bitúnok, mäsovýrobu a kravín

	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	 - Solárne panely 6ks, plochy slnečný kolektor vertikálny
	/vyplní uchádzač/

	- Konštrukcia: pozinkované oceľové/ hliníkové, profily na panely a montáž – 6ks
	/vyplní uchádzač/

	- bivalentný zásobníkový ohrievač TÚV 300 litrov max. prevádzkový tlak 10bar-1ks
	/vyplní uchádzač/

	- zásobníkový ohrievač TÚV  500 litrov max. prevádzkový tlak 10bar - 1ks
	/vyplní uchádzač/

	- solárna čerpadlová skupina do 20 m², kolektorové pole poistný ventil 6 bar – 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	- membranová expanzná nádoba TÚV 35l -2ks 
	/vyplní uchádzač/

	- cirkulačné nerezové obehové čerpadlo TÚV 25-60N 130 alebo ekvivalent – 2 ks
	/vyplní uchádzač/

	- solárny  regulátor – 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	 - predradená solárna expanzná nádoba 12 l, 6-10bar–  1 ks 
	/vyplní uchádzač/

	-elektrická špirála 6 KW – 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	-elektrická špirála 12 KW – 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	-trojcestný zmiešavací ventil G 5/4" M 20-70°C
	/vyplní uchádzač/

	-regulátor cirkulačného čerpadla TÚV  EU-11 alebo ekvivalent
	/vyplní uchádzač/

	-potrubie solár Cu 22x1,0 iz-30m
	/vyplní uchádzač/

	-potrubie viacvrstvové  50x4,0iz-50m
	/vyplní uchádzač/

	-potrubie viacvrstvové  26x3,0iz-20m
	/vyplní uchádzač/

	- Montáž, inštalačné práce a technický dozor a inžiniering  – 1 súbor 
	/vyplní uchádzač/

	- Prvá odborná prehliadka a skúška (revízia) a projektová dokumentácia – 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	- Doprava a vykládka – 1 súbor
	/vyplní uchádzač/




Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky
a parametre na predmet zákazky.


CENOVÁ PONUKA PRE URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY:
	Predmet zákazky:
	Cena v € za jeden kus bez DPH:
	Počet
kusov
	Cena celkom v € 
bez  DPH:

	1. Solárny ohrev vody pre mliekareň a ovčín
	
	1
	

	Typové označenie komponentov – solárnych panelov, nádob, špirál:


	2. Solárny ohrev vody pre bitúnok, mäsovýrobu a kravín
	
	1
	

	Typové označenie komponentov – solárnych panelov, nádob, špirál:


	Celková cena v EUR bez DPH 
	






	Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	






