
CENOVÁ PONUKA 

	Názov zákazky:
	Technológia dojenia – kruhová dojáreň pre ovce 50 miest

	Obstarávateľ:
	AGROSEV spol. s r.o., Bottova 1, 962 25 Detva
IČO: 36 033 499
Tel.:  +421908411636  /    E-mail: agrosev@agrosev.sk



	
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:

	Obchodné meno:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo 
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	
Platca DPH:
	Áno/Nie

	Telefón a e-mail:
	/vyplní uchádzač/



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
	Technická špecifikácia  -  Požadované min. parametre

	1. Stroj / zariadenie:   Technológia dojenia – kruhová dojáreň pre ovce 50 miest

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	
	Dojenie a skladovanie mlieka:
	

	1.
	Riadiaca skriňa – 230V , 3,0kW – 1ks
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Kruhová dojáreň 50 miest – 400V , 3,2kW – 1 kpl
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Chladiaca nádrž 7000 L – 400V, 13,0kW – 1ks
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Agregát 400V , 6,0kW – 1ks
	/vyplní uchádzač/

	5.
	Bojler 200 L – 400V, 2,2kW – 3ks 
	/vyplní uchádzač/

	6.
	AKU – 1ks 
	/vyplní uchádzač/

	7.
	Výveva – 400V, 2,2kW - 2ks 
	/vyplní uchádzač/

	8.
	Frekvenčný menič – 230V 0,1kW – 2x
	/vyplní uchádzač/

	9.
	Kompresor – 400V, 5,2kW – 1ks
	/vyplní uchádzač/

	10.
	Filter – 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	11.
	Zberná nádoba s čerpadlom – 400V , 1,50kW – 1ks 
	/vyplní uchádzač/

	12.
	Čistiaci automat
	/vyplní uchádzač/

	13.
	Teplovzdušná jednotka – 400V, 9,00 kW – 2ks 
	/vyplní uchádzač/

	14.
	Kompletné vnútorné státia kruhovej dojárne – 1kpl
	/vyplní uchádzač/

	15.
	Vzduchový kompresor 200 l – 1ks
	/vyplní uchádzač/

	16.
	Automatický podávač krmiva – 1ks 
	/vyplní uchádzač/

	17.
	Nerezová zberná nádoba na mlieko 80 l, horizontálny model, kompletná s čerpadlom, bez filtra a bez riadiaceho rozvádzača – 1ks
	/vyplní uchádzač/

	18.
	Nerezový filter mlieka  - 1ks 
	/vyplní uchádzač/

	19.
	Riadene mliečneho čerpadla – 1ks
	/vyplní uchádzač/

	20.
	Kompletná umývacia zostava vrátane elektronického vypúšťacieho ventilu a montážneho príslušenstva – 1ks
	/vyplní uchádzač/

	21.
	Zariadenie na pripojenie k umývaciemu systému – 1ks
	/vyplní uchádzač/

	22.
	Umývacia vaňa 200 l – 1ks
	/vyplní uchádzač/

	23.
	Energeticky úsporný pulzátor 24V – 25ks
	/vyplní uchádzač/

	24.
	Kompletná dojacia sústava so systémom Soft Touch – 50ks
	/vyplní uchádzač/

	25.
	Umývací systém pre ovce – 50ks
	/vyplní uchádzač/

	26.
	Biometrický identifikačný systém vrátane riadiacej jednotky, biometrického snímača, kabeláže, komunikačného rozhrania – 50ks
	/vyplní uchádzač/

	27.
	Riadiaci ventil s káblom (sivý) – 24V – 50ks
	/vyplní uchádzač/

	28.
	Oranžový uzatvárací ventil – 50ks
	/vyplní uchádzač/

	29.
	Nerezový držiak pre vákuový valec – 50ks
	/vyplní uchádzač/

	30.
	Plastový vákuový valec s automatickým štartom – 50ks
	/vyplní uchádzač/

	31.
	Riadiaci ventil s káblom (sivý) , kompletná zostava – 24V – 50ks
	/vyplní uchádzač/

	32.
	Špeciálny sieťový kábel 100m – 2ks
	/vyplní uchádzač/

	33.
	Smart stabilizovaný elektronický napájací zdroj 500W, 220/24V s filtrom na vstupe / výstupe – 4ks
	/vyplní uchádzač/

	34.
	Server vrátane softvéru, komunikačného rozhrania, serverového programu a softvéru. Dodávaný ako systém Plug & Play – 1ks
	/vyplní uchádzač/

	35.
	ID anténa s integrovaným vizuálnym identifikačným štítkom – 2ks
	/vyplní uchádzač/

	36.
	SMART stabilizovaný elektronický napájací zdroj 500W, 220/24V s filtrom na vstupe / výstupe – 1ks
	/vyplní uchádzač/

	37.
	Sada nerezového potrubia – 1ks
	/vyplní uchádzač/

	38.
	Sada PVC potrubia – 1ks

	/vyplní uchádzač/

	39.
	 Sada gumových komponentov – 1ks
	/vyplní uchádzač/

	40.
	Inštalácia a montáž zariadenia (inštalačné práce):
Doprava, montáž, spustenie do prevádzky, odborné zaškolenie a podpora počas prvého týždňa po uvedení do prevádzky.      
	/vyplní uchádzač/

	41.
	Servis:
Dostupnosť odborného servisného úkonu do dvoch hodín v režime 24/7
	/vyplní uchádzač/

	42.
	Záruka:
Min. 12 mesiacov od spustenia prevádzky.
	/vyplní uchádzač/



Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

CENOVÁ PONUKA PRE URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY:
	Predmet zákazky:
	Cena v € 
za jeden kus 
bez DPH:
	Počet
kusov
	Cena celkom 
v € 
bez  DPH:

	Technológia dojenia – kruhová dojáreň pre ovce 50 miest
	
	1
	

	Typové označenie:


	CENA CELKOM v EUR s DPH:
	



	Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	


Príloha č. 1 


Príloha č. 4 k SP 
INTEGRA s.r.o.
Sídlo:  Hlavná 270, 076 61 Dargov, IČO: 36211095
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



