
CENOVÁ PONUKA 
	Názov zákazky:
	Technológia – Kravín Dúbravica

	Obstarávateľ:
	AGRO - PONIKY spol. s r.o., Družstevná 376, 976 33 Poniky, IČO: 36618802
Tel.:  +421910560415 / E-mail: agroponiky@agroponiky.sk



	
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:

	Obchodné meno:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo 
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	
Platca DPH:
	Áno/Nie

	Telefón a e-mail:
	/vyplní uchádzač/




TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY:
	Technická špecifikácia  -  Požadované min. parametre

	1. Stroj / zariadenie:   Technológia – Kravín Dúbravica 

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Zviňovacie vráta – 3 m x 3 m – 4 ks 
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Zviňovacie vráta – 3,3 m x 3 m – 4 ks
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Zviňovacie vráta – 4,3 m x 3 m – 4 ks
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Zábrana na bočné plachty 0,80m x 99,85m + kari sieť 100mm x 100mm – 79,88m²
	/vyplní uchádzač/

	5.
	Zábrana na bočné plachty 0,80m x 99,85m + kari sieť 100mm x 100mm – 79,88 m²
	/vyplní uchádzač/

	6.
	Zábrana na bočné plachty + konštrukčná rúra ø60 mm – 199,7bm
	/vyplní uchádzač/

	7.
	Zábrana na bočné plachty + konštrukčná rúra ø60 mm – 199,7bm
	/vyplní uchádzač/

	8.
	Meteostanica – 1ks
	/vyplní uchádzač/

	9.
	Riadiaci systém protiprievanových plachiet podľa poveternostných 
podmienok – 1kpl
	/vyplní uchádzač/

	10.
	Vetracia štrbina 1500mm x 90m  – 1ks
	/vyplní uchádzač/

	11.
	Zviňovacia protiprievanová zábrana vrátane náhonu ovládaná meteostanicou – 1m x 49,93 m – 1ks
	/vyplní uchádzač/

	12.
	Zviňovacia protiprievanová zábrana vrátane náhonu ovládaná meteostanicou – 1m x 49,93 m – 1ks
	/vyplní uchádzač/

	13.
	Zviňovacia protiprievanová zábrana vrátane náhonu ovládaná meteostanicou – 1m x 49,93 m – 1ks 
	/vyplní uchádzač/

	14.
	Zviňovacia protiprievanová zábrana vrátane náhonu ovládaná meteostanicou – 1m x 49,93 m – 1ks
	/vyplní uchádzač/

	15.
	Nerezové vyhrievané napájačky dl. 1500mm, prívod vody zo spodu – 8ks
	/vyplní uchádzač/

	16.
	Nerezové vyhrievané napájačky dl. 1500mm, prívod vody zo spodu – 8ks
	/vyplní uchádzač/

	17.
	Brány v kŕmnej chodbe – 1350mm x 1200mm – 4ks 
	/vyplní uchádzač/

	18.
	Brány v kŕmnej chodbe – stĺpy ø 100mm, výška 1700mm,  – 4ks
	/vyplní uchádzač/

	19.
	Brány v prístavbe – 3645mm x 1200mm – 9ks
	/vyplní uchádzač/

	20.
	Brány v prístavbe – stĺpy ø 100mm, výška 1700mm,  – 9ks
	/vyplní uchádzač/

	21.
	Brány v prístavbe – 3645mm x 1200mm – 9ks
	/vyplní uchádzač/

	22.
	Brány v prístavbe– stĺpy ø 100mm, výška 1700mm,  – 9ks
	/vyplní uchádzač/

	23.
	Zábrana v kŕmnom válove – konštrukčná rúra ø100mm – dĺžka 2700mm (v zemi 500mm) 32 ks (viď konštrukčný výkres) 
	/vyplní uchádzač/

	24.
	Zábrana v kŕmnom válove – konštrukčná rúra 2“ – dĺžka 188 bm 
	/vyplní uchádzač/

	25.
	Objímka na konštrukčnú rúru 2“ –  64ks
	/vyplní uchádzač/

	26.
	Zábrana v kŕmnom válove – konštrukčná rúra 6/4 “  – dĺžka 188 bm
	/vyplní uchádzač/

	27.
	Objímka na konštrukčnú rúru 6/4 “ –  32ks
	/vyplní uchádzač/

	28. 
	Doprava a montáž
	/vyplní uchádzač/



Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.
CENOVÁ PONUKA PRE URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY:
	Predmet zákazky:
	Cena v € 
za jeden kus 
bez DPH:
	Počet
kusov
	Cena celkom 
v € 
bez  DPH:

	Technológia – Kravín Dúbravica
	
	1 sub
	

	

	CENA CELKOM v EUR s DPH:
	



	Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	


Príloha č. 1 


Príloha č. 4 k SP 
INTEGRA s.r.o.
Sídlo:  Hlavná 270, 076 61 Dargov, IČO: 36211095
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



