Príloha č. 1


	Názov zákazky:
	Chladiaci tank 

	Obstarávateľ:
	AGRODAN, s.r.o., 
Okružná 117, 972 41 Koš, IČO: 47989289


	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE POTENCIÁLNEHO DODÁVATEĽA:

	Obchodné meno:
	Vyplniť

	Sídlo:
	Vyplniť 

	IČO:
	Vyplniť 

	Platca DPH:
	Áno / Nie (vyberte) 

	Telefón a e-mail:
	Vyplniť




	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
(áno / nie / hodnota)

	- Požadovaný objem uskladneného mlieka 
	min. 5000 litrov
	

	- Možnosť preplnenia chladiaceho tanku 
	min. 1,5 %
	

	- Vnútorný obal a vonkajší plášť vyrobené z nerezovej ocele triedy AAA
	vyžaduje sa
	

	Maximálne rozmery:
	
	

	dĺžka
	Max. 3 350 mm
	

	šírka
	Max. 2 050 mm
	

	výška
	Max. 2 050 mm
	

	- Riadiaci automat chladenia a sanitácie s grafickým zobrazovaním aktuálnej teploty mlieka, monitoring cyklu umývania s nastaviteľnými parametrami
	Vyžaduje sa 
	

	- Digitálna mierka objemu mlieka pre digitálne zobrazenie množstva mlieka
	Ano
	

	- Automatické ukladanie dát o chladení, teplote chladeného mlieka a dezinfekcii 
	Ano
	

	- Oplach výpustného ventilu 
	Ano 
	

	- Horné plnenie 
	Ano
	

	- Spoločný chladiaci výkon kompresorových jednotiek 
	min 30 kw
	

	- možnosť nastavenia prerušovaného chladenia 
	Ano
	

	- vrátane rekuperačnej nádrže na využitie odpadového tepla z chl. agregátov  s min. objemom 470 l 
	1 ks
	

	- vrátane inštalačného materiálu a montáže
	Ano
	



	Cena v Eur bez DPH  
	

	DPH
	

	Cena v Eur s DPH  
	


Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky. V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky. 
	Meno a priezvisko  štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	








	Miesto a dátum podpisu:
	




