	Príloha č. 1

	C E N O V Á  P O N U K A 

	Názov obstarávateľa:  Adria Gold Slovakia, spol. s r.o.  

	Sídlo obstarávateľa:     Šávoľská 324/3, 986 01 Fiľakovo 

	IČO obstarávateľa:       36 059 153

	

	Názov uchádzača: 

	Sídlo uchádzača: 

	IČO uchádzača: 

	DIČ uchádzača: 

	IČ DPH uchádzača: 

	Kontaktné údaje uchádzača (meno, priezvisko, tel. č., email): 

	
Zákazka:  Zariadenie na prípravu a výrobu zmrzliny


	1. [bookmark: _Hlk239241421]Pasterizátor zmrzliny - 1 ks

	
Názov výrobcu: 

Typové označenie: 


	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť
	Cena/1ks v EUR bez DPH

	Kapacita nádrže v litroch  
	Min. 170 l – 
max.  180l  
	
	








	Teplota pasterizácie
	min. medzi 65 °C  a  85 °C
	
	

	Rýchle schladenie na 
	+ 4 °C
	
	

	Výkon elektromotora
	min. 12 kW - max. 20 kW
	
	

	Napätie 
	 400 V  
	
	

	Chladenie
	vodou
	
	

	Celonerezové prevedenie
	áno
	
	

	Automatizácia/ programy 
	Automatický režim pasterizácie a  čistenia  / min. 2 programy 
	
	

	Riadenie / internetové pripojenie 
	Elektrické riadenie cez dotykový display/ internetové zdieľané pripojenie, údaje pre HACCP
	
	

	Príslušenstvo: prečerpávacie čerpadlo zmesi medzi pasterizérom a nádržou na zretie 
	Prietok min. 1,5 m3 /hod 
	
	

	Cena (suma spolu) v EUR bez DPH
	



	[bookmark: _Hlk239253891]
	Jednotková cena v EUR bez DPH
	Počet kusov
	Cena spolu v EUR bez DPH

	Pasterizátor zmrzliny 
	
	1
	

	
	Cena spolu v EUR bez DPH 
	

	
	DPH 23 %
	

	
	Cena spolu v EUR s DPH  (v prípade neplatiteľa DPH – cena celkom )
	



	2. Nádrž na zrenie - 3 ks

	[bookmark: _Hlk239253718]
Názov výrobcu: 

Typové označenie: 


	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Uviesť̌ áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť̌ jej skutočnosť̌
	Cena/1ks v EUR bez DPH

	Kapacita nádrže 
	Min. 290 l 
max. 310 l
	
	











	Teplota zrenia 
	Nastaviteľná a udržaná na 4°C
	
	

	Materiál 
	Nerezová konštrukcia, AISI 304  
	
	

	Pomalé miešanie 
	Áno 
	
	

	Regulácia otáčok 
	Elektrická regulácia otáčok  
	
	

	Cena (suma spolu) v EUR bez DPH
	



	
	Jednotková cena v EUR bez DPH
	Počet kusov
	Cena spolu v EUR bez DPH

	Nádrž na zrenie
	
	3
	

	
	Cena spolu v EUR bez DPH 
	

	
	DPH 23 %
	

	
	Cena spolu v EUR s DPH  (v prípade neplatiteľa DPH – cena celkom ) spolu v EUR s DPH 
	



	      3. Výrobník zmrzliny - 1 ks


	
Názov výrobcu: 

Typové označenie: 


	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Uviesť̌ áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť̌ jej skutočnosť̌
	Cena/1ks v EUR bez DPH

	Zamrazovanie  
	Kontinuálne zamrazovanie zmrzlinovej zmesi  
	
	











	Nominálny Výkon stroja litre zmrzliny / hod.
	Min 400 l/ hod
	
	

	 Čerpadlo 
	Lamelové , lalokové alebo ozubené s nastaviteľnými otáčkami
	
	

	Kompresor 
	S frekvenčným meničom 
	
	

	Kondenzátor 
	Vodou chladený 
	
	

	Nastaviteľná rýchlosť miešadla  
	Vyžaduje sa 
	
	

	Celkový inštalovaný výkon
	min. 10kW – max. 25 kW
	
	

	Napätie 

	400 V
	
	

	Automatizácia: automatické procesy 
	čistenie, rozmrazovanie,  regulácia viskozity , regulácia tlaku vo valci, chladiaceho výkonu , výrobného procesu
	
	

	Riadenie, ovládanie  , internetové pripojenie 
	Elektrické ovládanie na displeji, ovládanie na diaľku, údaje pre  HACCP  
	
	

	Príslušenstvo: 
	Flexibilná  plniaca hlava  
	
	



	
	Jednotková cena v EUR bez DPH
	Počet kusov
	Cena spolu v EUR bez DPH

	Výrobník zmrzliny
	
	1
	

	
	Cena spolu v EUR bez DPH 
	

	
	DPH 23 %
	

	
	Cena spolu v EUR s DPH  (v prípade neplatiteľa DPH – cena celkom ) spolu v EUR s DPH 
	



	4. Automatická plnička - 1 ks


	
Názov výrobcu: 

Typové označenie: 


	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Uviesť̌ áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť̌ jej skutočnosť̌
	Cena/1ks v EUR bez DPH

	Plnenie zmrzliny do nádob , veľkosti
	Rôzne veľkosti min. od 500ml do 1l
	
	











	Počet plniacich hláv
	Min.1 plniaca hlava
	
	

	Kapacita plnenie do 1 litrových nádobách 
	Min. 250 ks
	
	

	Pohon
	Servopohon
	
	

	Potrebný tlak
	Min 5 bar
	
	

	Nastavenie trysiek
	Pohyb aj rýchlosť
	
	

	Automatizácia: 
	automatický režim, ukladanie receptov
	
	

	Ovládanie: 
	Elektrické, cez displej 
	
	



	
	Jednotková cena v EUR bez DPH
	Počet kusov
	Cena spolu v EUR bez DPH

	Automatická plnička
	
	1
	

	
	Cena spolu v EUR bez DPH 
	

	
	DPH 23 %
	

	
	Cena spolu v EUR s DPH  (v prípade neplatiteľa DPH – cena celkom ) spolu v EUR s DPH 
	



	5. Šokový zmrazovač - 1 ks


	
Názov výrobcu: 

Typové označenie: 


	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Uviesť̌ áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť̌ jej skutočnosť̌
	Cena/1ks v EUR bez DPH

	Kapacita , počet GN nádob  
	20 x GN 1/1 
	
	











	Mraziaci výkon z 90 °C na -18 °C 
	Min. 35 kg  
	
	

	Chladiaci výkon z 90 °C na +3 °C
	Min. 60 kg
	
	

	Rozmer GN nádoby  
	GN 1/1  ( 600x400 mm) 

	
	

	Rozsah a doba chladenia, mrazenia 
	z 90°C na +3°C za 90 min.
z 90°C na -18°C za 240 min. 
	
	

	Nastaviteľná teplota mrazenia 
	až do - 40°C 
	
	

	Odmrazovanie 
	Vzduchom 
	
	

	Príkon v kW

	Min. 2 kW- max. 4,5 kW
	
	

	Napätie
	 400 V 
	
	

	Automatizácia: 
	Elektrické riadenie, digitálne  nastavenie, automatické programy a regulácia teploty, Automatické odmrazovanie

	
	



	
	Jednotková cena v EUR bez DPH
	Počet kusov
	Cena spolu v EUR bez DPH

	Šokový zmrazovač
	
	1
	

	
	Cena spolu v EUR bez DPH 
	

	
	DPH 23 %
	

	
	Cena spolu v EUR s DPH  (v prípade neplatiteľa DPH – cena celkom ) spolu v EUR s DPH 
	



Rekapitulácia ponuky :  
	Cena spolu  za položky č.1 až č.5 
	Cena spolu v EUR bez DPH 
	

	
	DPH 23 %
	

	
	Cena spolu v EUR s DPH  (v prípade neplatiteľa DPH – cena celkom )
	



V prípade neplatiteľa DPH zákazník uvedie to v cenovej ponuke.  
[bookmark: _GoBack]
Poznámky: 
Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky obstarávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Ponuka obsahuje dopravu, montáž a zaškolenie obsluhy na mieste obstarávateľa. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.




V .........................., dňa .......................	 			  .............................................
								  Podpis a pečiatka uchádzača
2

