Príloha č.2

Opis predmetu zákazky - špecifikácia

Predmetom zákazky sú nasledovné komodity:

1. Umývačka riadu

1.1._Technické parametre                                                       Požadovaný počet ks: 1
	Typ zariadenia
	Voľne stojaca umývačka riadu, štandardná 60cm, s čelným ovládacím panelom.

	Energetická trieda
	C

	Kapacita súprav riadu
	minimálne 14

	Doba trvania (program ECO)
	maximálne 3,58 h (215 min)

	Spotreba vody na cyklus (program ECO)
	maximálne 9 l

	Umiestnenie umývačky
	voľne stojaca

	Minimálne bezpečnostné funkcie umývačky
	detská poistka, ochrana proti pretečeniu

	Všeobecné funkcie umývačky
	automatické otváranie dverí, vzdialené zapnutie

	Uloženie príborov
	zásuvka

	Ekonomický program na umývanie zmiešaného riadu a príborov 
	
áno


	Automatický program na umývanie zmiešaného riadu a príborov podľa senzorov v závislosti od znečistenia
	
áno

	Umývanie zmiešaného riadu a príborov s optimalizáciou času
	
áno

	Program na umývanie zmiešaného riadu a príborov s optimalizáciou hluku
	
áno

	Vlastnosti umývačky
	displej, odnímateľný vrchná kryt

	Nastaviteľné koše pre stabilné uloženie riadu rôznych tvarov
	
áno

	Farba umývačky
	sivá






1.2. Príslušenstvo:

	Dĺžka prívodnej hadice umývačky
	minimálne 1,50 m

	Dĺžka odpadovej hadice umývačky
	minimálne 1,80 m



1.3. Rozmery a technické podrobnosti

	Výška umývačky
	maximálne 85 cm

	Šírka umývačky
	60 cm

	Hĺbka umývačky
	60 cm

	Váha umývačky
	maximálne 55 kg



2. Výrobník klobúčikového ľadu

2.1._Technické parametre                                                     Požadovaný počet ks: 1
	Výrobník klobúčikového ľadu
	produkcia 38 kg/deň

	Kapacita zásobníka
	16 kg

	Tvar ľadu
	klobúčik / 18 g

	Chladenie
	voda

	Spotreba vody
	maximálne 13,5 l na 1 kg ľadu

	Automatický čistiaci cyklus
	áno

	Dvierka z ABS plastu
	áno

	Príkon
	0,37kW/230V



2.2. Rozmery a technické podrobnosti

	 Šírka 
	maximálne 50 cm

	 Výška
	maximálne 69 cm

	 Hĺbka
	maximálne 60 cm

	 Váha
	maximálne 55 kg













                                                                                                                                                        

