Obstarávateľ: FIPEK s.r.o., Remetské Hámre 85, 072 41 Remetské Hámre, IČO: 45 897 077
Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu
určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ)
Predmet oznámenia v JOSEPHINE: Oslovenie potenciálnych dodávateľov – zariadenie na výrobu trvanlivého pečiva
Dobrý deň,
ako žiadateľ výzvy č. 9/SP/2026-73.7 „Investície do rozšírenia kapacít v spracovateľských podnikoch“, vyhlásenej Pôdohospodárskou platobnou agentúrou dňa 8. 6. 2026, si Vás dovoľujeme požiadať o vypracovanie cenovej ponuky pre zákazku s názvom „Obstaranie zariadenia na výrobu trvanlivého pečiva (drezírka)“ za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s kapitolou 6 Metodického usmernenia Riadiaceho orgánu č. 2/2025 o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác pri implementácii projektových intervencií Strategického plánu SPP 2023 – 2027, verzia 2.
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky vypracovanej podľa Prílohy č. 1 „Návrh cenovej ponuky“ v lehote do 25.09.2026 do 18:00 hod hod. výlučne prostredníctvom elektronického obstarávacieho systému JOSEPHINE.
	Názov zákazky
	Obstaranie zariadenia na výrobu trvanlivého pečiva (drezírka)

	Predmet zákazky
	Dodávka 1 ks technologického zariadenia vrátane požadovaného príslušenstva a súvisiacich plnení uvedených v technickej špecifikácii.

	Špecifikácia predmetu zákazky
	1. Automatické zariadenie určené na výrobu tvarovaného trvanlivého pečiva, vrátane dvojfarebných a plnených výrobkov.
2. Dvojitá dávkovacia/drezírovacia hlava umožňujúca súbežné spracovanie dvoch hmôt alebo druhov cesta a výrobu dvojfarebných alebo plnených výrobkov.
3. Minimálne dva samostatné zásobníky na cesto s kapacitou každého zásobníka min. 40 l.
4. Programovateľné elektronické ovládanie s grafickým displejom a pamäťou minimálne 99 programov/receptúr.
5. Automatické posúvanie plechov; zariadenie musí byť kompatibilné s plechmi so šírkou minimálne 600 mm.
6. Automatický zdvih pracovného stola/plechu pri dávkovaní a možnosť regulácie rýchlosti dávkovacej alebo rotačnej hlavy.
7. Schopnosť spracovania hutných/tuhších ciest a výroby drezírovaného, rezaného, dvojfarebného a plneného pečiva.
8. Výkon zariadenia minimálne 35 radov/min pri drezírovanom pečive a minimálne 50 radov/min pri rezanom pečive alebo ekvivalentný výkon pre porovnateľný výrobný proces.
9. Napájanie vhodné pre priemyselnú pekárenskú prevádzku; dodávateľ v ponuke uvedie požadované elektrické pripojenie a príkon.
10. Mobilné alebo premiestniteľné vyhotovenie zariadenia, napr. na kolieskach s možnosťou bezpečného zaistenia.
11. Príslušenstvo na drezírované cesto: sada foriem/matríc a dýz pre plechy šírky min. 600 mm, vrátane riešenia s min. 9 výstupmi a pevných aj rotačných tvarovacích prvkov.
12. Príslušenstvo na linecké a rezané pečivo: držiak pre drôtové rezanie s min. 9 výstupmi, matrica/platňa pre dvojfarebné cesto, držiak rezného drôtu pre plnené výrobky a sada vymeniteľných matríc na rôzne tvary výrobkov.
13. Súčasťou dodávky bude matrica na výrobu veterníkov.
14. Súčasťou dodávky bude matrica na výrobu jednofarebných plátov.
15. Súčasťou dodávky bude držiak papiera na plechu pre dávkovanie.
16. Súčasťou dodávky bude doplnková dvojitá dávkovacia hlava na spracovanie dvoch piškótových alebo obdobných ciest.
17. Súčasťou dodávky bude pevná matrica pre jedno cesto a rotačná matrica pre jedno cesto.
18. Súčasťou dodávky bude sada plastových dýz: minimálne 10 ks hladkých a 10 ks ozubených, vrátane príslušných kužeľov/adaptérov.
19. Cena musí zahŕňať kompletnú dodávku zariadenia a uvedeného príslušenstva, dopravu na miesto realizácie, montáž, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy.

	Spôsob predloženia cenovej ponuky
	• Cenová ponuka sa predkladá výlučne elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE v rámci príslušného prieskumu trhu.
• Potenciálny dodávateľ vyplní Prílohu č. 1 „Návrh cenovej ponuky“ a uvedie cenu v EUR bez DPH, výšku DPH a cenu v EUR s DPH.
• V ponuke uvedie výrobcu, typ/model alebo iné jednoznačné označenie ponúkaného zariadenia a predpokladanú lehotu dodania.



	Lehota na predloženie cenovej ponuky
	25.09.2026 do 18:00 hod

	Doplňujúce údaje
	• Miesto dodania / inštalácie: Remetské Hámre 85, 072 41 Remetské Hámre.
• Cena musí zahŕňať celý požadovaný rozsah predmetu zákazky a všetky náklady potrebné na jeho riadne dodanie v rozsahu uvedenom v tejto výzve.
• Prieskum trhu slúži na určenie PHZ a nepredstavuje záväzok obstarávateľa uzatvoriť s potenciálnym dodávateľom zmluvu.
• Komunikácia a prípadné otázky k prieskumu trhu budú vedené prostredníctvom systému JOSEPHINE.



V prípade otázok využite komunikačný modul systému JOSEPHINE.
S pozdravom
FIPEK s.r.o.


Príloha č. 1 – Návrh cenovej ponuky
Obstarávateľ: FIPEK s.r.o., Remetské Hámre 85, 072 41 Remetské Hámre, IČO: 45 897 077
	Názov zákazky
	Obstaranie zariadenia na výrobu trvanlivého pečiva (drezírka)

	Obchodné meno potenciálneho dodávateľa
	

	Sídlo
	

	IČO
	

	DIČ
	

	IČ DPH
	

	Kontaktná osoba
	

	Telefón
	

	E-mail
	

	Výrobca / typ / model ponúkaného zariadenia
	

	Predpokladaná lehota dodania od objednávky / účinnosti zmluvy
	



Celková cena za predmet zákazky:
	Cena v EUR bez DPH
	Výška DPH v EUR
	Cena spolu v EUR s DPH

	
	
	


* Ak potenciálny dodávateľ nie je platiteľom DPH, uvedie v poli „Cena v EUR bez DPH“ a v poli „Cena spolu v EUR s DPH“ rovnakú sumu.
Celková cena musí zahŕňať základné zariadenie, celý rozsah požadovaných matríc, foriem, dýz, dávkovacích hláv a ostatného príslušenstva, ako aj dopravu, montáž, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy.
Cenová ponuka bude podkladom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ).
Čestne vyhlasujem, že ponúkané zariadenie a súvisiace plnenia spĺňajú technickú špecifikáciu a rozsah vymedzený vo Výzve na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu, prípadne som v cenovej ponuke jednoznačne uviedol všetky odchýlky.
Dátum spracovania cenovej ponuky: ........................................
........................................................
meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby
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