Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky a návrh na plnenie kritéria


Názov: Využitie odpadového tepla
Obchodné meno, sídlo a kontakt (email a tel. č) na predkladateľa ponuky:  .................................................................................................................................

.................................................................................................................................


	
	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Hodnota parametra predkladateľa ponuky
Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť

	Vysokoteplotné tepelné čerpadlo voda/voda
	Pracovná teplota  
	Maximálna 80°C
	.................. °C

	
	Výmenník tepla kondenzátor, výparník
Spájkovaný doskový výmenník z nehrdzavejúcej ocele
	áno
	áno/nie

	
	Typ konštrukcie
Kompaktná jednotka

	áno
	áno/nie

	Elektrický
 panel
	Dotyková, farebná obrazovka

	áno
	áno/nie

	
	PLC modul na správu digitálnych vstupov a výstupov na riadenie chladivového okruhu
	áno
	áno/nie

	
	Rozmer obrazovky
	Min: 10“
	..................“

	
	Rozhranie brány Modbus  (napr. typ RS485RTU, alebo ekvivalent )
	áno
	
..................

	
	Bezpečnostné funkcie -ochrana proti zamrznutiu , smer otáčania kompresora
	áno
	áno/nie

	Cladiaci okruh
	Tepelný výkon pri teplotnom spáde 37/33°C (primárna strana)
70/65 (sekundárna strana)
	Min. 90 kW
	


..................kW

	
	Jednotka je určená pre ekologické HFC chladivá a ich zmesi
	áno
	áno/nie

	Funkcie regulátora a bezpečnostné funkcie
	Dlhodobé zaznamenávanie prevádzkových podmienok
	áno
	áno/nie

	
	Počítadlo prevádzkových hodín kompresora
	áno
	áno/nie

	
	Monitorovanie minimálnej doby odstávky kompresora 
	áno
	áno/nie

	
	Ovládanie elektromagnetických ventilov na reguláciu výkonu
	áno
	áno/nie

	
	Správa výstrah týkajúcich sa ovládaných komponentov 
	áno
	áno/nie

	
	Ďiaľkové ovládanie /voliteľné cez internet
	áno
	áno/nie

	Ostatné komponenty
zdroja ,projekčná a inžinierska činnosť
	Primárny okruh akumulačný zásobník s ohrevným hadom pre tepelné čerpadlá 2kusy 
	Minimálne 2x1500l
	......... x ........  l

	
	Sekundárny okruh akumulačný zásobník 
	Minimálne 3000l
	........  l

	
	Obehové čerpadlá , 3cestné ventily, potrubia, izolácie a ostatné prvky hydraulického systému 
	áno
	áno/nie

	
	Meranie a regulácie ,elektroinštalácia , projekčné práce a inžinierska činnosť 
	áno
	áno/nie


	Obchodné meno výrobcu tepelného čerpadla
	.........................


	Typové označenie tepelného čerpadla
	.........................





Návrh na plnenie kritéria - cena
	Položka 
	Cena v EUR bez DPH
	Výška DPH v EUR pri 23 % DPH
	Cena v EUR s DPH

	1. Využitie odpadového tepla – 1 celok

	
Uvedie uchádzač
	
Uvedie uchádzač
	
Uvedie uchádzač



	
Dátum .........................a miesto  vypracovania cenovej ponuky:........................

	
Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do 
predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase. 

	
...........................................
    Pečiatka + podpis





4
