Príloha č. 4 Súťažných podkladov k výzve č. 21 na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS


Technická špecifikácia tovaru

1. Klimatizácia mobilná – 40 ks
	[bookmark: _Hlk203479110]Názov tovaru 
(obchodné označenie tovaru)
	Doplní uchádzač!



	Požadované hodnoty verejným obstarávateľom
	Hodnoty tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne
	

	Napájanie 
	V
	220
	240
	
	

	Výkon chladenia (kapacita)
	BTU/h
	9 000
	
	
	

	Výkon chladenia
	W
	2 600
	
	
	

	Prietok vzduchu
	m³/h
	330
	
	
	

	Hlučnosť
	dB
	
	65
	
	

	Technické vlastnosti (charakteristika):
	Technické vlastnosti (charakteristika) tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	- Energetická trieda chladenia: A
	

	- Prevádzkové režimy: chladenie, odvlhčovanie, ventilátor 
	

	- Nočný režim/spánkový režim
	

	- Ovládací panel: LED alebo LCD displej
	

	- Chladiace médium R290
	

	- Časovač
	

	- Typ filtra: umývateľný
	

	Príslušenstvo: diaľkový ovládač, ventilačné potrubie s adaptérmi vrátane ostatného príslušenstva potrebného pre správne fungovanie klimatizácie
	



2. Návlek na okno k mobilnej klimatizácií – 40 ks
	Názov tovaru 
(obchodné označenie tovaru)
	Doplní uchádzač!



	Požadované hodnoty verejným obstarávateľom
	Hodnoty tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne
	

	Výška
	cm
	400
	
	
	

	Šírka
	cm
	30
	
	
	

	Technické vlastnosti (charakteristika):
	Technické vlastnosti (charakteristika) tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	- Upevnenie na suchý zips
	

	- Možnosť prania v pračke
	

	- Funkcionalita: pre okná do obvodu 4 m. Zabraňujúci spätnému prenikaniu teplého vzduchu späť do miestnosti.
	





· Vrátane dopravy do miesta plnenia.
· Zmluvná cena musí byť konečná a musia v nej byť započítané všetky náklady dodávateľa súvisiace s dodaním tovaru.
· Dodávateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť dostatočnú ochranu tovaru pred poškodením, znehodnotením, stratou až do momentu prevzatia tovaru objednávateľom v mieste dodania. Za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti v plnej miere zodpovedá dodávateľ.
· Požaduje sa dodať nový, nerepasovaný, doposiaľ nepoužitý tovar 1. akostnej triedy, zabalený v originálnom neporušenom balení od výrobcu, v požadovanom množstve a vo vyhotovení v súlade so špecifikáciou predmetu zmluvy (tovaru), s návodom na obsluhu a údržbu v slovenskom alebo českom jazyku a záručným listom.
· Záručná doba v trvaní minimálne 24 mesiacov.


Predložením ponuky záujemca súhlasí s obchodnými podmienkami vymedzenými v návrhu kúpnej zmluvy,
ktorá tvorí Prílohu č. 5 súťažných podkladov.
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