Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach , Jarovnice 507, Jarovnice, 082 63, IČO:  00200522
Predmet zákazky 

	Názov:
	Zefektívnenie živočíšnej výroby Poľnohospodárskeho družstva so sídlom v Jarovniciach – Chladiaci tank

	Typové označenie:
	

	Výrobca: 
	



	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
(áno / nie / hodnota)

	- Požadovaný objem uskladneného mlieka 
	min. 10400 litrov
	

	- Možnosť preplnenia chladiaceho tanku 
	min. 2,5 %
	

	- Vnútorný obal a vonkajší plášť vyrobené z nerezovej ocele triedy AAA
	vyžaduje sa
	

	Maximálne rozmery:
	
	

	dĺžka
	Max. 4 300 mm
	

	šírka
	Max. 2 350 mm
	

	výška
	Max. 2 450 mm
	

	- Riadiaci automat chladenia a sanitácie s grafickým zobrazovaním aktuálnej teploty mlieka, monitoring cyklu umývania s nastaviteľnými parametrami
	Vyžaduje sa 
	

	- Digitálna mierka objemu mlieka pre digitálne zobrazenie množstva mlieka
	Ano
	

	- Automatické ukladanie dát o chladení, teplote chladeného mlieka a dezinfekcii 
	Ano
	

	- Oplach výpustného ventilu 
	Ano 
	

	- Horné plnenie 
	Ano
	

	- Spoločný chladiaci výkon kompresorových jednotiek 
	min 60 kw
	

	- možnosť nastavenia prerušovaného chladenia 
	Ano
	

	- vrátane inštalačného materiálu, úradnej skúšky a montáže
	Ano
	

	Cena bez DPH v EUR:
	

	DPH v EUR::
	

	Cena  s DPH v EUR:
	


														..............................................
V .............................. dňa .....................										podpis a pečiatka											
