|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Č.otázky | Text otázky | Odpoveď obstarávateľa |
| 197 | 231 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou Podľa prílohy 7.7 bude obslužné schodisko realizované z dielcov z kamenných blokov. Je možné toto riešenie nahradiť blokmi z betónových blokov? | Platia súťažné podklady a VV. |
| 198 | Žiadame verejného obstarávateľa v nadväznosti na otázku a odpoveď č. 161 o zatriedenie odpadu v zmysle Zákona o odpadoch č. 76/2015 Z.z.. | Zatriedenie odpadu je podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod kódom, názvom a kategóriou nasledovné:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Kód  odpadu | Názov odpadu | Kategória  odpadu | | 17 05 06 | Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | O |   Predmetná kat. je definovaná v súhlase OÚ Žilina na skladovanie výkopovej zeminy, ako aj v Rozhodnutí MŽP SR zo zisťovacieho konania. (viď. príloha). |
| 199 | Vo VšP sú uvedené položky:  Poplatok za skládkovanie vybúraných  hmôt a sutí  t 8 080,82  Poplatok za skládkovanie nevhodnej  zeminy  t 10 783,50  Poplatok za skládkovanie drevnej  hmoty  t 576,72  Máme za to, že podľa bilancie odpadov je v nich zahrnutý aj odstránený asfalt, pričom v SP ako aj  v doterajších odpovediach VO bolo uvedené, že asfalt sa má doviezť do 10 km bez poplatku.  Žiadame o odstránenie uvedeného rozdielu. | Nakoľko v súčasnosti nie je uzavretý zmluvný vzťah so správcami komunikácií, ponechávame uvedené množstvo 3579t výfrezku vo všeobecnej položke č. 112. Fakturujú sa len skutočne realizované práce, množstvá. |
| 200 | V poskytnutých VV na SO101, SO121, SO204 je uvedená mobilná PHS stena, ale chýba k nej výkres  resp. detaily.  Uchádzač nemá z čoho oceniť danú mobilnú PHS. Žiadame o doplnenie. | Predmetné objekty nie sú súčasťou stavby Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač. Nesúvisia s predmetom verejného obstarávania. |
| 201 | Vo výkaze výmer k SO 101-00 sa nachádza položka:  Doplňujúce konštrukcie, protihlukové  steny z betónových tvárnic  M2 8 138,10  Z poskytnutej projektovej dokumentácie však nie sú zrejmé typ, vzhľad, ani ďalšie parametre tejto  protihlukovej steny, nakoľko v nej chýba výkres PHS, resp. jej podrobnejší popis.  Žiadame obstarávateľa o doplnenie projektovej dokumentácie o výkres PHS. | Stavebný objekt nie je súčasťou stavby Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač. Nesúvisí s predmetom verejného obstarávania. |
| 202 | Žiadame VO o upresnenie, či v položke č. 113 Poplatok za skládkovanie nevhodnej zeminy v rámci  všeobecných položiek vo výmere 10 783,50 t je zahrnutá aj zemina z vývrtu pilót? V prípade, že nie je  zahrnutá, do ktorej položky si má uchádzač tento náklad zahrnúť? | Áno, je zahrnutá aj zemina z vývrtu. |
| 203 | V poslednom vysvetlení VO doplnil do Všeobecných položiek položku č. 122 Zemník (depónia  obstarávateľa). V predchádzajúcich odpovediach VO uviedol, že bude bezplatne poskytovať materiál z  tohto zemníka a že ostatné potrebné položky sú už vo VV (doprava, úprava, ...). Preto žiadame VO o  vysvetlenie, čo má byť v rámci tejto položky ocenené? | V rámci tejto položky bude ocenené zhodnocovanie odpadu mobilným zariadením v mieste depónie D3 Čadca- Bukov a zabezpečenie súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodnenie odpadov mobilným zariadením. (t.z. z depónie sa bude vyvážať stavebný materiál, ktorý je podmienečne vhodný do násypov , čiže stavebný materiál a nie odpad). |
| 204 | Žiadame VO o objasnenie výpočtu množstva položky č. 112 Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt  a sutí 9.594,11 ton. | Pre výpočet množstva pre pol. č. 112 slúži tabuľka bilancií odpadov zo Sprievodnej správy bez množstiev vyčíslených v pol.č.113 a č.114 a bez množstiev demontovaného materiálu z preložiek inžinierskych sietí. |
| 205 | V Súťažných podkladoch Zväzok 1 ZVÄZOK 1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV / UCHÁDZAČOV, ČASŤ A1 Pokyny pre uchádzačov, Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk, bod 26 je vo všeobecnosti uvedené, že uchádzači sa môžu osobne zúčastniť na otváraní ponúk na adrese: *Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava v zasadačke na I. poschodí.* Napriek tomu, že otváranie ponúk má prebiehať elektronicky (t.j. na počítači), tak uchádzači svoju účasť na otváraní ponúk môžu podľa súťažných podkladov zabezpečiť iba osobnou účasťou priamo na uvedenom mieste. Nie je zrejmé ako verejný obstarávateľ za súčasných epidemiologických opatrení, hlavne zákazu zhromažďovania sa a za zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie zabezpečí možnosť fyzickej prítomnosti zástupcu každého uchádzača a zároveň osôb zastupujúcich verejného obstarávateľa.  **Otázka č. 1a: Neuskutoční verejný obstarávateľ plne elektronické otváraní ponúk v prostredí JOSEPHINE?**  **Otázka č. 1b: Ak nie, ako verejný obstarávateľ zabezpečí osobnú účasť zástupcov uchádzačov na otváraní ponúk na jednom mieste pri súčasnej epidemiologických situácii?** | 1a) Nie platia súťažné podklady  1b) Verejný obstarávateľ odporúča maximálne jednu osobu za uchádzača pri otváraní ponúk, zároveň budú zabezpečené dostatočne veľké odvetrané priestory a rozstupy medzi účastníkmi. |