**PRÍLOHA č. 7**

**Špecifikácia**

**Obchodné meno výrobcu:**

**Názov/typové označenia výrobku**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CNC moshtová píla, vrátane potrebného príslušenstva pre obrábanie prírodného a umelého kameňa** | ***Minimálne požadované parametre*** | | | ***Požadovaná hodnota*** | | ***Uviesť ÁNO/NIE, v prípade číselnej hodnoty uviesť skutočnosť*** | ***Cena v EUR bez DPH*** |
| Minimálne požadované rozmery stroja – rozsah posuvu | Os X | 3800 mm | |  | |  |
|
| Os Y | 2400 mm | |  | |
| Os Z | 390 mm | |  | |
| Os C | 360**°**spojitá | |  | |
| Maximálny rozmer stroja celkom | Max. dĺžka alebo šírka | 6000 mm | |  | |
| Minimálna rýchlosť posuvov | Os X | 30 m/min | |  | |
| Os Y | 25 m/min | |  | |
| Os Z | 3 m/min | |  | |
| Pracovná plocha | Rozmer minimálne | 3700 x 2300 mm | |  | |
| Otáčky hriadeľa | Min | 1000 – 5000 ot/min | |  | |
| Výkon hriadeľa | Minimálny výkon hriadeľa | 12kW | |  | |
| Ovládanie stroja | možnosť ovládania CNC stroja zo vzdialeného počítača | Áno | |  | |
|
| Ovládací software vrátane kybernetickej ochrany | Slovenský alebo český jazyk | Áno | |  | |
| 5-osá mostová píla - 5 interpolovaných osí | | Áno | |  | |
| Ochrana posuvov krytmi | | | Áno | |  |  |
| Hydraulicky výklopný stôl | | | Áno | |  |
| Hriadeľ hlavného motora s vnútorným prívodom vody a možnosťou uchytenia nástroja typu vrták | | | Áno | |  |
| Aktívne prísavky na manipuláciu s materiálom počas rezania aj s frézou | | | Áno | |  |
| Zariadenie na digitálne snímanie materiálu | | | Áno | |  |
| Zariadenie na meranie výšky materiálu | | | Áno | |  |
| Zariadenie na meranie výšky nástroja | | | Áno | |  |
| Aplikácia na obodovanie šablón | | | Áno | |  |
| Dotyková obrazovka ovládania | | | Áno | |  |
| Lasery pre načítanie nulového bodu a určenie rezu | | | Áno | |  |
| Software pre programovanie procesov CNC | | | Áno | |  |
| Digitálna dátová zostava pre optimalizáciu procesov | | | Áno | |  |
| Vyrobené v EU | | | Áno | |  |
| Servisná sieť technikov | | | Áno | |  |
| Záručná doba | | | 2 roky | |  |
| Doprava a inštalácia | | | Áno | |  |
| **Cena (suma spolu) za technologickú časť v EUR bez DPH** | | | | | | |  |
| **DPH 20% (suma spolu) za technologickú časť v EUR** | | | | | | |  |
| **Cena (suma spolu) za technologickú časť v EUR s DPH** | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ďalšie požiadavky k dodaniu a sfunkčneniu zariadenia** | **MJ** | **Cena v EUR bez DPH** | **DPH v EUR** | **Cena v EUR s DPH** |
| Zaškolenie | 1 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis** | **Cena v EUR bez DPH** |
| **Technologická časť spolu vrátane dopravy, montáže, zapojenia a zaškolenia obsluhy** |  |

V ..................................... dňa..............................

.................................................................

Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej

osoby a odtlačok pečiatky